ГОСТ 26319-2020 

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ

 Упаковка

 Dangerous goods. Packaging 
МКС 13.300 
Дата введения 2021-02-01 

 Предисловие 
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" (АО "ЦНИИМФ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 318 "Морфлот"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 октября 2020 г. N 134-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации 	
Азербайджан	AZ 
	Азстандарт	
Армения 	AM 	ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения	
Беларусь 	BY 	Госстандарт Республики Беларусь	
Киргизия 	KG 	Кыргызстандарт	
Россия 	RU 	Росстандарт	
Таджикистан 	TJ 	Таджикстандарт	
Узбекистан 	UZ 	Узстандарт 	

(Поправка. ИУС N 7-2023). 
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2020 г. N 989-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 26319-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2021 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 26319-84

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 7, 2023 год

     Поправка внесена изготовителем базы данных 

      1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования, предъявляемые к видам, основным параметрам и испытаниям тары, предназначенной для транспортирования опасных грузов (далее - тара для опасных грузов) всеми видами транспорта.

Стандарт распространяется на упаковку с опасным грузом массой нетто не более 400 кг и вместимостью не более 450 л.

Требования настоящего стандарта не распространяются на тару для опасных грузов классов 2, 7, 6.2 и сосуды под давлением.

Требования настоящего стандарта должны применяться при разработке нормативной и технической документации на тару для конкретных видов опасных грузов и упаковку опасных грузов, а также правил транспортирования опасных грузов.

Настоящий стандарт соответствует требованиям рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов [1] и международных правил перевозки опасных грузов [2]-[4].

      2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9330 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

ГОСТ 12605 (ИСО 535-91) Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости воды при одностороннем смачивании (метод Кобба)

ГОСТ 13950 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 18425 Упаковка транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении

ГОСТ ISO 2234 Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные грузы. Методы испытаний на штабелирование при статической нагрузке

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

      3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аварийная тара (salvage packaging): Специальная тара, в которую помещают поврежденные, имеющие дефекты, течь или не соответствующие требованиям упаковки с опасными грузами, или просыпавшиеся, или просочившиеся опасные грузы для перевозки с целью их восстановления или утилизации.

3.2 вкладыш (liner): Отдельный цилиндр или мешок (включая затворы отверстий), вложенный в тару, но не являющийся ее неотъемлемой частью.

3.3 внутренняя тара (inner packaging): Тара, которая при транспортировании помещается в наружную тару.

3.4 восстановленная тара (reconditioned packaging): Тара, включающая в себя:

а) металлические барабаны, которые:

- очищены до их исходных конструкционных материалов с удалением всего прежнего содержимого, продуктов внутренней и наружной коррозии, внешних покрытий и знаков;

- восстановлены до их первоначальной формы и профиля, причем уторы (если имеются) выпрямлены и уплотнены, а все съемные прокладки заменены;

- проверены после очистки, но до окраски, с отбраковкой тары, имеющей видимую точечную коррозию, значительное уменьшение толщины материала, усталость металла, поврежденные резьбу или затворы или иные существенные дефекты;

б) пластмассовые барабаны и канистры, которые:

- очищены до их исходных конструкционных материалов с удалением всего прежнего содержимого, внешних покрытий и знаков;

- имеют замену всех съемных прокладок;

- проверены после очистки с отбраковкой тары с такими видимыми повреждениями, как разрывы, перегибы, трещины или поврежденная резьба или затворы, или с иными существенными дефектами.

3.5 комбинированная тара (combination packaging): Тара, состоящая из наружной тары и вложенных в нее одной или нескольких единиц внутренней тары.

Примечание - См. [1] (4.1.1.5).

3.6 компетентный орган (competent authority): Орган или организация, уполномоченные государством (правительством) в соответствии с национальным законодательством для выполнения требований международных и национальных положений по перевозке опасных грузов.

3.7 наружная тара (outer packaging): Тара, внешне защищающая составную тару или комбинированную тару вместе с адсорбирующими и прокладочными (амортизационными) материалами и компонентами, необходимыми для удержания и защиты внутренних емкостей или внутренней тары.

3.8 номер ООН (UN number): Четырехзначный идентификационный номер опасного груза.

Примечание - Номер ООН - в соответствии с [1].

3.9 обеспечение качества (quality assurance): Программа систематических мер контроля и проверок, направленная на обеспечение соблюдения на практике норм безопасности, предписываемых международными и национальными регламентирующими документами.

3.10 опасный груз (dangerous goods): Вещество (смесь веществ, раствор), материал, изделие или отходы производства или другой деятельности, которые удовлетворяют классификационным показателям, критериям и которые при перевозке, погрузо-разгрузочных работах и хранении вследствие присущих им свойств и при наличии определенных факторов могут стать причиной нанесения ущерба окружающей среде, материального ущерба, привести к гибели, травме, отравлению, заболеванию людей и животных.

3.11 пластмасса, используемая повторно (recycled plastics material): Материал, полученный из использованной промышленной пластмассовой тары, очищенный и подготовленный для переработки в новую тару.

Примечание - Дополнительные рекомендации по процедурам, которым надлежит следовать при использовании пластмассы из вторичного сырья, см. в [5].

3.12 тара (packaging): Одна или более емкостей и другие компоненты или материалы, необходимые для выполнения функций удержания опасного груза и функций обеспечения безопасности.

3.13 тара многократного использования (reused packaging): Тара, которая используется для повторного наполнения и которая была проверена и признана свободной от дефектов, влияющих на ее способность выдерживать испытания эксплуатационных качеств.

Примечание - Имеется в виду тара, заполняемая тем же содержимым или содержимым эквивалентной совместимости и перевозимая по цепям распределения, контролируемым грузоотправителем.

3.14 тара с несъемным дном (non-removable head packaging): Тара (барабан, канистра), диаметр горловины (для наполнения, опорожнения или вентиляции) которой не превышает 70 мм.

3.15 тара со съемным дном (removable head packaging): Тара (барабан, канистра), диаметр горловины (для наполнения, опорожнения или вентиляции) которой превышает 70 мм или ее дно является съемным.

3.16 составная тара (composite packaging): Тара, состоящая из наружной тары и внутренней емкости, которые образуют единое изделие. В собранном виде оно является неделимой единицей, которую можно наполнять, хранить, перевозить и опорожнять.

3.17 упаковка c опасным грузом (package): Завершенный продукт операции упаковывания, состоящий из тары и содержимого, подготовленных к перевозке.

      4 Общие требования 
4.1 Опасные грузы, предъявляемые для транспортирования, должны быть надлежащим образом упакованы.

4.2 Опасные грузы, наиболее часто заявляемые к транспортированию, классифицированы и идентифицированы Комитетом экспертов ООН и внесены в перечень опасных грузов [1] и эквивалентных наполнителей [4].

4.3 Технические характеристики тары, используемой для опасных грузов, приведены в 5.1. Использование тары, по своим техническим характеристикам отличающейся от тары, указанной в 5.1, допускается компетентным органом при условии, что она соответствует требованиям настоящего стандарта.

      5 Тара для опасных грузов

      5.1 Виды тары для опасных грузов 
Для опасных грузов необходимо применять тару, указанную в таблице 1.

Таблица1

Вид 	Материал (тип) 	Категория 	Код 	
1 Барабаны* 	A Сталь 	С несъемным дном 	1A1 	
		Со съемным дном 	1A2 	
	B Алюминий 	С несъемным дном 	1B1 	
		Со съемным дном 	1B2 	
	D Фанера 	- 	1D 	
	G Фибровый картон 	- 	1G 	
	Н Пластмасса 	С несъемным дном 	1H1 	
		Со съемным дном 	1H2 	
	N Металл, кроме стали и алюминия 	С несъемным дном 	1N1 	
		Со съемным дном 	1N2 	
2 Зарезервировано 	
3 Канистры 	A Сталь 	С несъемным дном 	3A1 	
		Со съемным дном 	3A2 	
	B Алюминий 	С несъемным дном 	3B1 	
		Со съемным дном 	3B2 	
	H Пластмасса 	С несъемным дном 	3H1 	
		Со съемным дном 	3H2 	
4 Ящики 	A Сталь 	- 	4A 	
	B Алюминий 	- 	4B 	
	C Естественная древесина 	Обычные 	4C1 	
		С плотно пригнанными стенками 	4C2 	
	D Фанера 	- 	4D 	
	F Древесный материал 	- 	4F 	
	G Фибровый картон 	- 	4G 	
	H Пластмасса 	Пенопластовые 	4H1 	
		Из твердой пластмассы 	4H2 	
	N Металл, кроме стали и алюминия 	- 	4N 	
5 Мешки 	H Полимерная ткань 	Без вкладыша или покрытия 	5H1 	
		Плотные 	5H2 	
		Влагонепроницаемые 	5H3 	
	H Полимерная пленка 	- 	5H4 	
	L Текстиль 	Без вкладыша или покрытия 	5L1 	
		Плотные 	5L2 	
		Влагонепроницаемые 	5L3 	
	M Бумага 	Многослойные 	5M1 	
		Многослойные влагонепроницаемые 	5M2 	
6 Составная тара 	H Пластмассовая емкость 	С наружным стальным барабаном 	6HA1 	
		С наружной стальной обрешеткой или ящиком 	6HA2 	
		С наружным алюминиевым барабаном 	6HB1 	
		С наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком 	6HB2 	
		С наружным ящиком из древесины 	6HC 	
		С наружным барабаном из фанеры 	6HD1 	
		С наружным ящиком из фанеры 	6HD2 	
		С наружным барабаном из фибрового картона 	6HG1 	
		С наружным ящиком из фибрового картона 	6HG2 	
		С наружным пластмассовым барабаном 	6HH1 	
		С наружным ящиком из твердой пластмассы 	6HH2 	
	P Емкость из стекла, фарфора или керамики 	С наружным стальным барабаном 	6PA1 	
		С наружной стальной обрешеткой или ящиком 	6PA2 	
		С наружным алюминиевым барабаном 	6PB1 	
		С наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком 	6PB2 	
		С наружным ящиком из древесины 	6PC 	
		С наружным барабаном из фанеры 	6PD1 	
		С наружной плетеной корзиной 	6PD2 	
		С наружным барабаном из фибрового картона 	6PG1 	
		С наружным ящиком из фибрового картона 	6PG2 	
		С наружной тарой из пенопласта 	6PH1 	
		С наружной тарой из твердой пластмассы 	6PH2 	
* В Российской Федерации используют бочки по ГОСТ 13950-91.	

      5.2 Общие требования к таре для опасных грузов 
5.2.1 Допустимое количество конкретного опасного груза в таре или масса брутто должны соответствовать правилам перевозки опасных грузов, действующим на каждом виде транспорта.

5.2.2 Устройства для сброса внутреннего давления допускается устанавливать при условии, что количество выделяющихся паров или газов неопасно. Тара с устройствами для сброса внутреннего давления к перевозке воздушным транспортом не допускается.

5.2.3 Герметичная тара, включая укупорочные средства, предназначенная для перевозки жидких опасных грузов воздушным транспортом, должна выдерживать без утечки снижение наружного давления до 68 кПа.

5.2.4 Тару для опасных жидкостей применяют при соблюдении одного из следующих условий:

;                                                                    (1) 
;                                                                 (2) 
,                                                                 (3) 

где - рабочее давление в таре при температуре 55°С, кПа (т.е. суммарное давление паров жидкости, воздуха и других неконденсирующихся газов в таре с учетом коэффициента наполнения, приведенного в 5.2.5, минус 100 кПа);
- испытательное гидравлическое давление, кПа;

, - давление насыщенных паров жидкости, кПа, при температуре 50°С и 55°С соответственно.

5.2.5 Если не предусмотрено каких-либо специальных требований, жидкости не должны заполнять тару полностью при температуре 55°С. Объем жидкости при наливе , дм, вычисляют по формуле

,                                                                    (4) 

где - полная вместимость тары, дм;
- коэффициент наполнения тары, вычисляемый по формуле 5

,                                                                      (5) 

где - температура жидкости при наливе, °С;
z - значение степени заполнения тары, выбираемое в зависимости от температурного коэффициента объемного расширения, приведено в таблице 2;

- температурный коэффициент объемного расширения.

Таблица 2

	До 0,0010 включ. 	Св. 0,0010 до 0,0014 	Св. 0,0014 	
z 	0,985 	0,980 	0,975 	

5.2.6 Материалы, из которых изготовлена тара, упаковка и укупорочные средства, должны быть инертными по отношению к упаковываемому продукту или иметь инертное покрытие или прокладку (вкладыш).

      6 Группы упаковки для опасных грузов 
Опасные вещества, за исключением веществ классов 1, 5.2, а также самореактивных веществ класса 4.1, должны быть надлежащим образом упакованы. В зависимости от представляемой степени опасности существуют три группы упаковки:

- группа упаковки I - вещества с высокой степенью опасности;

- группа упаковки II - вещества со средней степенью опасности;

- группа упаковки III - вещества с низкой степенью опасности.

Группа упаковки, к которой относится вещество, указана в Перечне опасных грузов в 3.2 [1].

      7 Требования к изготовлению тары для опасных грузов

      7.1 Общие требования 
Тару следует изготавливать и восстанавливать в соответствии с программой обеспечения качества, одобренной компетентным органом. Тара для опасных грузов должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

      7.2 Стальные барабаны 
Типы стальных барабанов:

1А1 - с несъемным дном;

1А2 - со съемным дном.

7.2.1 Корпус и донья должны быть изготовлены из листовой стали "подходящего" типа с учетом полной вместимости барабана и целей их использования.

Примечание - Определение "подходящего" типа стали для барабанов из углеродистой стали - см. [6] и [7], для барабанов из углеродистой стали вместимостью менее 100 л - см. также в [8]-[10].

7.2.2 Швы корпусов барабанов, предназначенных для содержания более 40 л жидкости, должны быть сварными. Швы корпусов барабанов, предназначенных для содержания твердых веществ или не более 40 л жидкостей, должны быть механически завальцованы и сварены.

7.2.3 Уторы (соединение корпуса с доньями) должны выполняться закатным или сварным швом. Допускается применять отдельные подкрепляющие обручи.

7.2.4 Корпус барабана вместимостью более 60 л должен иметь, по меньшей мере, две гофры или два зига катания, составляющих одно целое с ним, или не менее двух отдельных обручей катания. Если используют отдельные обручи катания, они должны быть плотно подогнаны к корпусу и закреплены во избежание смещения. Приваривать обручи катания точечной сваркой не допускается.

7.2.5 Диаметр горловины для заполнения, опорожнения и вентилирования в корпусах или доньях барабанов с несъемным дном (1А1) должен быть не более 70 мм. Барабаны с более широкой горловиной считаются барабанами со съемным дном (1А2). Затворы горловин в корпусах и доньях барабанов должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы они оставались надежно закрытыми и герметичными в условиях перевозки. Фланцы затворов могут быть соединены механически или сварены по месту. Затворы должны быть снабжены прокладками или иными уплотняющими элементами, за исключением случаев, когда они являются герметичными по конструкции.

7.2.6 Затворы барабанов со съемным дном должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы в условиях перевозки они оставались надежно закрытыми, а барабаны были герметичными. Все съемные донья должны быть снабжены прокладками или иными уплотняющими элементами.

7.2.7 Если материалы, используемые для изготовления корпуса, доньев, затворов и арматуры тары несовместимы с подлежащим перевозке веществом, то на них должны быть нанесены соответствующие внутренние защитные покрытия или проведена обработка внутренней поверхности тары. Данные покрытия или обработка должны сохранять свои защитные свойства в условиях перевозки.

      7.3 Алюминиевые барабаны 
Типы алюминиевых барабанов:

1B1 - с несъемным дном;

1B2 - со съемным дном.

7.3.1 Корпус и донья должны быть изготовлены из алюминия чистотой не менее 99% или из сплава на основе алюминия.

7.3.2 Все швы должны быть сварными.

Швы уторов, если имеются, должны быть укреплены с помощью подкрепляющих колец.

7.3.3 Корпус барабана вместимостью более 60 л должен иметь не менее двух гофр или двух зигов катания, составляющих одно целое с ним, или не менее двух отдельных обручей катания. Если используют отдельные обручи катания, то они должны быть плотно подогнаны к корпусу и закреплены во избежание смещения. Приваривать обручи катания точечной сваркой не допускается.

7.3.4 Диаметр горловины для заполнения, опорожнения и вентилирования в корпусах или доньях барабанов с несъемным дном (1В1) не должен превышать 70 мм. Барабаны с более широкими горловинами считаются барабанами со съемным дном (1В2). Затворы горловин в корпусах и доньях барабанов должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы они оставались надежно закрытыми и герметичными в условиях перевозки. Фланцы затворов должны быть приварены по месту так, чтобы обеспечивалась герметичность швов. Затворы должны быть снабжены прокладками или иными уплотняющими элементами, за исключением случаев, когда они являются герметичными по конструкции.

7.3.5 Затворы барабанов со съемным дном (1B2) должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы в условиях перевозки они оставались надежно закрытыми, а барабаны были герметичными. Все съемные донья должны быть снабжены прокладками или иными уплотняющими элементами.

      7.4 Металлические барабаны, кроме стальных или алюминиевых 
Типы металлических барабанов, кроме стальных или алюминиевых:

1N1 - с несъемным дном;

1N2 - со съемным дном.

7.4.1 Корпус и донья должны быть изготовлены из металла или металлического сплава, кроме стали или алюминия.

7.4.2 Швы уторов, если имеются, должны быть усилены с помощью подкрепляющих колец.

Все швы, если они имеются, должны быть соединены (заварены, запаяны и т.п.) в соответствии с технологиями, используемыми для данного металла или металлического сплава.

7.4.3 Корпус барабана вместимостью более 60 л должен иметь, по меньшей мере, две гофры или два зига катания, составляющих одно целое с ним, или не менее двух отдельных обручей катания. Если используют обручи катания, то они должны быть плотно подогнаны к корпусу и закреплены во избежание смещения. Приваривать обручи катания точечной сваркой не допускается.

7.4.4 Диаметр горловины для заполнения, опорожнения и вентилирования в корпусах или доньях барабанов с несъемным дном (1N1) не должен превышать 70 мм. Барабаны с более широкой горловиной считаются барабанами со съемным дном (1N2). Затворы горловин в корпусах и доньях барабанов должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы они оставались надежно закрытыми и герметичными в условиях перевозки. Фланцы затворов должны быть соединены по месту (приварены, припаяны и т.п.) в соответствии с технологиями, используемыми для данного металла или металлического сплава. При этом шов соединения должен быть герметичен. Затворы должны быть снабжены прокладками или другими уплотняющими элементами, за исключением случаев, когда затворы являются герметичными по конструкции.

7.4.5 Затворы барабанов со съемным дном (1N2) должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы в условиях перевозки они оставались надежно закрытыми, а барабаны были герметичными. Все съемные донья должны быть снабжены прокладками или другими уплотняющими элементами.

      7.5 Стальные или алюминиевые канистры 
Типы стальных или алюминиевых канистр:

3А1 - стальные, с несъемным дном;

3А2 - стальные, со съемным дном;

3B1 - алюминиевые, с несъемным дном;

3B2 - алюминиевые, со съемным дном.

7.5.1 Корпус и донья должны быть изготовлены из стального листа, из алюминия чистотой не менее 99% или из сплава на основе алюминия.

7.5.2 Уторы стальных канистр должны быть механически вальцованными или сварными. Швы корпуса стальных канистр вместимостью более 40 л жидкости, должны быть сварными. Швы корпуса стальных канистр вместимостью 40 л или менее должны быть механически вальцованными или сварными. Все швы алюминиевых канистр должны быть сварными. Швы уторов, если имеются, должны быть усилены с помощью отдельных подкрепляющих колец.

7.5.3 Диаметр горловины канистр с несъемным дном (3А1 и 3В1) должен быть не более 70 мм. Канистры с более широкими горловинами считаются канистрами со съемным дном (3А2 и 3В2). Затворы горловин в канистрах должны иметь такую конструкцию, чтобы они оставались надежно закрытыми и герметичными в условиях перевозки. Затворы должны быть снабжены прокладками или иными уплотняющими элементами, за исключением случаев, когда они являются герметичными по конструкции.

7.5.4 Если материалы, используемые для изготовления корпуса, доньев, затворов и арматуры тары, не совместимы с подлежащим перевозке веществом, то на них должны быть нанесены соответствующие внутренние защитные покрытия тары или проведена обработка внутренней поверхности тары. Такие покрытия или обработка должны сохранять свои защитные свойства в условиях перевозки.

7.5.5 Максимальная вместимость канистры - 60 л. Максимальная масса нетто канистры - 120 кг.

      7.6 Барабаны из фанеры 
7.6.1 Лесоматериал, используемый для изготовления фанеры для барабанов (1D), должен быть надлежащим образом выдержан, высушен и не иметь дефектов, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики барабана. Если для изготовления доньев используется не фанера, а иной материал, то он должен обладать техническими характеристиками, не уступающими характеристикам фанеры.

7.6.2 Для изготовления корпуса барабана необходимо использовать влагостойкую фанеру, по меньшей мере, двухслойную, а для доньев - трехслойную. Все слои должны быть прочно склеены в перекрестном направлении волокон водостойким клеем.

7.6.3 Для предотвращения высыпания содержимого донья должны быть выложены крафт-бумагой или иным равноценным материалом, который должен быть надежно закреплен на них и иметь напуск по всей их окружности.

7.6.4 Максимальная вместимость барабана - 250 л. Максимальная масса нетто барабана - 400 кг.

      7.7 Барабаны из фибрового картона 
7.7.1 Корпус фибрового барабана (1G) - это конструкция, сформированная из многослойной плотной бумаги или фибрового негофрированного картона с плотно склеенными или сформованными воедино слоями. Он может включать один или более защитных слоев битума, вощеной крафт-бумаги, металлической фольги, пластмассового материала и т.п.

7.7.2 Донья должны быть изготовлены из естественной древесины, картона, металла, фанеры, пластмассы или иного подходящего материала и могут включать один или несколько защитных слоев битума, вощеной крафт-бумаги, металлической фольги, пластмассового материала и т.д.

7.7.3 Корпус, донья барабана и их соединения должны иметь конструкцию, соответствующую полной вместимости и целям использования барабана.

7.7.4 В собранном виде барабан должен быть настолько влагоустойчивым, чтобы не расслаиваться в условиях перевозки.

      7.8 Барабаны и канистры из пластмассы 
Типы барабанов и канистр из пластмассы:

1Н1 - барабаны с несъемным дном;

1Н2 - барабаны со съемным дном;

3Н1 - канистры с несъемным дном;

3Н2 - канистры со съемным дном.

7.8.1 Барабаны и канистры должны быть изготовлены из пластмассового материала и иметь прочность в соответствии с их полной вместимостью и целями использования. За исключением пластмассы, используемой повторно (см. в 3.7), никакие бывшие в употреблении материалы, кроме обрезков или крошки, полученных в процессе изготовления пластмассы, применяться не должны. Барабаны и канистры должны обладать стойкостью к старению и не должны ухудшать своих характеристик под воздействием содержащегося в них вещества или ультрафиолетового излучения.

7.8.2 Защита тары от ультрафиолетового излучения должна быть обеспечена путем добавок в виде сажи или иных пигментов, или ингибиторов в пластмассовый материал. Данные добавки должны быть совместимы с содержимым и сохранять эффективность в течение всего срока службы барабана или канистры. При добавлении сажи, пигментов или ингибиторов, не использовавшихся при изготовлении испытуемого типа конструкции, новые испытания допускается не проводить, если содержание сажи не превышает 2% по массе, содержание пигмента - 3% по массе. Содержание ингибиторов ультрафиолетового излучения не ограничено.

7.8.3 Использование других добавок в составе пластмассового материала возможно при условии, что они не оказывают негативного влияния на химические и физические свойства материала барабанов и канистр. В этом случае испытание допускается не проводить.

7.8.4 Толщина стенок в любой точке барабана или канистры должна соответствовать их полной вместимости и целям использования, учитывая напряжения, которые могут возникнуть в любом месте барабана или канистры.

7.8.5 Диаметр горловины для заполнения, опорожнения и вентилирования в корпусах или доньях барабанов (1Н1) и канистр (3Н1) с несъемным дном не должен превышать 70 мм в диаметре. Барабаны и канистры с более широкими горловинами считаются барабанами и канистрами со съемным дном (1Н2 и 3Н2). Затворы горловин в корпусах или доньях барабанов и канистр должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы они оставались надежно закрытыми и герметичными в условиях перевозки. Затворы должны быть снабжены прокладками или иными уплотняющими элементами, за исключением случаев, когда они являются герметичными по конструкции.

7.8.6 Затворы барабанов (1H2) и канистр (3H2) со съемным дном должны иметь такую конструкцию и использоваться таким образом, чтобы они оставались надежно закрытыми и герметичными в условиях перевозки. Все съемные донья должны быть снабжены прокладками, за исключением случаев, когда обеспечена герметичность барабана или канистры при установке съемного дна барабана или канистры.

      7.9 Ящики из естественной древесины 
Типы ящиков из естественной древесины:

4С1 - обычные;

4С2 - с плотно пригнанными стенками.

7.9.1 Древесина, используемая для изготовления ящиков, должна быть надлежащим образом выдержана, высушена и не иметь дефектов, способных существенно снизить прочность любой части ящика. Прочность используемого материала и метод изготовления должны соответствовать вместимости и целям использования ящика. Донья могут изготавливаться из такого влагоустойчивого древесного материала, как твердый картон, древесно-стружечная плита или из другого материала, не уступающего по влагоустойчивости.

7.9.2 Крепления должны быть стойкими к вибрации, имеющей место в условиях перевозки. По мере возможности следует избегать забивания гвоздей в торцевое волокно. Соединения, которые могут испытывать значительные нагрузки, необходимо выполнять с помощью гвоздей с загнутыми концами, гвоздей-скоб либо равноценных креплений.

7.9.3 Каждый из элементов ящика (4С2) должен быть изготовлен из цельной доски или щитов, собранных при помощи кромочных соединений типов К-1-К-6 по ГОСТ 9330 на клею, или с применением рифленых металлических накладок (скрепок).

      7.10 Ящики из фанеры 
Фанера, используемая для изготовления ящиков (4D), должна быть, по меньшей мере, трехслойной, изготовлена из выдержанного надлежащим образом лущеного, строганого или пиленого шпона. Она должна быть высушена и не иметь дефектов, способных существенно снизить прочность ящика. Для соединения слоев должен использоваться водостойкий клей. Если при изготовлении ящиков используется иной, помимо фанеры, материал, то он должен обладать техническими характеристиками, не уступающими характеристикам фанеры. Ящики должны быть плотно сбиты гвоздями или скреплены на угловых стойках.

      7.11 Ящики из древесных материалов 
7.11.1 Стенки ящиков (4F) должны быть изготовлены из таких влагонепроницаемых древесных материалов, как твердый картон, древесно-стружечная плита. Прочность используемого материала и способ изготовления должны соответствовать полной вместимости и целям использования ящиков.

7.11.2 Другие части ящиков могут быть изготовлены из иного материала, по своим техническим характеристикам не уступающего древесному материалу.

7.11.3 Ящики должны быть собраны любым из способов, приведенных в ГОСТ 9330.

      7.12 Ящики из фибрового картона 
7.12.1 Для изготовления ящиков из фибрового картона (4G) должен использоваться прочный гладкий или двусторонний гофрированный (одно- или многослойный) фибровый картон, соответствующий полной вместимости и целям использования ящиков. Влагонепроницаемость наружной поверхности ящика из фибрового картона должна быть такой, чтобы при испытании на поверхностную впитываемость по ГОСТ 12605 в течение 30 мин масса поглощенной воды не превышала 155 г/м. Фибровый картон должен обладать надлежащими свойствами при изгибе. Он должен быть разрезан и отфальцован без задиров и иметь соответствующие прорези, чтобы при сборке избежать трещин, поверхностных разрывов и нежелательного изгиба. Волнистый слой гофрированного фибрового картона должен быть прочно склеен с плоскими слоями.

7.12.2 Торцевые стенки ящиков могут иметь деревянную рамку или изготавливаться полностью из древесины или другого, не уступающего по техническим характеристикам, материала. Для усиления допускается использовать планки из древесины или иного материала, если данный материал обладает техническими характеристиками, не уступающими характеристикам древесины.

7.12.3 Соединение частей ящика должно быть выполнено с помощью клейкой ленты, путем склеивания внахлест или соединения внахлест со скреплением металлическими скобами. Соединения внахлест должны иметь надлежащий напуск.

7.12.4 Если ящик закрывается путем склейки или с помощью клейкой ленты, то обеспечивающие адгезию материалы должны быть влагонепроницаемыми.

7.12.5 Конструкция и размер ящиков должны соответствовать форме и объему их содержимого.

      7.13 Ящики из пластмассы 
Типы ящиков из пластмассы:

4Н1 - пенопластовые;

4Н2 - из твердой пластмассы.

7.13.1 Ящик должен обладать устойчивостью к старению, воздействию содержащегося в нем вещества и ультрафиолетовому излучению.

7.13.2 Ящик из пенопласта должен состоять из двух частей, изготовленных из формованного пенопластового материала: нижней части, имеющей полости для внутренней тары, и верхней ответной части, закрывающей нижнюю часть. Верхняя и нижняя части ящика должны иметь конструкцию, обеспечивающую плотное прилегание внутренней тары. Крышка внутренней тары не должна соприкасаться с внутренней поверхностью верхней части этого ящика.

7.13.3 При транспортировании ящик из пенопласта должен быть закрыт самоклеящейся лентой, имеющей достаточную прочность на разрыв, чтобы предотвратить открывание ящика. Самоклеящаяся лента должна быть влагонепроницаемой, а ее клеящее вещество должно быть совместимо с пенопластовым материалом ящика. Допускается применять другие средства закрывания, обеспечивающие сохранность ящика.

7.13.4 В случае необходимости защита ящиков из твердой пластмассы от ультрафиолетового излучения должна быть обеспечена путем добавки в виде сажи или иных пигментов, или ингибиторов в пластмассовый материал. Данные добавки должны быть совместимыми с содержимым и сохранять свою эффективность в течение всего срока службы ящика. При добавлении сажи, пигментов или ингибиторов, не использовавшихся при изготовлении испытуемого типа конструкции, испытание допускается не проводить, если содержание сажи не превышает 2% по массе, содержание пигмента - 3% по массе. Содержание ингибиторов ультрафиолетового излучения не ограничено.

7.13.5 Использование других добавок возможно при условии, что они не окажут негативного влияния на химические и физические свойства материала ящика. В этом случае испытание допускается не проводить.

7.13.6 Ящики из твердой пластмассы должны снабжаться закрывающими приспособлениями, изготовленными из прочного материала, способными предотвратить непреднамеренное открывание ящика.

      7.14 Ящики из стали, алюминия и иных металлов 
Типы ящиков из стали, алюминия и иных металлов:

4А - стальные;

4В - алюминиевые;

4N - изготовленные из металла, кроме стали и алюминия.

7.14.1 Ящики должны быть изготовлены из стали, алюминия или другого металла.

7.14.2 Ящики должны быть выложены изнутри прокладками из картона или войлока или, если необходимо, иметь внутренний вкладыш или внутреннее покрытие. Если применяется двойной вальцованный металлический внутренний вкладыш, то должны быть приняты меры по предотвращению попадания веществ, особенно взрывчатых, в полости швов.

7.14.3 Затворы должны иметь такую конструкцию, чтобы оставаться надежно закрытыми в условиях перевозки.

      7.15 Мешки из текстиля 
Типы мешков из текстиля:

5L1 - без вкладыша или покрытия;

5L2 - плотные;

5L3 - влагонепроницаемые.

7.15.1 Мешки плотные (5L2) должны быть непроницаемыми при просыпании, например, путем:

а) покрытия внутренней поверхности мешка бумаги при помощи влагостойкого клеящего состава, например битума;

б) покрытия поверхности мешка полимерной пленкой;

в) применения одного или нескольких вкладышей из бумаги или полимерного материала.

7.15.2 В мешках влагонепроницаемых (5L3) герметичность должна обеспечиваться путем использования, например:

а) отдельных вкладышей из влагонепроницаемой бумаги (например, из вощеной крафт-бумаги, просмоленной бумаги или крафт-бумаги с пластиковым покрытием);

б) полимерной пленки, наклеенной на внутреннюю поверхность мешка;

в) одного или нескольких вкладышей из полимерного материала.

7.15.3 Максимальная масса нетто для мешков типов (5L2) и (5L3) - 50 кг.

      7.16 Мешки из полимерной ткани 
Типы мешков из полимерной ткани: 

5Н1 - без вкладыша или покрытия; 

5Н2 - плотные; 

5Н3 - влагонепроницаемые.

7.16.1 Мешки должны быть изготовлены из тянутой ленты или моноволокон полимерного материала.

7.16.2 При использовании полотняной ткани мешки должны быть изготовлены путем сшивания или иным способом, обеспечивающим соединение дна и одной из боковых сторон. Если используется рукавная ткань, то дно мешка должно быть прошитым, плетеным или выполненным другим способом, обеспечивающим необходимую прочность.

7.16.3 Мешки плотные (5Н2) должны быть непроницаемыми при просыпании груза, например, путем:

а) наклеивания на внутреннюю поверхность мешка бумаги или полимерной пленки;

б) применения одного или нескольких вкладышей из бумаги или полимерного материала.

7.16.4 В мешках влагонепроницаемых (5Н3) герметичность должна обеспечиваться путем использования, например:

а) раздельных внутренних вкладышей из влагонепроницаемой бумаги (например, из вощеной крафт-бумаги, просмоленной двойным слоем крафт-бумаги или крафт-бумаги с полимерным покрытием);

б) полимерной пленки, наклеенной на внутреннюю или наружную поверхности мешка;

в) одного или нескольких вкладышей из полимерного материала.

7.16.5 Максимальная масса нетто для мешков типов (5Н1, 5Н2, 5Н3) - 50 кг.

      7.17 Мешки из полимерной пленки 
7.17.1 Мешки типа (5Н4) должны быть изготовлены из полимерного материала. Соединения и средства закрывания должны выдерживать давление и ударные нагрузки, которые могут возникать в условиях перевозки.

7.17.2 Максимальная масса нетто для мешков типа (5Н4) - 50 кг.

      7.18 Бумажные мешки 
Типы бумажных мешков:

5М1 - многослойные;

5М2 - многослойные влагонепроницаемые.

7.18.1 Многослойные мешки (5М1) должны быть изготовлены, по меньшей мере, из трех слоев крафт-бумаги, при этом средний слой может быть из сетчатого материала с адгезионным составом, склеивающим его с внешним слоем. Места соединений и закрытий должны быть плотными.

7.18.2 В мешках типа (5М2), состоящих из четырех или более слоев, следует обеспечивать герметичность путем использования влагонепроницаемого материала для одного из двух наружных слоев или влагонепроницаемой преграды из защитного материала между двумя наружными слоями. Для трехслойного мешка следует обеспечивать герметичность путем использования влагонепроницаемого материала для внешнего слоя. Если имеется опасность реакции упакованного в мешки вещества с влагой или если оно упаковывается во влажном состоянии, то мешок с внутренней стороны должен быть защищен влагонепроницаемым слоем или слоем из такого материала, как просмоленная двойным слоем крафт-бумага, крафт-бумага с полимерным покрытием, полимерная пленка, приклеенная на внутреннюю поверхность мешка, или одним или несколькими вкладышами из полимерного материала. Места соединений и закрытий должны быть влагонепроницаемыми.

7.18.3 Максимальная масса нетто для мешков типа (5М2) - 50 кг.

      7.19 Составная тара из пластмассового материала 
Типы составной тары из пластмассового материала:

6НА1 - пластмассовая емкость с наружным стальным барабаном;

6НА2 - пластмассовая емкость с наружной стальной обрешеткой или ящиком;

6НВ1 - пластмассовая емкость с наружным алюминиевым барабаном;

6НВ2 - пластмассовая емкость с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком;

6НС - пластмассовая емкость с наружным ящиком из древесины;

6HD1 - пластмассовая емкость с наружным барабаном из фанеры;

6HD2 - пластмассовая емкость с наружным ящиком из фанеры;

6HG1 - пластмассовая емкость с наружным барабаном из фибрового картона;

6HG2 - пластмассовая емкость с наружным ящиком из фибрового картона;

6HH1 - пластмассовая емкость с наружным пластмассовым барабаном;

6HH2 - пластмассовая емкость с наружным ящиком из твердой пластмассы.

7.19.1 Конструкции внутренних пластмассовых емкостей составной тары должны соответствовать требованиям 7.8.1 и 7.8.3-7.8.6.

Внутренняя пластмассовая емкость должна плотно прилегать к наружной таре, которая не должна иметь каких-либо выступов, способных вызвать повреждение емкости.

7.19.2 Требования к конструкции наружной тары, как элемента составной тары из пластмассового материала:

- пластмассовая емкость с наружным стальным или алюминиевым барабаном (6НА1 или 6НВ1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.2 или 7.3;

- пластмассовая емкость с наружной стальной или алюминиевой обрешеткой или ящиком (6НА2 или 6НВ2): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.14;

- пластмассовая емкость с наружным ящиком из древесины (6НС): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.9;

- пластмассовая емкость с наружным барабаном из фанеры (6HD1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.6;

- пластмассовая емкость с наружным ящиком из фанеры (6HD2): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.10;

- пластмассовая емкость с наружным барабаном из фибрового картона (6HG1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.7;

- пластмассовая емкость с наружным ящиком из фибрового картона (6HG2): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.12;

- пластмассовая емкость с наружным пластмассовым барабаном (6НН1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.8;

- пластмассовая емкость с наружным ящиком из твердой пластмассы (включая рифленый пластмассовый материал) (6НН2): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.13.1, 7.13.2, 7.13.4-7.13.6.

7.19.3 Максимальная вместимость внутренних емкостей:

- для пластмассовых емкостей типов 6HA1, 6HB2, 6HD1, 6HG1, 6HH1 - 250 л;

- для пластмассовых емкостей типов 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2 - 60 л.

7.19.4 Максимальная масса нетто:

- для пластмассовых емкостей типов 6HA1, 6HB2, 6HD1, 6HG1, 6HH1 - 400 кг;

- для пластмассовых емкостей типов 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2 - 75 кг.

      7.20 Составная тара из стекла, фарфора или керамики 
Типы составной тары из стекла, фарфора или керамики: 

6PA1 - емкость с наружным стальным барабаном; 

6PA2 - емкость с наружной стальной обрешеткой или ящиком; 

6PB1 - емкость с наружным алюминиевым барабаном; 

6PB2 - емкость с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком; 

6PC - емкость с наружным ящиком из древесины; 

6PD1 - емкость с наружным барабаном из фанеры; 

6PD2 - емкость с наружной плетеной корзиной; 

6PG1 - емкость с наружным барабаном из фибрового картона; 

6PG2 - емкость с наружным ящиком из фибрового картона;

6PH1 - емкость с наружной тарой из пенопласта;

6PH2 - емкость с наружной тарой из твердой пластмассы.

7.20.1 Требования к конструкции внутренних емкостей составной тары из стекла, фарфора или керамики:

- емкости должны иметь надлежащую форму (цилиндрическую или грушевидную) и изготавливаться из материала без дефектов, способных снизить их прочность. Стенки должны иметь достаточную толщину в любой их точке;

- в качестве затворов для емкостей необходимо использовать пластмассовые крышки на резьбе, притертые стеклянные пробки или другие надежные запорные устройства. Любая часть затвора, которая может входить в контакт с веществом, содержащимся в емкости, должна быть стойкой к данному веществу. Должны быть приняты меры к обеспечению герметичности затворов и предотвращению их ослабления во время перевозки. При необходимости устанавливают затворы, оборудованные устройствами вентилирования. Если внутри грузовой единицы может повыситься давление вследствие выделения газов ее содержимым (в результате повышения температуры или по иным причинам), то допускается оснащение тары газовыпускным устройством при условии, что выделившийся газ не создаст опасности из-за токсичности, воспламеняемости, высвободившегося количества и т.п. Если в результате обычного разложения веществ может развиться опасное избыточное давление, то должно быть предусмотрено газовыпускное устройство.

Газовыпускное устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы для тары в условиях, предусмотренных для ее перевозки, была исключена возможность утечки жидкости и проникновения посторонних веществ.

7.20.2 Требования к конструкции наружной тары, как элемента составной тары из стекла, фарфора или керамики:

- емкость с наружным стальным барабаном (6PA1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.2. Съемное дно, требуемое для тары данного типа, может быть в виде колпака;

- емкость с наружной стальной обрешеткой или ящиком (6PA2): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.14. Наружная тара для емкостей цилиндрической формы должна в вертикальном положении возвышаться над емкостью и ее затвором. Если емкость грушевидной формы помещена в обрешетку, форма которой соответствует форме емкости, то наружная тара должна быть снабжена защитной крышкой (колпаком);

- емкость с наружным алюминиевым барабаном (6PB1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.3;

- емкость с наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком (6PB2): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.14;

- емкость с наружным ящиком из древесины (6PC): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.9;

- емкость с наружным барабаном из фанеры (6PD1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.6;

- емкость с наружной плетеной корзиной (6PD2): корзина должна быть снабжена защитной крышкой (колпаком) для предотвращения повреждений емкости;

- емкость с наружным барабаном из фибрового картона (6PG1): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.7;

- емкость с наружным ящиком из фибрового картона (6PG2): конструкция наружной тары должна соответствовать требованиям 7.12;

- емкость с наружной тарой из пенопласта или из твердой пластмассы (6PH1 или 6PH2): материалы наружной тары должны соответствовать требованиям 7.13. Наружную тару типа (6PH2) необходимо изготавливать из полиэтилена высокой плотности или аналогичного пластмассового материала. Съемная крышка тары данного типа может быть в виде колпака.

7.20.3 Максимальная вместимость составной тары из стекла, фарфора или керамики - 60 л.

7.20.4 Максимальная масса нетто составной тары из стекла, фарфора или керамики - 75 кг.

      8 Подготовка тары для опасных грузов к испытаниям

      8.1 Общие требования 
8.1.1 Испытаниям должна подвергаться тара, подготовленная для перевозки, включая внутреннюю тару комбинированной тары. Внутренние или одиночные емкости или тару, за исключением мешков и тары, предназначенной для цельных изделий, следует заполнять не менее чем на 98% их максимальной вместимости для жидкостей и не менее чем на 95% - для твердых веществ. Требования к испытаниям тары для опасных грузов приведены в приложении Б.

8.1.2 Мешки необходимо наполнять до максимальной массы, с которой они могут использоваться.

8.1.3 Комбинированная тара, в которой внутренняя тара предназначена для жидкостей и для твердых веществ, должна пройти испытания как для жидкостей, так и для твердых веществ. Вещества или изделия, которые будут перевозиться в таре, могут быть заменены другими веществами или изделиями, за исключением случаев, когда эта замена может сделать недействительными результаты испытаний. Замененное твердое вещество должно иметь те же физические характеристики (массу, размер частиц и т.д.), что и вещество, которое будет перевозиться. Для обеспечения требуемой общей массы упаковки допускается использование утяжелителей, таких как мешки со свинцовой дробью, или иных утяжелителей при условии, что они будут размещены таким образом, чтобы не влиять на результаты испытаний.

8.1.4 Если при испытаниях сбрасыванием тары, предназначенной для жидкостей, используется другое вещество, то оно должно иметь те же относительную плотность и вязкость, что и вещество, которое будет перевозиться. Процедура испытания сбрасыванием - по Б.2 (приложение Б). Для такого испытания допускается также использовать воду с соблюдением условий, указанных в Б.2.3, Б.2.4 (приложение Б).

      8.2 Специальные требования 
8.2.1 Тара из бумаги или картона должна быть выдержана в течение не менее 24 ч в тех же условиях, в которых будут проводить испытания. Допустимыми являются кратковременные отклонения условий хранения в пределах ±5% без заметного ущерба для воспроизводимости результатов испытания.

8.2.2 Барабаны и канистры из пластмассы и, в случае необходимости, составная тара (из пластмассового материала) должны для проверки их химической совместимости с жидкостями подвергаться выдерживанию при температуре окружающей среды в течение не менее 6 мес. Все это время испытуемые образцы должны быть наполнены веществами, для перевозки которых они предназначены, или стандартными жидкостями (см. 9.1), за исключением веществ, указанных в 8.2.9.

8.2.3 В течение первых и последних 24 ч выдерживания образцы должны быть расположены затворами вниз. Однако тару, снабженную вентиляционными клапанами, выдерживают в таком положении в каждом случае только в течение 5 мин. После выдерживания образцы подвергают испытаниям, указанным в Б.2 (приложение Б).

8.2.4 Если прочность внутренних емкостей составной тары из пластмассового материала существенно не изменяется под воздействием наполнителя*, то химическую совместимость допускается не проверять. К существенным изменениям прочности относят: 
_______________ 
* Наполнитель - это вещество, помещаемое в тару для последующего транспортирования или проведения испытаний данной тары.

а) явное охрупчивание;

б) значительное снижение эластичности, если только оно не сопровождается, по меньшей мере, пропорциональным ему увеличением растяжения под нагрузкой.

8.2.5 Если характеристики пластмассы установлены с помощью других процедур, то испытание на совместимость допускается не проводить. Такие процедуры должны быть эквивалентны испытанию на совместимость, указанному в 8.2.2-8.2.4, и должны быть признаны компетентным органом.

Примечание - Для барабанов, канистр и составной тары, изготовленных из полиэтилена, см. также 8.2.6.

8.2.6 Для барабанов и канистр из полиэтилена и, в случае необходимости, для составной тары из полиэтилена химическая совместимость с жидкими наполнителями может быть проверена с использованием стандартных жидкостей (см. 9.1).

8.2.6.1 Стандартные жидкости оказывают разрушающее воздействие на полиэтилен: размягчение в результате разбухания, растрескивание под напряжением, расщепление молекул и комбинации данных видов воздействия. Химическая совместимость тары может быть проверена путем выдерживания испытуемых образцов в течение трех недель при 40°С с использованием веществ, для перевозки которых они предназначены, либо с соответствующей(ими) стандартной(ыми) жидкостью(ями), за исключением веществ, указанных в 8.2.9. Если этой стандартной жидкостью является вода, то выдерживание не требуется.

8.2.7 Выдерживание испытуемых образцов, которые используют при испытании на штабелирование, не требуется и для стандартных жидкостей, таких как смачивающий раствор и уксусная кислота.

8.2.8 В течение первых и последних 24 ч выдерживания образцы тары должны быть расположены затворами вниз. Однако тару, оборудованную вентиляционным клапаном, выдерживают в таком положении в каждом случае только в течение 5 мин. После выдерживания испытуемые образцы подвергают испытаниям, указанным в Б.2 (приложение Б).

8.2.9 При применении гидропероксида трет-бутила с содержанием пероксида более 40% и надуксусных кислот, отнесенных к классу 5.2, испытание на совместимость с использованием стандартных жидкостей не должно проводиться. Для этих веществ химическая совместимость испытуемых образцов должна быть проверена путем их выдерживания в течение 6 мес при температуре окружающей среды с использованием веществ, для перевозки которых они предназначены.

8.2.10 Результаты испытаний барабанов и канистр из полиэтилена, соответствующих требованиям 8.2.1-8.2.12, могут быть приняты для тары такого же типа конструкции, внутренняя поверхность которой обработана фтором.

8.2.11 Для тары из полиэтилена, указанной в 8.2.6, которая была испытана в соответствии с требованиями 8.2.6-8.2.10, в качестве наполнителей могут быть также использованы другие вещества, кроме отнесенных к стандартным жидкостям в соответствии с требованиями раздела 9. Данная замена должна основываться на результатах лабораторных испытаний, подтверждающих, что воздействие таких наполнителей на испытуемые образцы является менее значительным, чем воздействие соответствующей(их) стандартной(ых) жидкости(ей).

8.2.12 Если прочность внутренних емкостей составной тары из пластмассового материала существенно не изменяется под воздействием наполнителя, то химическую совместимость допускается не проверять. К существенным изменениям прочности относят:

а) явное охрупчивание;

б) значительное снижение эластичности, если только оно не сопровождается, по меньшей мере, пропорциональным ему увеличением растяжения под нагрузкой.

      9 Химическая совместимость тары для опасных грузов, изготовленной из полиэтилена

      9.1 Перечень стандартных жидкостей 
Для проверки химической совместимости тары, изготовленной из полиэтилена, используют следующие стандартные жидкости:

а) смачивающий раствор - для веществ, которые под нагрузкой вызывают очень сильное растрескивание полиэтилена, в частности для всех растворов и препаратов, содержащих смачивающие добавки. В данном случае следует использовать 1%-ный водный раствор алкилбензолсульфоната или 5%-ный водный раствор нонилфенолэтоксилата, который до использования в процессе испытаний был предварительно выдержан в течение не менее 14 сут при температуре 40°С. Поверхностное напряжение этого раствора должно составлять от 31 до 35 мН/м при 23°С;

б) уксусная кислота - для веществ и препаратов, которые под нагрузкой вызывают растрескивание полиэтилена, в частности для монокарбоксильных кислот и одновалентных спиртов.

Следует использовать уксусную кислоту концентрацией от 98% до 100%;

в) норм-бутилацетат/насыщенный смачивающий раствор норм-бутилацетата - для веществ и препаратов, вызывающих разбухание полиэтилена, сопровождающееся увеличением массы полиэтилена, которое может составлять 4%, и растрескивание под напряжением, в частности для веществ, предназначенных для обработки растений, жидких красок и сложных эфиров. При предварительном выдерживании в соответствии с 8.2.6 следует использовать норм-бутилацетат концентрацией от 98% до 100%;

г) смесь углеводородов (уайт-спирит) - для веществ и препаратов, вызывающих разбухание полиэтилена, в частности для углеводородов, сложных эфиров и кетонов. В данном случае следует использовать смесь углеводородов с температурой кипения от 160°С до 220°С, относительной плотностью от 0,78 до 0,80, температурой вспышки более 50°С и содержанием ароматических веществ от 16% до 21%;

д) азотная кислота - для всех веществ и препаратов, которые оказывают на полиэтилен окисляющее воздействие и вызывают молекулярную деструкцию как 55%-ная азотная кислота. Следует использовать азотную кислоту концентрацией не менее 55%;

е) вода - для веществ, которые не оказывают воздействия на полиэтилен ни в одном из случаев, приведенных в перечислениях а)-д), в частности для неорганических кислот и щелоков, водных соляных растворов, поливалентных спиртов и органических веществ в водном растворе.

      9.2 Проверка химической совместимости полиэтиленовой тары со стандартными жидкостями, эквивалентными наполнителям 
9.2.1 Для тары из полиэтилена, указанной в 8.2.6, химическая совместимость с наполнителями может быть проверена путем отнесения наполнителей к стандартным жидкостям в соответствии с 9.2.2-9.2.7 и с помощью таблицы А.1 (приложение А) при условии, что отдельные типы конструкции испытаны с использованием этих стандартных жидкостей в соответствии с требованиями приложения Б и 9.2.

Если отнесение наполнителей к стандартным жидкостям невозможно, то химическая совместимость должна быть проверена путем проведения испытаний типа конструкции в соответствии с 8.2 или лабораторных испытаний в соответствии с 8.2.11.

Примечание - На использование тары для отдельного наполнителя распространяются ограничения, предусмотренные в таблице А.1 (приложение А) и в инструкции по упаковке [1] (4.1).

9.2.2 Значения относительной плотности наполнителей не должны превышать значений, которые применяются для определения высоты при испытании сбрасыванием по Б.2.3, Б.2.4 (приложение Б) или для определения массы при испытании на штабелирование (см. Б.5, приложение Б) с использованием эквивалентной(ых) стандартной(ых) жидкости(ей). Значения давления паров наполнителей при температуре 50°С или 55°С не должны превышать значений, которые применяются для определения давления при испытании гидравлическим давлением (см. Б.4, приложение Б) с использованием эквивалентной(ых) стандартной(ых) жидкости(ей).

9.2.3 Если наполнители отнесены к комбинации стандартных жидкостей, испытания должны быть проведены для каждого типа стандартной жидкости. Значения соответствующих характеристик наполнителей не должны превышать минимальных значений, полученных на основе значений высоты сбрасывания, массы при штабелировании и гидравлического давления, применявшихся при испытаниях с использованием эквивалентных стандартных жидкостей.

9.2.4 Для отнесения наполнителей к веществам или группам веществ, перечисленным в таблице А.1, необходимо предпринять следующие шаги (см. рисунок 1):

а) классифицировать наполнитель в соответствии с процедурами и критериями для определения номера ООН и группы упаковки опасного груза, изложенными в [1] (часть 2);

б) если вещество указано в таблице А.1, найти соответствующий номер ООН в таблице А.1 (приложение А);

в) выбрать соответствующую строку для группы упаковки и т.д., исходя из информации, приведенной в графах 2, 3 и 6, если для данного номера ООН имеется несколько позиций. Если сделать это невозможно, химическая совместимость должна быть проверена в соответствии с 8.2.2 или 8.2.11 (в случае водных растворов см. 9.2.6);

г) если номер ООН и группа упаковки наполнителя, определенные в соответствии с перечислением а), не указаны в перечне эквивалентов, химическая совместимость должна быть проверена в соответствии с 8.2.2 или 8.2.11;

д) применить "Правило для сводных позиций", изложенное в 9.2.7, если оно указано в графе 7 для выбранной строки;

е) химическая совместимость наполнителя может считаться проверенной с учетом 9.2.1 и 9.2.2, если в графе 7 указана эквивалентная стандартная жидкость или комбинация стандартных жидкостей и тип конструкции утвержден для данной(ых) стандартной(ых) жидкости(ей).

9.2.5 Перечень опасных грузов и эквивалентных наполнителей указан в таблице А.1 (приложение А).

9.2.6 Водные растворы веществ и групп веществ могут быть отнесены к определенной(ым) стандартной(ым) жидкости(ям) в соответствии с 9.2.4 или при соблюдении следующих условий:

а) водный раствор может быть отнесен к тому же номеру ООН, что и указанное в перечне вещество, в соответствии с критериями, изложенными в [4] (2.1.3.3);

б) водный раствор не указан конкретно по наименованию в перечне эквивалентов в 9.2.9 и

в) между опасным веществом и содержащейся в растворе водой не происходит химической реакции.

	

Рисунок 1 - Схема отнесения наполнителя к стандартным жидкостям 
9.2.7 Отнесение к стандартным жидкостям наполнителей, для которых в графе 7 таблицы А.1 (приложение А) указано "Правило для сводных позиций", возможно при соблюдении следующих условий (см. рисунок 2):

а) выполняется процедура отнесения к стандартным жидкостям для каждого опасного компонента раствора, смеси или препарата в соответствии с 9.2.4 с учетом условий, предусмотренных в 9.2.2. В случае обобщенных позиций допускается не учитывать компоненты, которые, как известно, не оказывают разрушающего воздействия на полиэтилен высокой плотности (например, твердые красители, относящиеся к номеру ООН 1263 КРАСКА или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ);

б) раствор, смесь или препарат не могут быть отнесены к стандартной жидкости, если:

- номер ООН и группа упаковки одного или нескольких из опасных компонентов не указаны в перечне эквивалентов (см. приложение А);

- в графе 7 "Стандартная жидкость" таблицы А.1 (приложение А) указано "Правило для сводных позиций" для одного или нескольких из компонентов;

- классификационный код, указанный в графе 5 таблицы А.1 (приложение А) для одного или нескольких из опасных компонентов, отличается от классификационного кода раствора, смеси или препарата (за исключением номера ООН 2059 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ);

	

Рисунок 2 - Схема "Правила для сводных позиций" 
в) если все опасные компоненты указаны в перечне эквивалентов и их классификационные коды соответствуют классификационному коду раствора, смеси или препарата и все опасные компоненты отнесены в графе 7 к одной и той же стандартной жидкости или комбинации стандартных жидкостей, то химическая совместимость раствора, смеси или препарата может считаться проверенной с учетом положений 9.2.1 и 9.2.2;

г) если все опасные компоненты указаны в перечне эквивалентов и их классификационные коды соответствуют классификационному коду раствора, смеси или препарата, но в графе 7 таблицы А.1 (приложение А) указаны разные стандартные жидкости, то химическая совместимость может считаться проверенной с учетом положений 9.2.1 и 9.2.2 только для следующих комбинаций стандартных жидкостей:

- вода/55%-ная азотная кислота, за исключением неорганических кислот с классификационным кодом С1, которые отнесены к стандартной жидкости "вода";

- вода/смачивающий раствор;

- вода/уксусная кислота;

- вода/смесь углеводородов;

- вода/н-бутилацетат - н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор;

д) в соответствии с требованиями настоящего стандарта химическая совместимость не считается проверенной для других комбинаций стандартных жидкостей, помимо тех, которые указаны в перечислении г), и для всех случаев, указанных в перечислении б). В этих случаях химическая совместимость должна быть проверена другим способом (см. 9.2.4, перечисление г).

9.2.8 Приемлемые комбинации стандартных жидкостей:

- вода/азотная кислота (55%), за исключением неорганических кислот с классификационным кодом C1, которые отнесены к стандартной жидкости "вода";

- вода/смачивающий раствор;

- вода/уксусная кислота;

- вода/смесь углеводородов;

- вода/н-бутилацетат - н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор.

9.2.9 В таблице А.1 (приложение А) опасные вещества приведены в порядке номеров ООН. Как правило, в каждой строке указано одно опасное вещество, одна одиночная позиция или одна сводная позиция, которой присвоен отдельный номер ООН. Однако для одного и того же номера ООН могут быть применены несколько последовательно расположенных строк, если вещества, относящиеся к одному и тому же номеру ООН, имеют разные наименования (например, отдельные изомеры из группы веществ), разные физические и химические свойства и/или предписанные для них разные условия перевозки. В таких случаях одиночная позиция или сводная позиция в рамках данной группы упаковки указывается в последней из последовательно расположенных строк. Графы 1-3 таблицы А.1 (приложение А) используют для идентификации вещества при проверке химической совместимости. В последней графе указывают стандартную(ые) жидкость(и), к которой(ым) может быть отнесено соответствующее вещество.

      10 Маркировка тары для опасных грузов

      10.1 Требования к маркировке тары для опасных грузов 
10.1.1 Маркировочные знаки указывают, что тара, на которую они нанесены, соответствует типу конструкции, успешно прошедшему испытания, и отвечает требованиям настоящего стандарта, относящимся к изготовлению этой тары. Наличие маркировочных знаков еще не свидетельствует о том, что данная тара может быть использована для любого вещества. Тип тары (например, стальной барабан), ее максимальная вместимость и/или масса и любые специальные требования, изложенные в [1] (часть 3), указываются конкретно для каждого вещества.

10.1.2 Маркировочные знаки необходимы для изготовителей тары, лиц, занимающихся ее восстановлением, пользователей, перевозчиков и контролирующих органов. Нанесенные на новую тару первоначальные маркировочные знаки указывают на тип тары и соответствие требованиям к эксплуатационным качествам.

10.1.3 Маркировочные знаки не всегда содержат полную информацию об испытательных уровнях проведенных испытаний и т.п.; при необходимости применяют данные свидетельств об испытании, протоколов испытаний или реестра испытанной тары (например, тара с маркировочным знаком "X" или "Y" может использоваться для веществ, которым установлена группа упаковки, назначаемая грузам с более низкой степенью опасности).

10.1.4 Каждая единица тары, предназначенная для использования в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должна иметь в соответствующем месте долговечную (должна оставаться различимой как минимум в течение установленного срока службы тары) и разборчивую маркировку размером, позволяющим ее ясно различать. Упаковки массой брутто более 30 кг должны иметь маркировку или ее копию на верхней части или на боковой стороне. Буквы, цифры и символы должны иметь высоту не менее 12 мм. Маркировка тары вместимостью 30 л или 30 кг или менее должна иметь высоту символов не менее 6 мм. Маркировка тары вместимостью 5 л или 5 кг или менее должна быть соразмерна таре.

10.1.5 Маркировка о соответствии тары требованиям настоящего стандарта должна содержать: а) символ Организации Объединенных Наций, представленный на рисунке 3. Применение указанного символа для других целей не допускается. При маркировании металлической тары штампом допускается наносить прописные буквы "UN" и не наносить окружность;

	

Рисунок 3 - Символ Организации Объединенных Наций 
б) код типа тары в соответствии с таблицей 1;

в) латинские буквы, обозначающие группу упаковки, которой соответствует тара или упаковка:

X - для групп упаковки I, II, III;

Y - для групп упаковки II, III; 

Z - только для группы упаковки III;

г) на таре, предназначенной:

- для жидких опасных грузов - значение плотности, если оно более (1,2±0,1) г/см, и значение гидравлического давления, кПа, ±10 кПа, при которых испытана тара;

- для твердых веществ и на комбинированной таре - значение максимальной массы брутто, кг, и букву "S";

д) две последние цифры года изготовления тары. На таре типов 1Н и 3Н надлежит также указывать месяц изготовления, который можно проставлять отдельно от остальных маркировочных знаков. С этой целью можно использовать способ нанесения, представленный на рисунке 4.

	

_______________ 
* В данном месте могут быть указаны две последние цифры года изготовления. В этом случае цифры года на маркировочном знаке утверждения типа и во внутреннем круге циферблата должны быть идентичными.

Рисунок 4 - Рекомендуемый способ нанесения года и месяца изготовления тары 
Примечание - Приемлемыми являются также и другие способы передачи требуемой информации в долговечной, видимой и разборчивой форме;

е) сокращенное наименование государства, разрешившего нанесение маркировки (для Российской Федерации - "RUS");

ж) обозначение настоящего стандарта;

и) наименование изготовителя.

10.1.5.1 Восстановленная тара в дополнение к маркировке, указанной в 10.1.5, должна содержать:

а) сокращенное наименование государства, на территории которого проводилось восстановление; наименование предприятия, проводившего восстановление (сокращенное или кодовое), если восстановление проведено предприятием, не являвшимся изготовителем тары;

б) год восстановления тары (две последние цифры); буква "R", если тара подвергалась восстановлению;

в) буква "L", если тара подвергалась испытанию на герметичность.

10.1.6 Помимо долговечной маркировки, указанной в 10.1.4, каждый новый металлический барабан вместимостью более 100 л должен иметь на нижнем дне постоянную (например, выдавленную) маркировку, указанную в 10.1.5, перечисления а)-д), с указанием номинальной толщины, которая не должна быть менее толщины металла, из которого изготовлен корпус (в мм, с точностью до 0,1 мм). Если номинальная толщина верхнего и нижнего дна металлического барабана менее толщины корпуса, то номинальную толщину верхнего дна корпуса и нижнего дна следует указывать на нижнем дне в виде постоянной маркировки (например, выдавленной), например: "1,0-1,2-1,0" или "0,9-1,0-1,0". Элементы маркировки, указанные в 10.1.5, перечисления е) и и), не должны наноситься в виде постоянной маркировки, за исключением случая, предусмотренного в 10.1.9.

10.1.7 Каждая единица тары, кроме тары, описанной в 10.1.6, подлежащая восстановлению, должна иметь постоянную маркировку, указанную в 10.1.5, перечисления а)-д). Маркировка считается постоянной, если она способна сохраниться в процессе восстановления тары (она может быть, например, выдавлена). Для тары, за исключением металлических барабанов вместимостью более 100 л, эта постоянная маркировка может заменять соответствующую долговечную маркировку, описанную в 10.1.4.

10.1.8 Маркировка на восстановленных металлических барабанах, если не изменен тип тары и не заменены или не удалены неотъемлемые структурные элементы, не обязательно должна быть постоянной. В остальных случаях на верхнем дне или на корпусе восстановленного металлического барабана должны быть нанесены в виде постоянной маркировки (например, выдавлены) элементы, указанные в 10.1.5, перечисления а)-д).

10.1.9 Металлические барабаны многократного использования, изготовленные из таких материалов, как, например нержавеющая сталь, могут иметь постоянную маркировку (например, выдавленную), указанную в 10.1.5, перечисления е)-и).

10.1.10 Тара, изготовленная из пластмассы, используемой повторно (см. 3.7), маркируется символом "REC". Эта маркировка наносится рядом с маркировочным знаком, описанным в 10.1.5.

10.1.11 Маркировку следует наносить в последовательности, указанной в 10.1.5, перечисления а)-в). Каждый из элементов маркировки в 10.1.5.1, перечисления а)-в) должен быть отделен от других элементов косой чертой или пробелом для того, чтобы быть легко идентифицируемым. Примеры маркировки приведены в 10.2. Любая дополнительная маркировка, разрешенная компетентным органом, не должна препятствовать идентификации элементов маркировки согласно 10.1.

10.1.12 Если после восстановления тары нанесенная маркировка, предусмотренная в 10.1.5, перечисления а)-г), уже не видна на верхнем дне или боковой стороне металлического барабана, то предприятие, производившее восстановление тары, должно нанести маркировку долговечным способом перед элементами маркировки, предусмотренной в 10.1.5, перечисления а)-в). Данная маркировка не должна указывать на более высокие эксплуатационные характеристики, чем те, которыми был маркирован первоначальный тип конструкции.

      10.2 Примеры маркировки тары для опасных грузов 
10.2.1 Примеры маркировки новой тары:

	4G/Y145/S/02 	Согласно 10.1.5 а)-д) 	Для нового ящика из картона	
	RUS/GOST 26319/ABCDE/CNIIMF19.9999	Согласно 10.1.5 е), ж), и) 		
	1A1/Y1.4/150/98 	Согласно 10.1.5 а)-д) 	Для нового стального барабана, предназначенного для жидкостей 	
	RUS/GOST 26319/ABCDE/CNIIMF19.9999	Согласно 10.1.5 е), ж), и) 		
	1A2/Y150/S/01 	Согласно 10.1.5 а)-д) 	Для нового стального барабана, предназначенного для твердых веществ, или внутренней тары 	
	RUS/GOST 26319/ABCDE/CNIIMF19.9999	Согласно 10.1.5 е), ж), и) 		
	4HW/Y136/S/98 	Согласно 10.1.5 а)-д) 	Для нового пластмассового ящика с характеристиками, равноценными указанным в коде тары	
	RUS/GOST 26319/ABCDE/CNIIMF19.9999	Согласно 10.1.5 е), ж), и) 		
	1A2/Y/100/01 	Согласно 10.1.5 а)-д) 	Для восстановленного стального барабана, предназначенного для жидкостей с относительной плотностью, не превышающей 1,2	
	RUS/GOST 26319/ABCDE/CNIIMF19.9999 	Согласно 10.1.5 е), ж), и) 		

Примечание - Для жидкостей нанесение маркировки относительной плотности, не превышающей 1,2, не является обязательным; см. 10.1.5, перечисление г).

10.2.2 Примеры маркировки восстановленной тары:

	1A1/Y1.4/150/97 	Согласно 10.1.5 а)-д) 	
	RUS/GOST 26319/ABCDE/01 RL	Согласно 10.1.5 ж); 10.1.5.1 а)-в) 	
	1A2/Y150/S/99	Согласно 10.1.5 а)-д) 	
	RUS/ GOST 26319/ABCDE
RUS/EDCBA/00 R 	Согласно 10.1.5 ж); 10.1.5.1 а)-в) 	

10.2.3 Пример маркировки аварийной тары:

	1A2Т/Y300/S/01	Согласно 10.1.5 а)-д) 	
	RUS/GOST 26319/ABCDE 	Согласно 10.1.5 е), ж), и) 	

Примечание - Маркировку допускается наносить в одну или несколько строк при условии соблюдения надлежащей последовательности.

Приложение А
(обязательное) 

 Перечень опасных грузов и эквивалентных наполнителей 
Перечень опасных грузов и эквивалентных наполнителей приведен в таблице А.1.

а) Графа 1 "Номер ООН"

В данной графе указан номер ООН:

- опасного вещества, если этому веществу присвоен собственный отдельный номер ООН;

- сводной позиции, к которой отнесены опасные вещества, не указанные по наименованию, в соответствии с критериями "Схемы принятия решения" [1] (часть 2).

б) Графа 2 "Надлежащее отгрузочное наименование или техническое наименование" [1]

В данной графе указано наименование вещества, наименование одиночной позиции, которое может охватывать различные изомеры, или наименование сводной позиции. Указанное наименование может отличаться от применимого надлежащего отгрузочного наименования.

в) Графа 3 "Описание"

В данной графе содержится описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции в тех случаях, когда классификация, условия перевозки и/или химическая совместимость вещества могут варьироваться.

г) Графа 4 "Класс"

В данной графе указан номер класса, охватывающего данное опасное вещество. Этот номер класса присваивается в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в [1] (часть 2).

д) Графа 5 "Классификационный код"

В данной графе указан классификационный код, присвоенный опасному веществу в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в [1] (часть 2).

е) Графа 6 "Группа упаковки"

В данной графе указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III), присвоенный(ые) данному опасному веществу. Некоторые вещества не отнесены к группам упаковки.

ж) Графа 7 "Стандартная жидкость"

В данной графе указана в качестве эквивалента стандартная жидкость или комбинация стандартных жидкостей, к которым может быть отнесено данное вещество, или содержится ссылка на правило для сводных позиций.

Таблица А.1 - Перечень опасных грузов и эквивалентных наполнителей

Но-
мер ООН 	Надлежащее отгрузочное наименование или техническое наименование 	Описание 	Класс 	Класси-
фика-
цион-
ный код 	Груп-
па упа-
ковки 	Стандартная жидкость 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
1090 	Ацетон 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов

Примечание - Применяется только в том случае, если доказано, что утечка вещества из упаковки, предназначенной для перевозки, происходит в приемлемых пределах
	
1093 	Акрилонитрил стабилизированный 	- 	3 	FT1 	I 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1104 	Амилацетаты 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1105 	Пентанолы 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II/III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1106 	Амиламины 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	FC 	II/III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1109 	Амилформиаты 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1120 	Бутанолы 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II/III 	Уксусная кислота 	
1123 	Бутилацетаты 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II/III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1125 	н-Бутиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1128 	н-Бутилформиат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1129 	Бутиральдегид 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1133 	Клеи 	Содержащие легковоспламеняющуюся жидкость 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1139 	Раствор для нанесения покрытия 	Включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1145 	Циклогексан 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1146 	Циклопентан 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1153 	Эфир диэтиловый этиленгликоля 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов 	
1154 	Диэтиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1158 	Диизопропиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1160 	Диметиламина водный раствор 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1165 	Диоксан 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1169 	Экстракты ароматические жидкие 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1170 	Этанол или этанола раствор 	Водный раствор 	3 	F1 	II/III 	Уксусная кислота 	
1171 	Эфир моноэтиловый этиленгликоля 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
1172 	Эфир моноэтиловый этиленгликоля и кислоты уксусной 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
1173 	Этилацетат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1177 	2-этилбутилацетат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1178 	2-этилбутиральдегид 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1180 	Этилбутират 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1188 	Эфир монометиловый этиленгликоля 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов 	
1189 	Эфир монометиловый этиленгликоля и кислоты уксусной 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов 	
1190 	Этилформиат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1191 	Альдегиды октиловые 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1192 	Этиллактат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1195 	Этилпропионат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1197 	Экстракты ароматные жидкие 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1198 	Формальдегида раствор, легковоспламеняющийся 	Водный раствор, температура вспышки от 23°С до 60°С 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
1202 	Топливо дизельное 	Соответствующее стандарту EN 590:2013 + А1:2017 или с температурой вспышки не более 100°С 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1202 	Газойль 	Температура вспышки не более 100°С 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1202 	Топливо печное легкое 	Крайне легкое 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1202 	Топливо печное легкое 	Соответствующее стандарту EN 590:2013 + А1:2017 или с температурой вспышки не более 100°С 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1203 	Бензин моторный, или газолин, или петрол 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1206 	Гептаны 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1207 	Гексальдегид 	н-гексальдегид 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1208 	Гексаны 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1210 	Краска типографская или материал, используемый с типографской краской 	Легковоспламеняю-
щаяся(ийся), включая разбавитель или растворитель типографской краски 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1212 	Изобутанол 	- 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
1213 	Изобутилацетат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1214 	Изобутиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1216 	Изооктены 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1219 	Изопропанол 	- 	3 	F1 	II 	Уксусная кислота 	
1220 	Изопропилацетат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1221 	Изопропиламин 	- 	3 	FC 	I 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1223 	Керосин 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1224 	3,3-диметил-2-бутанон 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1224 	Кетоны жидкие, н.у.к. 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1230 	Метанол 	- 	3 	FT1 	II 	Уксусная кислота 	
1231 	Метилацетат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1233 	Метиламилацетат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1235 	Метиламина водный раствор 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1237 	Метилбутират 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1247 	Метилметакрилата мономер стабилизированный 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1248 	Метилпропионат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1262 	Октаны 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1263 	Краска или материал лакокрасочный 	Включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу или включая разбавитель или растворитель краски 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1265 	Пентаны 	н-пентан 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1266 	Парфюмерные продукты 	Содержащие легковоспламеняющиеся растворители 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1268 	Смола каменноугольная, лигроин 	Давление паров при 50°С не более 110 кПа 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1268 	Нефти дистилляты, н.у.к. или нефтепродукты, н.у.к. 	- 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1274 	н-пропанол 	- 	3 	F1 	II/III 	Уксусная кислота 	
1275 	Пропиональдегид 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1276 	н-пропилацетат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1277 	Пропиламин 	н-пропиламин 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1281 	Пропилформиаты 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1282 	Пиридин 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
1286 	Масло смоляное 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1287 	Каучука раствор 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1296 	Триэтиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1297 	Триметиламина водный раствор 	С массовой долей триметиламина не более 50% 	3 	FC 	I/II/III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1301 	Винилацетилат стабилизированный 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1306 	Антисептики для древесины жидкие 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1547 	Анилин 	- 	6.1 	T1 	II 	Уксусная кислота 	
1590 	Дихлоранилины жидкие 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	6.1 	T1 	II 	Уксусная кислота 	
1602 	Краситель жидкий токсичный, н.у.к. или полупродукт синтеза красителей жидкий токсичный, н.у.к. 	- 	6.1 	T1 	I/II/IIII 	Правило для сводных позиций 	
1604 	Этилендиамин 	- 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1715 	Ангидрид уксусный 	- 	8 	CF1 	II 	Уксусная кислота 	
1717 	Ацетилхлорид 	- 	3 	FC 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1718 	Кислота бутилфосфорная 	- 	8 	C3 	III 	Смачивающий раствор 	
1719 	Сероводород 	Водный раствор 	8 	C5 	III 	Уксусная кислота 	
1719 	Щелочная жидкость едкая, н.у.к. 	Неорганическая 	8 	C5 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1730 	Сурьмы пентахлорид жидкий 	Чистый 	8 	C1 	II 	Вода 	
1736 	Бензоилхлорид 	- 	8 	C3 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1750 	Кислоты хлоруксусной раствор 	Водный раствор 	6.1 	TC1 	II 	Уксусная кислота 	
1750 	Кислоты хлоруксусной раствор 	Смеси моно- и дихлоруксусной кислоты 	6.1 	TC1 	II 	Уксусная кислота 	
1752 	Хлорацетилхлорид 	- 	6.1 	TC1 	I 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1755 	Кислоты хромовой раствор 	Водный раствор, содержащий не более 30% хромовой кислоты 	8 	C1 	II/III 	Азотная кислота 	
1760 	Цианамид 	Водный раствор, содержащий не более 50% цианамида 	8 	C9 	II 	Вода 	
1760 	О,О-диэтилдитиофосфорная кислота 	- 	8 	C9 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1760 	О,О-диизопропилдитиофосфорная кислота 	- 	8 	C9 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1760 	О,О-ди-н-пропилдитиофосфорная кислота 	- 	8 	C9 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1760 	Коррозионная жидкость, н.у.к. 	Температура вспышки выше 60°С 	8 	C9 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1761 	Медьэтилендиамина раствор 	Водный раствор 	8 	CT1 	II/III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1764 	Кислота дихлоруксусная 	- 	8 	C3 	II 	Уксусная кислота 	
1775 	Кислота борфтористоводородная 	Водный раствор, содержащий не более 50% борфтористоводородной кислоты 	8 	C1 	II 	Вода 	
1778 	Кислота кремнефтористоводородная 	- 	8 	C1 	II 	Вода 	
1779 	Кислота муравьиная 	С массовой долей кислоты более 85% 	8 	C3 	II 	Уксусная кислота 	
1783 	Гексаметилендиамина раствор 	Водный раствор 	8 	C7 	II/III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
1787 	Кислота йодистоводородная 	Водный раствор 	8 	C1 	II/III 	Вода 	
1788 	Кислота бромистоводородная 	Водный раствор 	8 	C1 	II/III 	Вода 	
1789 	Кислота хлористоводородная 	Водный раствор, содержащий не более 38% кислоты 	8 	C1 	II/III 	Вода 	
1790 	Кислота фтористоводородная 	Содержащая не более 60% фтористоводородной кислоты 	8 	CT1 	II 	Вода, допустимый период использования: не более двух лет 	
1791 	Гипохлорита раствор 	Водный раствор, содержащий смачивающие вещества, принятые в торговле 	8 	C9 	II/III 	Азотная кислота и смачивающий раствор* 	
1791 	Гипохлорита раствор 	Водный раствор 	8 	C9 	II/III 	Азотная кислота* 	
1793 	Кислота изопропилфосфорная 	- 	8 	C3 	III 	Смачивающий раствор 	
1802 	Кислота хлорная 	Водный раствор с массовой долей кислоты не более 50% 	8 	CО1 	II 	Вода 	
1803 	Фенолсульфокислота жидкая 	Изомерная смесь 	8 	C3 	II 	Вода 	
1805 	Кислоты фосфорной раствор 	- 	8 	C1 	III 	Вода 	
1814 	Калия гидроксида раствор 	Водный раствор 	8 	C5 	II/III 	Вода 	
1824 	Натрия гидроксида раствор 	Водный раствор 	8 	C5 	II/III 	Вода 	
1830 	Кислота серная 	Содержащая более 51% чистой кислоты 	8 	C1 	II 	Вода 	
1832 	Кислота серная отработанная 	Химически устойчивая 	8 	C1 	II 	Вода 	
1833 	Кислота сернистая 	- 	8 	C1 	II 	Вода 	
1835 	Третраметиламмония гидроксида раствор 	Водный раствор, температура вспышки выше 60°С 	8 	C7 	II 	Вода 	
1840 	Цинка хлорида раствор 	Водный раствор 	8 	C1 	III 	Вода 	
1848 	Кислота пропионовая 	С массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1862 	Этилкротонат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1863 	Топливо авиационное для турбинных двигателей 	- 	3 	F1 	l/II/III 	Смесь углеводородов 	
1866 	Смолы раствор 	Легковоспламеняющийся 	3 	F1 	l/II/III 	Правило для сводных позиций 	

1902 	Кислота диизооктилфосфорная 	- 	8 	C3 	III 	Смачивающий раствор 	
1906 	Кислота серная, регенерированная из кислого гудрона 	- 	8 	C1 	II 	Азотная кислота 	
1908 	Хлорита раствор 	Водный раствор 	8 	C9 	II/III 	Уксусная кислота 	
1914 	Бутилпропионаты 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1915 	Циклогексанон 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1917 	Этилакрилат стабилизированный 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1919 	Метилакрилат стабилизированный 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1920 	Нонаны 	Чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 60°С 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
1935 	Цианида раствор, н.у.к. 	Неорганический 	3 	T4 	l/II/III 	Вода 	
1940 	Кислота тиогликолевая 	- 	3 	C3 	II 	Уксусная кислота 	
1986 	Спирты легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. 	- 	3 	FT1 	l/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1987 	Циклогексанол 	Технически чистый 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
1987 	Спирты, н.у.к. 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
1988 	Альдегиды легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. 	- 	3 	FT1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1989 	Альдегиды, н.у.к. 	- 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1992 	2,6-цис-диметилморфолин 	- 	3 	FT1 	III 	Смесь углеводородов 	
1992 	Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, н.у.к. 	- 	3 	FT1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
1993 	Виниловый эфир пропионовой кислоты 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1993 	(1-метокси-2-пропил) ацетат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
1993 	Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. 	- 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
2014 	Водорода пероксида водный раствор 	Содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо 	5.1 	OC1 	II 	Азотная кислота 	
2022 	Кислота крезиловая 	Жидкая смесь, содержащая крезолы, ксиленолы и метилфенолы 	6.1 	TC1 	II 	Уксусная кислота 	
2030 	Гидразина водный раствор 	С массовой долей гидразина не менее 37%, но не более 64% 	8 	CT1 	II 	Вода 	
2030 	Гидразина гидрат 	Водный раствор, содержащий 64% гидразина 	8 	CT1 	II 	Вода 	
2031 	Кислота азотная 	Кроме красной дымящей, с содержанием чистой кислоты не более 55% 	8 	CO1 	II 	Азотная кислота 	
2045 	Изобутиральдегид 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2050 	Диизобутилена изомерные соединения 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2053 	Метилизобутилкарбинол 	- 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
2054 	Морфолин 	- 	8 	CF1 	I 	Смесь углеводородов 	
2057 	Трипропилен 	- 	3 	F1 	II/III 	Смесь углеводородов 	
2058 	Валеральдегид 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2059 	Нитроцеллюлозы раствор легковоспламеняющийся 	- 	3 	D 	I/II/III 	Правило для сводных позиций: в отступление от общей процедуры это правило может применяться к растворителям с классификационным кодом F1 	
2075 	Хлораль безводный стабилизированный 	- 	6.1 	T1 	II 	Смачивающий раствор 	
2076 	Крезолы жидкие 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	6.1 	TC1 	II 	Уксусная кислота 	
2078 	Толуолдиизоцианат 	Жидкий 	6.1 	T1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2079 	Диэтилентриамин 	- 	8 	C7 	II 	Смесь углеводородов 	
2209 	Формальдегида раствор 	Водный раствор, содержащий 37% формальдегида, содержание метанола: от 8% до 10% 	8 	C9 	III 	Уксусная кислота 	
2209 	Формальдегида раствор 	Водный раствор, содержащий не менее 25% формальдегида 	8 	C9 	III 	Вода 	
2218 	Кислота акриловая стабилизированная 	- 	8 	CF1 	II 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2227 	н-бутилметакрилат стабилизированный 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2235 	Хлорбензилхлориды жидкие 	Парахлорбензилхлорид 	6.1 	T2 	III 	Смесь углеводородов 	
2241 	Циклогептан 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2242 	Циклогептен 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2243 	Циклогексилацетат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2244 	Циклопентанол 	- 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
2245 	Циклопентанон 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2247 	н-декан 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2248 	Ди-н-бутиламин 	- 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов 	
2258 	1,2-пропилентетрамин 	- 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2259 	Триэтилентетрамин 	- 	8 	C7 	II 	Вода 	
2260 	Трипропиламин 	- 	3 	FC 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2263 	Диметилциклогексаны 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2264 	N,N-диметилциклогексиламин 	- 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2265 	N,N-диметилформамид 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2266 	Диметил-n-пропиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2269 	3,3’-иминодипропиламин 	- 	8 	C7 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2270 	Этиламина водный раствор 	Содержащий не менее 50%, но не более 70% этилмина, температура вспышки ниже 23°С, коррозионный или слабокоррозионный 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2275 	2-этилбутанол 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2276 	2-этилгексиламин 	- 	3 	FC 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2277 	Этилметакрилат стабилизированный 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2278 	н-гептен 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2282 	Гексанолы 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2283 	Изобутилметакрилат стабилизированный 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2286 	Пентаметилгептан 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2287 	Изогептены 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2288 	Изогексены 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2289 	Изофорондиамин 	- 	8 	C7 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2293 	4-метокси-4-метилпентанон-2 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2296 	Метилциклогексан 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2297 	Метилциклогексанон 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2298 	Метилциклопентан 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2302 	5-метилгексанон-2 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2308 	Кислота нитрозилсерная, жидкая 	- 	8 	C1 	II 	Вода 	
2309 	Октадиены 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2313 	Пиколины 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2317 	Натрия купроцианида раствор 	Водный раствор 	6.1 	T4 	I 	Вода 	
2320 	Тетраэтиленпентамин 		8 	C7 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2324 	Триизобутилен 	Смесь моноолефинов С12, температура вспышки от 23°С до 60°С 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2326 	Триметилциклогексиламин 		8 	C7 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2327 	Триметилгексаметилен-диамины 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	8 	C7 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2330 	Ундекан 		3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2336 	Аллилформиат 		3 	FT1 	I 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2348 	Бутилакрилаты стабилизированные 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2357 	Циклогексиламин 	Температура вспышки от 23°С до 60°С 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2361 	Диизобутиламин 		3 	FC 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2366 	Диэтилкарбонат 		3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2367 	Альфа-метилвалер-альдегид 		3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2370 	Гексен-1 		3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2372 	1,2-ди-(диметиламино)-этан 		3 	F1 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2379 	1,3-диметилбутиламин 		3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2383 	Дипропиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2385 	Этилизобутират 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2393 	Изобутилформиат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2394 	Изобутилпропионат 	Температура вспышки от 23°С до 60°С 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2396 	Альдегид метакриловый стабилизированный 	- 	3 	FT1 	II 	Смесь углеводородов 	
2400 	Метилизовалерат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2401 	Пиперидин 	- 	8 	CF1 	I 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2403 	Изопропенилацетат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2405 	Изопропилбутират 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2406 	Изопропилизобутират 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2409 	Изопропилпропионат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2410 	1,2,3,6-тетрагидропиридин 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2427 	Калия хлората водный раствор 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
2428 	Натрия хлората водный раствор 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
2429 	Кальция хлората водный раствор 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
2436 	Кислота тиоуксусная 	- 	3 	F1 	II 	Уксусная кислота 	
2457 	2,3-диметилбутан 	- 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
2491 	Этаноламин 	- 	8 	C7 	III 	Смачивающий раствор 	
2491 	Этаноламина раствор 	Водный раствор 	8 	C7 	III 	Смачивающий раствор 	
2496 	Ангидрид пропионовый 	- 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2524 	Этилортоформиат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2526 	Фурфуриламин 	- 	3 	FC 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2527 	Изобутилакрилат стабилизированный 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2528 	Изобутилизобутират 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2529 	Кислота изомасляная 	- 	3 	FC 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2531 	Кислота метакриловая стабилизированная 	- 	8 	C3 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2542 	Трибутиламин 	- 	6.1 	T1 	II 	Смесь углеводородов 	
2560 	2-метилпентанол-2 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2564 	Кислоты трихлоруксусной раствор 	Водный раствор 	8 	C3 	II/III 	Уксусная кислота 	
2565 	Дициклогексиламин 	- 	8 	C7 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2571 	Кислота этилсерная 	- 	8 	C3 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2571 	Кислоты алкилсерные 	- 	8 	C3 	II 	Правило для сводных позиций 	
2580 	Алюминия бромида раствор 	Водный раствор 	8 	C1 	III 	Вода 	
2581 	Алюминия хлорида раствор 	Водный раствор 	8 	C1 	III 	Вода 	
2582 	Железа (III) хлорида раствор 	Водный раствор 	8 	C1 	III 	Вода 	
2584 	Метансульфокислота 	Содержащая более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	II 	Вода 	
2584 	Алкилсульфокислоты жидкие 	Содержащие более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2584 	Бензолсульфокислота 	Содержащая более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	II 	Вода 	
2584 	Толуолсульфокислоты 	Содержащие более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	II 	Вода 	
2584 	Арилсульфокислоты жидкие 	Содержащие более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2586 	Метансульфокислота 	Содержащая более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	III 	Вода 	
2586 	Алкилсульфокислоты жидкие 	Содержащие более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2586 	Бензолсульфокислота 	Содержащая более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	III 	Вода 	
2586 	Толуолсульфокислоты 	Содержащие более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	III 	Вода 	
2586 	Арилсульфокислоты жидкие 	Содержащие более 5% свободной серной кислоты 	8 	C1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2610 	Триаллиламин 	- 	3 	FC 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2614 	Спирт металлиловый 	- 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
2617 	Метилциклогексанолы 	Чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 60°С 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
2619 	Диметилбензиламин 	- 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2620 	Амилбутираты 	Чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 60°С 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2622 	Глицидальдегид 	Температура вспышки ниже 23°С 	3 	FT1 	II 	Смесь углеводородов 	
2626 	Кислоты хлорноватой водный раствор 	Содержащие более 10% свободной серной кислоты 	5.1 	O1 	II 	Азотная кислота 	
2656 	Хинолин 	Температура вспышки выше 60°С 	6.1 	T1 	III 	Вода 	
2672 	Аммиака раствор 	В воде, с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	8 	C5 	III 	Вода 	

2683 	Аммония сульфида раствор 	Водный раствор, температура вспышки от 23°С до 60°С 	8 	CFT 	II 	Уксусная кислота 	
2684 	3-диэтиламинопропиламин 	- 	3 	FC 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2685 	N,N-диэтилэтилендиамин 	- 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2693 	Бисульфитов водный раствор, н.у.к. 	Неорганический 	8 	C1 	III 	Вода 	
2707 	Диметилдиоксаны 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	3 	F1 	II/III 	Смесь углеводородов 	
2733 	Амины легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. или полиамины легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. 	- 	3 	FC 	I/II/III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2734 	Ди-втор*-бутиламин 	- 	8 	CF1 	II 	Смесь углеводородов 	
___________________ 
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

2734 	Амины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. или полиамины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. 	- 	8 	CF1 	I/II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2735 	Амины жидкие коррозионные, н.у.к. или полиамины жидкие коррозионные, н.у.к. 	- 	8 	C7 	I/II/III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2739 	Ангидрид масляный 	- 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2789 	Кислота уксусная ледяная или кислоты уксусной раствор 	Водный раствор с массовой долей кислоты более 80% 	8 	CF1 	II 	Уксусная кислота 	
2790 	Кислоты уксусной раствор 	Водный раствор с массовой долей кислоты более 10%, но не более 80% 	8 	C3 	II/III 	Уксусная кислота 	
2796 	Кислота серная 	Содержащая не более 51% чистой кислоты 	8 	C1 	II 	Вода 	
2797 	Жидкость аккумуляторная щелочная 	Водный раствор гидроксида калия/натрия 	8 	C5 	II 	Вода 	
2810 	2-хлор-6-фторбензилхлорид 	Стабилизированный 	6.1 	T1 	III 	Смесь углеводородов 	
2810 	2-фенилэтанол 	- 	6.1 	T1 	III 	Уксусная кислота 	
2810 	Эфир моногексиловый этиленгликоля 	- 	6.1 	T1 	III 	Уксусная кислота 	
2810 	Токсичная жидкость органическая, н.у.к. 	- 	6.1 	T1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
2815 	N-аминоэтилпиперазин 	- 	8 	CT1 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2818 	Аммония полисульфида раствор 	Водный раствор 	8 	CT1 	II/III 	Уксусная кислота 	
2819 	Амилфосфат 	- 	8 	C3 	III 	Смачивающий раствор 	
2820 	Кислота масляная 	Кислота-н-масляная 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2821 	Фенола раствор 	Водный раствор, токсичный, нещелочной 	6.1 	T1 	II/III 	Уксусная кислота 	
2829 	Кислота капроновая 	Кислота-н-капроновая 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2837 	Бисульфатов водный раствор 	- 	8 	C1 	II/III 	Вода 	
2838 	Винилбутират стабилизированный 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2841 	Ди-н-амиламин 	- 	3 	FT1 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2850 	Пропилена тетрамер 	Смесь моноолефинов С12, температура вспышки от 23°С до 60°С 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2873 	Дибутиламиноэтанол 	N,N-ди-н-бутиламиноэтанол 	6.1 	T1 	III 	Уксусная кислота 	
2874 	Спирт фурфуриловый 	- 	6.1 	T1 	III 	Уксусная кислота 	
2920 	О,О-диэтилдитиофосфорная кислота 	Температура вспышки от 23°С до 60°С 	8 	CF1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2920 	О,О-диметилдитиофосфорная кислота 	Температура вспышки от 23°С до 60°С 	8 	CF1 	II 	Смачивающий раствор 	
2920 	Водород бромистый 	33%-ный раствор в ледяной уксусной кислоте 	8 	CF1 	II 	Смачивающий раствор 	
2920 	Тетраметиламония гидроксид 	Водный раствор, температура вспышки от 23°С до 60°С 	8 	CF1 	II 	Вода 	
2920 	Коррозионная жидкость легковоспламеняющаяся, н.у.к. 	- 	8 	CF1 	I/II 	Правило для сводных позиций 	
2922 	Аммония сульфид 	Водный раствор, температура вспышки выше 60°С 	8 	CT1 	II 	Вода 	
2922 	Крезолы 	Водный щелочной раствор, смесь крезолята натрия и калия 	8 	CT1 	II 	Уксусная кислота 	
2922 	Фенол 	Водный щелочной раствор, смесь фенолята натрия и калия 	8 	CT1 	II 	Уксусная кислота 	
2922 	Натрия гидродифторид 	Водный раствор 	8 	CT1 	III 	Вода 	
2922 	Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к. 	- 	8 	CT1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
2924 	Легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, н.у.к. 	Слабокоррозионная 	3 	FC 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
2927 	Токсичная жидкость коррозионная органическая, н.у.к. 	- 	6.1 	TC1 	I/II 	Правило для сводных позиций 	
2933 	Метил-2-хлорпропионат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2934 	Изопропил-2-хлорпропионат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2935 	Этил-2-хлорпропионат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2936 	Кислота тиомолочная 	- 	6.1 	T1 	II 	Уксусная кислота 	
2941 	Фторанилины 	Чистые изомеры и изомерная смесь 	6.1 	T1 	III 	Уксусная кислота 	
2943 	Тетрагидрофурфуриламин 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
2945 	N-метилбутиламин 	- 	3 	FC 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2946 	2-амино-5-диэтиламинопентан 	- 	6.1 	T1 	III 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
2947 	Изопропилхлорацетат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
2984 	Водорода пероксида водный раствор 	Содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо 	5.1 	O1 	III 	Азотная кислота 	
3056 	н-гептальдегид 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
3065 	Напитки алкогольные 	Содержащие не менее 24% по объему 	3 	F1 	II/III 	Уксусная кислота 	
3066 	Краска или материал лакокрасочный 	Включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу или включая растворитель или разбавитель краски 	8 	C9 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
3079 	Метакрилонитрид стабилизированный 	- 	6.1 	TF1 	I 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3082 	Спиртовый - (вторичный) поли (3-6) этоксилат 	- 	9 	M6 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
3082 	Спиртовый - поли (1-3) этоксилат 	- 	9 	M6 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
3082 	Спиртовый - поли (1-6) этоксилат 	- 	9 	M6 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
3082 	Авиационное турбинное топливо JP-5 	Температура вспышки выше 60°С 	9 	M6 	III 	Смесь углеводородов 	
3082 	Авиационное турбинное топливо JP-7 	Температура вспышки выше 60°С 	9 	M6 	III 	Смесь углеводородов 	
3082 	Смола каменноугольная 	Температура вспышки выше 60°С 	9 	M6 	III 	Смесь углеводородов 	
3082 	Смола каменноугольная, лигроин 	Температура вспышки выше 60°С 	9 	M6 	III 	Смесь углеводородов 	
3082 	Креозот, полученный из каменноугольной смолы 	Температура вспышки выше 60°С 	9 	M6 	III 	Смесь углеводородов 	
3082 	Креозот, полученный из древесной смолы 	Температура вспышки выше 60°С 	9 	M6 	III 	Смесь углеводородов 	
3082 	Крезилдифенилфосфат 	- 	9 	M6 	III 	Смачивающий раствор 	
3082 	Децилакрилат 	- 	9 	M6 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
3082 	Диизобутилфталат 	- 	9 	M6 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
3082 	Ди-н-бутилфталат 	- 	9 	M6 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов 	
3082 	Углеводороды 	Жидкие, температура вспышки выше 60°С, опасные для окружающей среды 	9 	M6 	III 	Правило для сводных позиций 	
3082 	Изодецилдифенилфосфат 	- 	9 	M6 	III 	Смачивающий раствор 	
3082 	Метилнафталины 	Изомерная смесь, жидкая 	9 	M6 	III 	Смесь углеводородов 	
3082 	Триарилфосфаты 	Н.у.к. 	9 	M6 	III 	Смачивающий раствор 	
3082 	Трикрезилфосфат 	Содержащий не более 3% орто-изомера 	9 	M6 	III 	Смачивающий раствор 	
3082 	Триксиленилфосфат 	- 	9 	M6 	III 	Смачивающий раствор 	
3082 	Цинкалкилдитиофосфат 	- 	9 	M6 	III 	Смачивающий раствор 	
3082 	Цинкарилдитиофосфат 	- 	9 	M6 	III 	Смачивающий раствор 	
3082 	Вещество, опасное для окружающей среды, жидкое, н.у.к. 	- 	9 	M6 	III 	Правило для сводных позиций 	
3099 	Окисляющая жидкость токсичная, н.у.к. 	- 	5.1 	ОT1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
3101 
3103 
3105 
3107 
3109 
3111 
3113 
3115 
3117 
3119 	Органический пероксид типа В, С, D, Е или F жидкий или Органический пероксид типа В, С, D, Е или F жидкий с регулируемой температурой 	- 	5.2 	Р1 		н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор
и смесь углеводородов и азотная кислота** 	
3145 	Бутилфенолы 	Жидкие, н.у.к. 	8 	C3 	I/II/III 	Уксусная кислота 	
3145 	Алкилфенолы, жидкие, н.у.к. 	Включая гомологи - 	8 	C3 	I/II/III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3149 	Водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь стабилизированная 	Содержащая номер ООН 2790 кислоту уксусную, номер ООН 2796 кислоту серную и/или номер ООН 1805 кислоту фосфорную, воду и не более 5% надуксусной кислоты 	5.1 	ОC1 	II 	Смачивающий раствор и азотная кислота 	
3210 	Хлоратов неорганических водный раствор, н.у.к. 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
3211 	Перхлоратов неорганических водный раствор, н.у.к. 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
3213 	Броматов неорганических водный раствор, н.у.к. 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
3214 	Перманганатов неорганических водный раствор, н.у.к. 	- 	5.1 	O1 	II 	Вода 	
3216 	Персульфатов неорганических водный раствор, н.у.к. 	- 	5.1 	O1 	III 	Смачивающий раствор 	
3218 	Нитратов неорганических водный раствор, н.у.к. 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
3219 	Нитритов неорганических водный раствор, н.у.к. 	- 	5.1 	O1 	II/III 	Вода 	
3264 	Меди хлорид 	Водный раствор, слабокоррозионный 	8 	C1 	III 	Вода 	
3264 	Гидроксиламина сульфат 	25%-ный водный раствор 	8 	C1 	III 	Вода 	
3264 	Кислота фосфористая 	Водный раствор 	8 	C1 	III 	Вода 	
3264 	Коррозионная жидкость кислая неорганическая, н.у.к. 	Температура вспышки выше 60°С 	8 	C1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций; не применяется к смесям, в состав которых входят следующие компоненты:
номер ООН 1830, номер ООН 1832, номер ООН 1906 и номер ООН 2308 	
3265 	Кислота метоксиуксусная 	- 	8 	C3 	I 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3265 	Аллилсукционовый ангидрид 	- 	8 	C3 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3265 	Дитиогликолевая кислота 	- 	8 	C3 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3265 	Бутилфосфат 	Смесь моно- и дибутилфосфата 	8 	C3 	III 	Смачивающий раствор 	
3265 	Кислота каприловая 	- 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3265 	Кислота изовалериановая 	- 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3265 	Кислота пеларгоновая 	- 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3265 	Кислота пировиноградная 	- 	8 	C3 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3265 	Кислота валериановая 	- 	8 	C3 	III 	Уксусная кислота 	
3265 	Коррозионная жидкость кислая органическая, н.у.к. 	Температура вспышки выше 60°С 	8 	C3 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
3266 	Натрия гидросульфид 	Водный раствор 	8 	C5 	II 	Уксусная кислота 	
3266 	Натрия сульфид 	Водный раствор, слабокоррозионный 	8 	C5 	III 	Уксусная кислота 	
3266 	Коррозионная жидкость щелочная неорганическая, н.у.к. 	Температура вспышки выше 60°С 	8 	C5 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
3267 	2,2’-(бутилимино)-диэтанол 	- 	8 	C7 	II 	Смесь углеводородов и смачивающий раствор 	
3267 	Коррозионная жидкость щелочная органическая, н.у.к. 	Температура вспышки выше 60°С 	8 	C7 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
3271 	Эфир монобутиловый этиленгликоля 	Температура вспышки выше 60°С 	3 	F1 	III 	Уксусная кислота 	
3271 	Эфир, н.у.к. 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
3272 	Эфир трет-бутиловый акриловой кислоты 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	Изобутилпропионат 	Температура вспышки ниже 23°С 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	Метилвалерат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	Триметил-орто-формиат 	- 	3 	F1 	II 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	Этилвалерат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	Изобутилизовалерат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	н-амилпропионат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	н-бутилбутират 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	Метиллактат 	- 	3 	F1 	III 	н-бутилацетат/
н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор 	
3272 	Эфир сложный, н.у.к. 	- 	3 	F1 	II/III 	Правило для сводных позиций 	
3287 	Натрия нитрат 	40%-ный водный раствор 	6.1 	T4 	III 	Вода 	
3287 	Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к. 	- 	6.1 	T4 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
3291 	Отходы больничного происхождения разные, н.у.к. 	Жидкие 	6.2 	I3 	II 	Вода 	
3293 	Гидразина водный раствор 	С массовой долей гидразина не более 37% 	6.1 	T4 	III 	Вода 	
3295 	Гептены 	Н.у.к. 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
3295 	Нонаны 	Температура вспышки ниже 23°С 	3 	F1 	II 	Смесь углеводородов 	
3295 	Деканы 	Н.у.к. 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
3295 	1,2,3-триметилбензол 	- 	3 	F1 	III 	Смесь углеводородов 	
3295 	Углеводороды жидкие, н.у.к. 	- 	3 	F1 	I/II/III 	Правило для сводных позиций 	
3405 	Бария хлората раствор 	Водный раствор 	5.1 	ОT1 	II/III 	Вода 	
3406 	Бария перхлората раствор 	Водный раствор 	5.1 	ОT1 	II/III 	Вода 	
3408 	Свинца перхлората раствор 	Водный раствор 	5.1 	ОT1 	II/III 	Вода 	
3413 	Калия цианида раствор 	Водный раствор 	6.1 	T4 	I/II/IIII 	Вода 	
3414 	Натрия цианида раствор 	Водный раствор 	6.1 	T4 	I/II/IIII 	Вода 	
3415 	Натрия фторида раствор 	Водный раствор 	6.1 	T4 	III 	Вода 	
3422 	Калия фторида раствор 	Водный раствор 	6.1 	T4 	III 	Вода 	
* Для номера ООН 1791: испытание должно проводиться только при наличии вентиляционного устройства. Если испытания проводятся с азотной кислотой в качестве стандартной жидкости, то должны использоваться устойчивые к воздействию кислоты вентиляционное устройство и прокладка. Если испытание проводится с самими растворами гипохлорита, разрешается также использовать вентиляционные устройства и прокладки того же типа конструкции, устойчивые к воздействию гипохлорита (например, из силиконового каучука), но не устойчивые к воздействию азотной кислоты.

** Для номеров ООН 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (за исключением трет-бутилгидропероксида с содержанием пероксида более 40% и надуксусных кислот): все органические пероксиды в технически чистом виде или в растворе с растворителями, которые с учетом их совместимости охватываются стандартной жидкостью "смесь углеводородов". Совместимость вентиляционных устройств и прокладок с органическими пероксидами может быть проверена также независимо от испытаний с использованием азотной кислоты.	

            
Приложение Б
(обязательное) 

 Требования к испытаниям тары для опасных грузов 
      
Б.1 Общие требования

Б.1.1 Тару следует испытывать в соответствии с программой обеспечения качества, одобренной компетентным органом. Испытания образцов тары каждого проектного типа для конкретных видов продукции следует проводить в соответствии с таблицей Б.1.

Б.1.2 Серийные образцы тары испытывают в соответствии с требованиями нормативных документов и технической документации.

Таблица Б.1

Вид или тип тары 	Вид испытания 	
	сбрасы-
ванием 	на герме-
тичность 	гидравли-
ческим давлением 	на штабели-
рование 	
Алюминиевые, стальные пластмассовые барабаны, фляги 	+ 	+* 	+* 	+ 	
Барабаны из фанеры и фибрового картона 	+ 	- 	- 	+ 	
Стальные и пластмассовые канистры 	+ 	+* 	+* 	+ 	
Ящики 	+ 	- 	- 	+ 	
Мешки 	+ 	- 	- 	- 	
Составная тара 	+ 	+* 	+* 	+ 	
* Проводят испытания тары, предназначенной для жидкостей.

Примечания

1 Знак "+" означает, что испытания проводят, знак "-" - не проводят.

2 Нормы показателей качества тары устанавливают в соответствии с группой упаковки, для которой образец проектного типа выдержал испытание.

3 Испытания комбинированной тары допускается не проводить при соблюдении следующих условий:

- в наружной таре объединены различные типы внутренней тары, прошедшие испытания в той же наружной таре;

- в наружной таре размещено меньшее (по сравнению с первоначально испытанным) количество внутренней тары с применением прокладочного материала, предотвращающего ее смещение;

- в наружной таре размещена внутренняя тара равного или меньшего размера по сравнению с первоначально испытанной при условии, что и внутренняя тара имеет такую же конструкцию и форму;

- материал внутренней тары обладает равной или большей прочностью при сбрасывании и штабелировании;

- внутренняя тара имеет отверстия равного или меньшего размера, а их укупорка (крышка, пробка) имеет одинаковую конструкцию;

- для заполнения пустот и предотвращения смещения внутренней тары применяют достаточное количество прокладочного материала.

4 Для комбинированной тары проводят комплекс испытаний, предписанный для наружной тары совместно с внутренней тарой. При проведении испытаний тара должна содержать в себе внутреннюю тару. Классификацию комбинированной тары осуществляют по наружной таре; для внутренней тары, предназначенной для жидкостей, перемещаемых воздушным транспортом, проводят испытания по [3].	

Б.1.3 Испытаниям подвергают тару, заполненную продукцией, для которой она предназначена. Допускается заполнять тару габаритно-массовым эквивалентом, имеющим физические свойства, аналогичные свойствам упаковываемого продукта. Тару для жидкостей допускается заполнять водой или водой с антифризом.

Б.2 Испытание сбрасыванием

Б.2.1 Температура тары из пластмассовых материалов (кроме ящиков из полистирола и мешков) и содержащейся в ней продукции при испытании сбрасыванием должна соответствовать указанной в нормативных документах и технической документации на конкретные виды тары или упаковываемой продукции. Если в нормативных документах и технической документации нет других указаний, то температуру принимают не выше минус 18°С.

Б.2.2 Испытание сбрасыванием проводят по ГОСТ 18425. Циклы испытания приведены в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Вид, тип или категория тары 	Количество испытуемых образцов 	Положение сбрасывания 	
Стальные барабаны 

Алюминиевые барабаны 

Металлические барабаны, кроме стальных или алюминиевых 

Стальные канистры 

Алюминиевые канистры 

Барабаны из фанеры 

Барабаны из фибрового картона 

Барабаны и канистры из пластмассы 

Составная тара в форме барабана 	Шесть (три на каждое сбрасывание) 	Первое сбрасывание (три образца): образец должен по диагонали упасть на ударную площадку утором или, если он не имеет утора, кольцевым швом или кромкой.

Второе сбрасывание (три оставшихся образца): образец должен упасть на ударную площадку наименее прочной частью, которая не была испытана при первом сбрасывании, например, затвором или, для некоторых цилиндрических барабанов, продольным сварным швом корпуса 	
Ящики из естественной древесины

Ящики из фанеры

Ящики из древесного материала

Ящики из фибрового картона

Ящики из пластмассы

Стальные или алюминиевые ящики

Составная тара в форме ящика 	Пять (по одному на каждое сбрасывание) 	Первое сбрасывание - плашмя на дно. 

Второе сбрасывание - плашмя на верх. 

Третье сбрасывание - плашмя на боковую стенку.

Четвертое сбрасывание - плашмя на торцевую стенку. 

Пятое сбрасывание - на угол 	
Мешки однослойные с боковым швом (все типы) 	Три (три сбрасывания каждого мешка) 	Первое сбрасывание - плашмя на широкую сторону.

Второе сбрасывание - плашмя на узкую сторону. 

Третье сбрасывание - на дно мешка 	
Мешки однослойные без бокового шва или многослойные (все типы) 	Три (два сбрасывания каждого мешка) 	Первое сбрасывание - плашмя на широкую сторону.

Второе сбрасывание - на дно мешка 	

Б.2.3 Высота сбрасывания тары, предназначенной для жидкостей с плотностью более 1,2 г/см, при замене жидкости водой (или водой с добавлением антифриза) должна быть не менее:

- 1,5, м - для группы упаковки I;

- 1,0, м - для группы упаковки II;

- 0,67, м - для группы упаковки III.

Б.2.4 Высота сбрасывания тары, предназначенной для твердых веществ или жидкостей с плотностью не более 1,2 г/см, а также при замене жидкостей водой должна быть не менее:

- 1,8 м - для группы упаковки I;

- 1,2 м - для группы упаковки II;

- 0,8 м - для группы упаковки III.

Б.2.5 При проведении испытания после установления равновесия между внутренним и внешним давлением каждая тара, содержащая жидкость, должна быть герметичной, за исключением емкостей комбинированной тары, для которой уравновешивать давление не требуется.

Б.2.6 Когда тара, предназначенная для твердых веществ, подвергается испытанию на сбрасывание и ударяется об испытательную площадку своей верхней частью, считается, что образец успешно выдержал испытание в том случае, если содержимое полностью осталось во внутренней таре или внутренней емкости (например, мешке из полимерного материала), даже если затвор, сохраняя свою удерживающую функцию, уже не является непроницаемым для вещества.

Б.2.7 Тара, кроме внутренней тары составной или комбинированной тары, не должна иметь повреждений, способных отрицательно повлиять на безопасность перевозки. Внутренние емкости, внутренняя тара или изделия должны оставаться внутри наружной тары, и не должно происходить утечки наполняющего вещества из внутренней(их) емкости(ей) или внутренней тары.

Б.2.8 Наружный слой мешка и наружная тара не должны иметь повреждений, способных отрицательно повлиять на безопасность перевозки.

Б.2.9 Незначительная утечка вещества через затвор наружу при ударе не считается несоответствием требованиям к качеству тары при условии, что не происходит дальнейшей утечки.

Б.2.10 Тара для грузов класса 1 не должна иметь разрывов, которые могут привести к утечке или выпадению взрывчатых веществ или взрывчатых изделий из наружной тары.

Б.3 Испытание на герметичность

Б.3.1 Испытанию на герметичность подвергают каждую единицу тары, предназначенную для жидкостей. Это испытание проводят после изготовления или восстановления тары.

Б.3.2 Испытания тары на герметичность проводят сжатым воздухом (газом) при избыточном давлении, не менее:

- 30 кПа - для группы упаковки I;

- 20 кПа - для групп упаковки II и III.

Б.3.3 Если испытание проводят при погружении образца тары в жидкость, то давление воздуха (газа) должно быть увеличено на величину гидростатического давления жидкости в нижней части погружаемого образца. Внутренняя тара комбинированной тары может подвергаться испытанию без наружной, если это не влияет на результаты испытания. Испытанию подвергают три образца проектного типа тары каждого изготовителя (см. Б.3.1).

Б.3.4 Критерий прохождения испытания - отсутствие утечки.

Б.4 Испытание гидравлическим давлением

Б.4.1 Испытания тары гидравлическим давлением проводят в соответствии с требованиями нормативных документов и технической документации на конкретные виды тары. Испытательное давление должно быть не менее рассчитанного по одной из формул:

;                                                          (Б.1) 
.                                                          (Б.2) 
Б.4.2 Независимо от результатов расчета по формулам (Б.1), (Б.2) испытательное давление должно быть не менее:

- 250 кПа - для группы упаковки I;

- 100 кПа - для групп упаковки II и III.

Б.4.3 Испытанию подвергают три образца каждого проектного типа тары каждого изготовителя.

Б.4.4 Критерий прохождения испытания - отсутствие утечки.

Б.5 Испытание на штабелирование

Б.5.1 Высота штабеля при испытании образцов тары должна быть не менее 3 м. Испытанию подвергают по три образца каждого проектного типа тары.

Б.5.2 Для проведения испытания наполненный образец тары помещают на гладкую горизонтальную площадку и сверху устанавливают груз, используя один из трех методов (1-3), приведенных в Б.5.2.1-Б.5.2.3, или помещают наполненный образец на нижнюю плиту пресса, опускают на него верхнюю плиту и осуществляют его нагружение (метод 4, см. Б.5.2.4). Методы испытаний на штабелирование при статической нагрузке приведены также в ГОСТ ISO 2234.

Б.5.2.1 Метод 1

Испытывают наполненный образец тары, на который установлен штабель, образованный из одинаковых образцов тары. Образцы устанавливают друг на друга в положении, в котором данный вид тары эксплуатируется. Количество образцов должно быть таким, чтобы их общая масса составляла необходимую нагрузку.

Б.5.2.2 Метод 2

Испытывают наполненный образец тары, установленный на горизонтальную площадку, в положении, в котором данный вид тары эксплуатируется. На образец устанавливают грузовую платформу с грузом, при этом груз и платформа свободно принимают положение равновесия на образце. Груз и платформа могут представлять одно целое.

Б.5.2.3 Метод 3

Испытывают наполненный образец тары, установленный на горизонтальную площадку, аналогично методу 2. На образец устанавливают грузовую платформу и груз, при этом нижняя поверхность грузовой платформы в течение всего испытания должна сохранять горизонтальное положение вместе с грузом при ее движении по вертикальным направляющим.

Б.5.2.4 Метод 4

Испытывают наполненный образец тары, установленный на нижнюю плиту пресса, в заданном положении. Образец нагружают путем относительного движения плит до получения заданной нагрузки. Допускается при необходимости над и/или под образцом помещать профильные элементы для воспроизведения специфических условий нагружения тары, уложенной в штабель, в соответствии с требованиями, предусмотренными в стандартах (технических условиях) на конкретные виды тары.

Б.5.3 При испытании по методам 2 и 3 на образец тары устанавливают грузовую платформу и груз так, чтобы центр тяжести их общей массы находился на одной вертикальной прямой с геометрическим центром верхней поверхности образца. Нагружение образца необходимо проводить без толчков и ударов.

Б.5.4 При испытании образцов тары на штабелирование значение общей массы груза (или грузовой платформы с грузом) или значение нагрузки при испытании с применением пресса должно соответствовать значениям, приведенным в стандартах (технических условиях) на конкретные виды тары. Отклонение от общей массы груза не должно превышать 2% указанного значения.

Б.5.5 Нагруженный образец выдерживают в течение времени, установленного в стандартах (технических условиях) на конкретные виды тары. Если в стандартах (технических условиях) на конкретные виды тары не указана продолжительность испытания, то нагруженный образец выдерживают в течение 24 ч.

Б.5.6 Испытания прекращают, если образец разрушился, потерял устойчивость или получил повреждение, влияющее на сохранность продукции. Образец считают выдержавшим испытание, если ни у одного из образцов не обнаружено утечки. При испытании составной или комбинированной тары из внутренней емкости или внутренней тары не должно происходить утечки содержащегося в них вещества. Ни один из испытуемых образцов не должен иметь признаков повреждения, которое могло бы отрицательно повлиять на безопасность перевозки, или признаков деформации, которая могла бы снизить его прочность или вызвать неустойчивость в штабелях упаковок. Перед оценкой результатов испытания тара из пластмассы должна охлаждаться до температуры окружающей среды.

Б.5.7 Испытание на штабелирование полимерной тары проводят в течение 28 сут при температуре не ниже 40°С.

Б.6 Результаты испытаний образцов тары для опасных грузов

Б.6.1 Результаты испытаний образцов тары оформляют протоколом испытаний. Экземпляр протокола испытаний должен быть представлен компетентному органу. Протокол должен содержать следующие сведения:

а) наименование и адрес организации, проводившей испытания;

б) наименование и адрес заявителя (где применимо);

в) однозначно определяемый идентификационный номер протокола испытаний;

г) дата оформления протокола испытаний;

д) наименование и адрес организации - изготовителя тары;

е) описание типа конструкции тары (например, размеры, материалы, затворы, толщина и т.п.), включая способ изготовления (например, формование выдувом), которое может включать чертеж(и) и/или фотографию(и);

ж) максимальная вместимость и/или максимальная масса брутто;

и) характеристики содержимого, использовавшегося при испытаниях, такие как вязкость и относительная плотность для жидкостей и размер частиц для твердых веществ;

к) описание испытаний и результаты испытаний;

л) подпись с указанием инициалов, фамилии и должности подписавшего документ лица.

Протокол испытаний должен содержать заявление о том, что тара, подготовленная в виде, предъявляемом к перевозке, была испытана согласно соответствующим требованиям настоящего стандарта, и в случае использования иных способов загрузки или иных компонентов тары сведения протокола не могут применяться.

 Библиография 

[1] 	Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила: Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2019 г. (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations Twenty first revised edition, United Nations, New York and Geneva, 2019)	
[2] 	Международный морской кодекс по опасным грузам (МКМПОГ) (включая Поправки 39-18). Лондон: ИМО, 2018 г. (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) (including Amendment 39-18), IMO, London, 2018)	
[3] 	Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ИАТА). Doc 9284 AN/905, издание 2019-2020 гг.: Международная организация гражданской авиации, Монреаль-Женева, 2019 г. (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, IATA, 2019-2020, Doc 9284 AN/905, International Air Transport Association, Montreal-Geneva, 2019)	
[4] 	Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ): Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2019 г. (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADN), United Nations, New York and Geneva, 2019)	
[5] 	ISO 16103:2005 	Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Recycled plastics material (Упаковка. Упаковка для перевозки опасных грузов. Повторно используемые пластики)	
[6] 	ISO 3573:2012 	Hot-rolled carbon steel sheet of commercial and drawing qualities (Сталь тонколистовая углеродистая горячекатаная торгового качества и для вытяжки)	
[7] 	ISO 3574:2012 	Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities (Сталь углеродистая листовая, обжатая в холодном состоянии, торгового качества и для вытяжки)	
[8] 	ISO 11949:2016 	Cold-reduced tinmill products - Electrolytic tinplate (Прокат, обжатый в холодном состоянии. Электролитически луженая жесть)	
[9] 	ISO 11950:2016 	Cold-reduced tinmill products - Electrolytic chromium/chromium oxide-coated steel (Прокат, обжатый в холодном состоянии. Сталь с покрытием из хрома/оксида хрома, полученным электролитическим методом)	
[10] 	ISO 11951:2016 	Cold-reduced tinmill products - Blackplate (Прокат, обжатый в холодном состоянии. Черная жесть) 	

УДК 073.436.001.33:006.354 			МКС 13.300 	
	
Ключевые слова: опасный груз, тара для опасных грузов, тип тары, испытание тары, требования к изготовлению тары, группа упаковки, маркировка тары