ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31 октября 2009 года N 879

 Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации 
(с изменениями на 9 марта 2022 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года N 847 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.08.2015, N 0001201508190004); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года N 323 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.03.2022, N 0001202203140024). 
___________________________________________________________
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации

постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин
      
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 октября 2009 года N 879

 Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации 
(с изменениями на 9 марта 2022 года) 

 I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.

2. В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии.

3. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

"величина" - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

"внесистемная единица величины" - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

"единица величины" - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

"когерентная единица величины" - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;

"логарифмическая единица величины" - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

"Международная система единиц (СИ)" - система единиц, основанная на Международной системе величин;

"основная величина" - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

"основная единица СИ" - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);

"относительная величина" - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

"производная величина" - величина, определенная через основные величины системы;

"производная единица СИ" - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);

"система единиц величин СИ" - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

 II. Единицы величин, допускаемые к применению, их наименования и обозначения
4. В Российской Федерации допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.

5. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении N 1. 
            
6. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.

Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении N 2. 
            
7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении N 3. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении N 4.

 III. Правила применения единиц величин
8. В Российской Федерации допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.

Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении N 5.

9. В правовых актах Российской Федерации при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).

10. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, технических условиях, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), в методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также в научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.

Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.

11. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

 IV. Правила написания единиц величин
12. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (°), (’), ("). При этом устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.

13. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

14. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

15. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

17. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("."). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "х".

Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.

19. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

20. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

21. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).

22. Допускается применение сочетания знаков (°), (’), ("), (%) и (‰) с буквенными обозначениями единиц величин.

23. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.

24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

Приложение N 1
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации
(В редакции, введенной в действие
с 22 марта 2022 года
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 марта 2022 года N 323. - 
См. предыдущую редакцию) 

 Основные единицы международной системы единиц (СИ) 

Наименование 	Единица величины 	
величины 	наименование 	обозначение 	определение 	
		международное 	русское 		
1. Время 	секунда 	s 	с 	секунда - единица времени в СИ. Определяется путем принятия фиксированного числового значения частоты перехода сверхтонкого расщепления невозмущенного основного состояния атома цезия 133 , равного 9192631770 при выражении в единице Гц, что соответствует 	
2. Длина 	метр 	m 	м 	метр - единица длины в СИ. Определяется путем принятия фиксированного числового значения скорости света в вакууме (c), равного 299792458 при выражении в единице , где секунда определяется через частоту перехода в цезии 	
3. Масса 	килограмм 	kg 	кг 	килограмм - единица массы в СИ. Определяется путем принятия фиксированного числового значения постоянной Планка (h), равного 6,62607015·10 при выражении в единице Дж·с, что соответствует кг·м·с, где метр и секунда определяются через с и 	
4. Электрический ток, сила электрического тока 	ампер 	A 	А 	ампер - единица электрического тока в СИ.
Определяется путем принятия фиксированного числового значения элементарного заряда (e), равного 1,602176634·10 при выражении в единице Кл, что соответствует А·с, где секунда определяется через 	
5. Термодинамическая температура 	кельвин 	К 	К 	кельвин - единица термодинамической температуры в СИ. Определяется путем принятия фиксированного числового значения постоянной Больцмана, (k), равного 1,380649·10 при выражении в единице Дж·К, что соответствует кг·м·с·К, где килограмм, метр и секунда определяются через h, с и 	
6. Количество вещества 	моль 	mol 	моль 	моль - единица количества вещества в СИ.
Один моль содержит точно 6,02214076·10 структурных элементов. Это число является фиксированным числовым значением постоянной Авогадро, (), выраженным в единице моль и называемым числом Авогадро. Количество вещества в системе, обозначенное n, является мерой количества конкретных структурных элементов. Структурными элементами могут быть атомы, молекулы, ионы, электроны и любые другие частицы или определенные группы частиц	
7. Сила света 	кандела 	cd 	кд 	кандела - единица силы света в заданном направлении в СИ. Определяется путем принятия фиксированного числового значения световой эффективности монохроматического излучения частотой 540·10 Гц, , равного 683 в единице лм·Вт или кд·ср·кг·м·с, где килограмм, метр и секунда определяются через h, с и 	

Примечание. Система единиц СИ задана фиксацией численных значений семи определяющих констант (XXVI Генеральная конференция по мерам и весам, 2018 год, Резолюция 1). Основные единицы СИ выводятся с помощью одной или нескольких определяющих констант (XXVI Генеральная конференция по мерам и весам, 2018 год, Резолюция 1, Приложение 3). 

Приложение N 2
к Положению
о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации 

     
Производные единицы Международной системы единиц (СИ) 

Наименование 	Единица величины 	
величины 	наименование 	обозначение 	выражение через 	
		между-
народ-
ное 	русское 	основные и производные единицы СИ 	
1. Плоский угол	радиан 	rad 	рад 	м·м = 1 	
2. Телесный угол	стерадиан 	sr 	ср 	м·м = 1 	
3. Площадь 	квадратный метр 	m 	м 	м 	
4. Объем	кубический метр 	m 	м 	м 	
5. Скорость	метр в секунду 	m/s 	м/с 	м·с 	
6. Ускорение 	метр на секунду в квадрате 	m/s 	м/с 	м·с 	
7. Частота	герц 	Hz 	Гц 	с 	
8. Сила	ньютон 	N 	Н 	м·кг·с 	
9. Плотность	килограмм на кубический метр	kg/m 	кг/м 	кг·м 	
10. Давление	паскаль 	Pa 	Па 	м·кг·с 	
11. Энергия, работа, количество теплоты	джоуль 	J 	Дж 	м·кг·с 	
12. Теплоемкость	джоуль на кельвин 	J/К 	Дж/К 	м·кг·с·К 	
13. Мощность	ватт 	W 	Вт 	м·кг·с 	
14. Электрический заряд, количество электричества	кулон 	C 	Кл 	с·A 	
15. Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт 	V 	В 	м·кг·с A 	
16. Электрическая емкость	фарад 	F 	Ф 	м·кг·с·A 	
17. Электрическое сопротивление	ом 	
	Ом 	м·кг·с·A 	
18. Электрическая проводимость	сименс 	S 	См 	м·кг·с·A 	
19. Поток магнитной индукции, магнитный поток	вебер 	Wb 	Вб 	м·кг·с·A 	
20. Плотность магнитного потока, магнитная индукция	тесла 	T 	Тл 	кг·с·A 	
21. Индуктивность, взаимная индуктивность	генри 	H 	Гн 	м·кг·с·A 	
22. Температура Цельсия	градус Цельсия 	°С 	°C 	K 	
23. Световой поток	люмен 	lm 	лм 	кд·ср 	
24. Освещенность	люкс 	lx 	лк 	м·кд·ср 	
25. Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида)	беккерель 	Bq 	Бк 	с 	
26. Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма	грей 	Gy 	Гр 	м·с 	
27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения	зиверт 	Sv 	Зв 	м·с 	
28. Активность катализатора	катал 	kat 	кат 	моль·с 	
29. Момент силы	ньютон-метр 	N·m 	Н·м 	м·кг·с
	
30. Напряженность электрического поля	вольт на метр 	V/m 	В/м 	м·кг·с·А 	
31. Напряженность магнитного поля	ампер на метр 	А/m 	А/м 	м·А 	
32. Удельная электрическая проводимость 	сименс на метр 	S/m 	См/м 	м·кг·с·А 	

Примечание. Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.

Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.

Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

Приложение N 3
к Положению
о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации 

     
Внесистемные единицы величин       
(с изменениями на 15 августа 2015 года)

Наименование 	Единица величины 		
величины 	наименова- 	обозначение 	соотношение 	область 	
	ние 	меж-
дуна-
родное 	рус-
ское 	с единицей СИ 	применения* 	
________________ 
     * Графа в редакции, введенной в действие с 27 августа 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года N 847. - См. предыдущую редакцию. 
	
1. Масса 	тонна	t 	т 	1·10 кг 	все области 	
	атомная единица массы	u 	а.е.м. 	1,6605402·10 кг (приблизительно) 	атомная физика 	
	карат 	- 	кар 	2·10 кг 	для драгоценных камней и жемчуга	
2. Время 	минута

час

сутки	min

h

d 	мин

ч

сут 	60 с

3600 с

86400 с	все области 	
3. Объем, вместимость	литр 	l 	л 	1·10 м 	все области 	
4. Плоский угол 	градус 	° 	° 	(/180) рад = 1,745329...·10 рад	все области 	
	минута 	’ 	’ 	(/10800) рад = 2,908882...·10
рад		
	секунда 	" 	" 	(/648000) рад = 4,848137...·10 рад	все области 	
	град (гон) 	gon 	град 	(/200) рад = 1,57080...·10 рад	геодезия 	
5. Длина 	астроно- мическая единица	ua 	а.е. 	1,49598·10 м (приблизительно) 	астрономия 	
	световой
год	ly 	св.год 	9,4607·10 м (приблизительно) 		
	парсек 	pc 	пк 	3,0857·10 м (приблизительно)		
	ангстрем	A 	A 	10 м 	физика, оптика	
	морская миля 	n mile 	миля 	1852 м 	морская и авиационная навигация	
	фут	ft 	фут 	0,3048 м 	авиационная навигация	
	дюйм 	inch 	дюйм 	0,0254 м 	промышлен-
ность	
6. Площадь 	гектар	ha 	га 	1·10 м 	сельское и лесное хозяйство	
	ар	a 	а 	1·10 м 		
7. Сила 	грамм-сила	gf 	гс 	9,80665·10 Н 	все области 	
	килограмм- сила	kgf 	кгс 	9,80665 Н 		
	тонна-сила 	tf 	тс 	9806,65 Н 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 27 августа 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года N 847. - См. предыдущую редакцию) 
	
8. Давление 	бар	bar 	бар 	1·10 Па 	промышлен-
ность	
	килограмм- сила на квадратный сантиметр	kgf/cm 	кгс/
см 	98066,5 Па 	все области 	
	миллиметр водяного столба	mm HО 	мм вод.ст. 	9,80665 Па 	все области 	
	метр водяного столба	m HО 	м вод.
ст. 	9806,65 Па 	все области 	
	атмосфера техническая	- 	ат 	9,80665·10 Па 	все области 	
	миллиметр ртутного столба 	mm Hg 	мм рт.ст. 	133,3224 Па 	медицина, метеороло-
гия, авиационная навигация 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 27 августа 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года N 847. - См. предыдущую редакцию) 
	
9. Оптическая сила	диоптрия 	- 	дптр 	1·м 	оптика 	
10. Линейная плотность 	текс 	tex 	текс 	1·10 кг/м 	текстильная промышлен-
ность	
11. Скорость 	узел 	kn 	уз 	0,514 м/с (приблизительно)	морская навигация	
12. Ускорение	гал 	Gal 	Гал 	0,01 м/с 	гравиметрия	
13. Частота вращения 	оборот в секунду	r/s 	об/с 	1 с 	электротех-
ника,      промышлен- 	
	оборот в минуту	r/min 	об/
мин 	1/60 с = 0,016 с (приблизительно)	ность 	
14. Энергия 	электрон-
вольт 	eV 	эВ 	1,60218·10 Дж (приблизительно)	физика 	
	киловатт- час 	kW·h 	кВт·ч 	3,6·10 Дж 	электротехни-
ка	
15. Полная мощность	вольт- ампер 	V·A 	В·А 	- 	электротех-
ника 	
16. Реактивная мощность	вар 	var 	вар 	- 	электротех-
ника 	
17. Электричес-
кий заряд, количество электричест-
ва	ампер-час 	A·h 	А·ч 	3,6·10 Кл 	электротех-
ника 	
18. Количество информации 	бит	bit 	бит 	- 	информаци-
онные технологии, связь	
	байт	B (byte) 	байт 	- 		
19. Скорость передачи информации 	бит в секунду	bit/s 	бит/с 	- 	информаци-
онные технологии, 	
	байт в секунду	B/s (byte/s) 	байт/с 	- 	связь 	
20. Экспозицион-
ная доза фотонного излучения (экспозицион-
ная доза гамма-
излучения и рентгеновско-
го излучения)	рентген 	R 	Р 	2,57976·10 Кл/кг (приблизительно) 	ядерная физика, медицина 	
21. Эквивалент-
ная доза ионизирую-
щего излучения, эффективная доза ионизирую-
щего излучения)	бэр 	rem 	бэр 	0,01 Зв 	ядерная физика, медицина 	
22. Поглощенная доза 	рад 	rad 	рад 	0,01 Дж/кг 	ядерная физика, медицина	
23. Мощность экспозицион-
ной дозы	рентген в секунду 	R/s 	Р/с 	- 	ядерная физика, медицина 	
24. Активность радионуклида	кюри 	Ci 	Ки 	3,7·10 Бк 	ядерная физика, медицина 	
25. Кинематичес-
кая вязкость	стокс 	St 	Ст 	10  м/с 	промышлен-
ность 	
26. Количество теплоты, термодина-
мический  потенциал 	калория (меж- дународ-
ная)
      	cal 	кал 	4,1868 Дж 	промышлен-
ность 	
	калория термо- хими-
ческая	cal 	кал 

  	4,1840 Дж
(приблизительно) 	промышлен-
ность 	
	калория 
15-гра- дусная	cal 	кал 	4,1855 Дж
(приблизительно) 	промышлен-
ность 	
27. Тепловой поток (тепловая мощность) 	калория в секунду	сal/s 	кал/с 	4,1868 Вт 	промышлен-
ность 	
	кило- калория в час	kсal/h 	ккал/ч 	1,163 Вт 		
	гигака- лория в час 	Gсal/h 	Гкал/ч 	1,163·10 Вт 		

Примечания: 1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ.

2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.

3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

4. Для единицы объема вместимости "литр" (буквенное обозначение 1 "эль") допускается обозначение L. 

5. Обозначения единиц плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.

6. Наименование и обозначение единицы количества информации "байт" (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками "Кило", "Мега", "Гига", которые соответствуют множителям "2", "2" и "2" (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками "K" "M" "G", рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

Приложение N 4
к Положению
о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации 

     
Относительные и логарифмические единицы величин 

Наименование 	Единица величины 	
величины 	наименование 	обозначение 	значение 	
		междуна-
родное 	русское 		
1. Относительная величина: 	единица	1 	1 	1 	
КПД; относительное 	процент 	% 	% 	1•10 	
удлинение; относительная 	промилле 	‰ 	‰    
      	1•10 	
плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и т.п.	миллионная доля 	ppm 	млн 	1•10 	
2. Логарифмическая величина: 
уровень звукового давления; усиление, ослабление и т.п. 	бел 	В 	Б 	1 Б = lg (P/P) при P = 10P 

1 Б = 2 lg (F/F) 
при =F,
где P, P - такие одноименные величины, как мощность, энергия, плотность энергии и т.п.;

F, F - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п.	
	децибел	dB 	дБ 	0,1 Б 	
3. Логарифмическая величина - 
уровень громкости 	фон 	phon 	фон 	1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равного с ним по уровню громкости звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ	
4. Логарифмическая величина - 
частотный интервал 	октава 	- 	окт 	1 октава равна log (f/f ) 
при f/f = 2, где f, f - частоты	
	декада 	- 	дек 	1 декада равна lg(f/f) 
при f/f = 10, где f, f - частоты	
5. Логарифмическая величина:
ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и т.п. 	непер 	Np 	Нп 	1 Нп = ln(F/F) 
при 
F/F = e = 2,718…, 

где F, F - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п., e - основание натуральных логарифмов.

1 Нп = 0,8686 
Б = 8,686 дБ 	

      
Приложение N 5
к Положению
о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации 

     
Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин 

Десятичный множитель 	Приставка 	Обозначение приставки 	Десятич-
ный 	Прис-
тавка 	Обозначение приставки 	
		междуна-
родное 	русское 	множи-
тель 		меж-
дуна-
род-
ное 	рус-
ское 	
10	иотта	Y 	И 	10 	деци 	d 	д 	
10	зетта	Z 	З 	10 	санти 	c 	с 	
10	экса	E 	Э 	10 	милли 	m 	м 	
10	пета	P 	П 	10 	микро 		мк 	
10	тера	T 	Т 	10 	нано 	n 	н 	
10	гига	G 	Г 	10 	пико 	p 	п 	
10	мега	M 	М 	10 	фемто 	f 	ф 	
10	кило	k 	к 	10 	атто 	a 	а 	
10	гекто	h 	г 	10 	зепто 	z 	з 	
10 	дека 	da 	да 	10 	иокто 	y 	и 	

Примечание. Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы - грамм и приставка присоединяется к слову "грамм". Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.

При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы.

Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки одновременно.

Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.