ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16 ноября 2020 года N 1847

 Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 
В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, согласно приложению. 
2. Установить, что актуализация перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется на основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подготовленных совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин 
      
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2020 года N 1847 

      

 Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений* 
________________ 
* Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются на измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти, а также при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).

						
Наименование вида измерения 	Обязательные метрологические требования к измерениям 	
	диапазон измерений 	пределы допускаемой погрешности измерений 	
	1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения	
1.1. 	Измерение температуры тела человека контактным методом	от 32 до 42°С вкл. 	±0,1°С 	
1.2. 	Измерение веса (массы) человека	от 0,5 до 15 кг вкл. 	±0,01 кг 	
		свыше 15 до 150 кг	±0,1 кг 	
1.3. 	Измерение роста человека	от 300 до 2000 мм 	±5 мм 	
1.4. 	Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека	от 5 до 500 даН 	±5% 	
1.5. 	Измерение дозированной по мощности физической 	от 7 до 100 Вт вкл. 	±2% 	
	нагрузки 	свыше 100 до 500 Вт вкл.	±3% 	
		свыше 500 до 1000 Вт	±5% 	
1.6. 	Измерение артериального давления крови (неинвазивное)	от 40 до 250 мм рт.ст. 	±3 мм рт.ст. 	
1.7. 	Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха	от 0,2 до 8,0 л 	±3% 	
1.8. 	Измерение объемных расходов воздуха при дыхании	от 0,4 до 12,0 л/с 	±5% 	
1.9. 	Измерение процентного содержания кислорода во 	от 5 до 25% вкл. 	±1% 	
	вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях	свыше 25 до 100% 	±3% 	
1.10. 	Измерение процентного содержания диоксида 	от 0 до 4% вкл. 	±0,01% 	
	углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях	свыше 4 до 15% 	±0,5% 	
1.11. 	Измерение массовой концентрации паров 	от 0 до 0,5 мг/л вкл. 	±0,05 мг/л 	
	этанола в выдыхаемом воздухе	свыше 0,5 до 0,95 мг/л 	±10% 	
1.12. 	Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз 	оптическая сила от минус 20 до 20 дптр 	±(0,060,25) дптр 	
		призматическое действие от 0,5 до 10 дптр	±(0,20,3) дптр 	
1.13. 	Измерение интенсивности тестовых тональных 	от 125 до 4000 Гц вкл. 	±3 дБ 	
	звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении	свыше 4000 до 8000 Гц 	±5 дБ 	
1.14. 	Измерения при лучевой терапии поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе:			
	при внешнем облучении 	от 5·10 до 10 Гр	±3% 	
	при внутритканевом и полостном облучении	от 5·10 до 10 Гр 	±5% 	
1.15. 	Измерения при рентгенодиагностических исследованиях:			
	поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе	от 5·10 до 2·10 Гр 	±15% 	
	произведения дозы (кермы в воздухе) на площадь	от 1·10 до 10 Гр·м 	±15% 	
	произведения дозы (кермы в воздухе) на длину для компьютерной томографии	от 3·10 до 50 Гр·см 	±15% 	
1.16. 	Измерение мощностей амбиентного и направленного эквивалентов доз на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала	от 1·10 до 10 Зв 	±20% 	
1.17. 	Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний	от 10 до 10 Бк 	±10% 	
1.18. 	Измерение значений оптической плотности (ОП) 	от 0 до 2 ед. ОП вкл. 	±0,06 ед. ОП 	
	с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования	св. 2 до 4 ед. ОП 	±0,6 ед. ОП 	
2. Измерения при осуществлении ветеринарной деятельности	
2.1. 	Измерение массы животного 	от 0,01 до 2000 кг 	±(5·1060) кг	
2.2. 	Измерение размеров животного	от 0,01 до 3 м 	±(5·100,5) м 	
2.3. 	Измерение относительной влажности	от 5 до 98% 	±(13)% 	
2.4. 	Измерение температуры различных сред контактным способом	от минус 80 до 800°С 	±(0,15)°С 	
2.5. 	Измерение атмосферного давления	от 600 до 1100 гПа 	±0,3 гПа 	
2.6. 	Измерение температуры различных сред неконтактным способом	от минус 50 до 150°С 	±(0,15)°С 	
2.7. 	Измерение массы веществ и материалов, а также тест-систем (лабораторных животных) в испытательных лабораториях	от 2·10 до 50 кг 	±(2·100,3) кг 	
2.8. 	Измерение времени 	от 1 до 1·10 с	±2% 	
2.9. 	Измерение объема дозирования	от 0,01 до 10000 мкл 	±(1,58)% 	
2.10. 	Измерение плотности жидких сред	от 700 до 1840 кг/м 	±1 кг/м 	
2.11. 	Измерение содержания веществ в различных средах, в том числе биологических пробах и лекарственных средствах для животных, методами:			
2.11.1. 	Хромато-масс-спектрометрия 	от 5·10 до 80%	±(1050)% 	
		от 1 до 1200 а.е.м.	±(0,11) а.е.м. 	
2.11.2. 	Хроматография 	от 1·10 до 80%	±(430)% 	
2.11.3. 	Атомная абсорбция 	от 1·10 до 90%	±(535)% 	
2.11.4. 	Спектрофотометрия 	от 0,1 до 80%	±(525)% 	
2.11.5. 	Титриметрия 	от 0,1 до 80%	±(25)% 	
2.11.6. 	Рефрактометрия 	от 1 до 80%	±(510)% 	
2.11.7. 	Потенциометрия 	от минус 4 до 20 ед.рН (ед.рХ)	±(0,030,3) ед.рН (ед.рХ) 	
2.11.8. 	Вольтамперометрия 	от 0,02 до 10000 мкг/дм	±25% 	
2.11.9. 	Кондуктометрия 	от 0,1·10 до 199,9 мСм/м	±(0,510)% 	
2.11.10 	Флуориметрия 	от 0 до 1 мг/дм	±(110)% 	
2.11.11 	Измерение удельной активности радионуклидов в пробах	от 3 до 5·10 Бк/кг 	±(1050)% 	
2.11.12. 	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения	от 1·10 до 1·10 3в/ч 	±(1030)% 	
2.12. 	Определение состава и свойств веществ и биологических материалов биологическими методами:			
2.12.1. 	Вирусологический 	от 10 до 10 	±0,5 lg 	
2.12.2. 	ПЦР-анализ 	от 0,03 до 100%	не более 25% 	
2.12.3. 	Ферментный 	от 0,1 до 100%	±(510)% 	
2.12.4. 	Микробиологический:			
2.12.5. 	Количество действующего вещества	от 10 до 10 КОЕ/г (см) 	±10% 	
2.12.6. 	Микробиологическая чистота 	от 1 до 300 КОЕ/г (см)	±10% 	
2.12.7. 	Иммуноферментный 	от 10 до 100%	±(510)% 	
2.13. 	Определение состава и свойств веществ и биологических материалов микроскопическим методом:			
2.13.1. 	Определение дрожжей	не более 300 КОЕ/г 	±10% 	
2.13.2. 	Определение плесени	не более 500 КОЕ/г 	±10% 	
2.14. 	Измерение физиологических параметров:			
2.14.1. 	Частота пульса 	от 28 до 340 мин	±5% 	
2.14.2. 	Температура тела 	от 37,5 до 44°С	±0,5°С 	
2.14.3. 	Частота дыхания 	от 8 до 150 мин	±15% 	
2.14.4. 	Артериальное давление 	от 0 до 150 мм рт.ст.	±3 мм рт.ст. 	
		от 150 до 300 мм рт.ст.	±2% 	
2.14.5. 	Офтальмологические показатели 	от 125 до 16000 Гц 	±1% 	
		от минус 10 до 120 дБ	±(35) дБ 	
		суммарный коэффициент гармоник	±(25)% 	
3. Измерения при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды	
3.1. 	Измерение массовой концентрации органических и неорганических веществ:			
3.1.1. 	В атмосферном воздухе для стойких органических загрязнителей, полициклических ароматических углеводородов, летучих органических соединений	от 10 до 10 мг/м 	±(2572)% 	
3.1.2. 	В атмосферном воздухе 	от 10 до 2000 мг/м	±(1025)% 	
3.1.3. 	В промышленных выбросах в атмосферу	от 10 до 100000 мг/м 	±(835)% 	
3.1.4. 	В атмосферных осадках 	от 0,5·10 до 50000 мг/дм	±(580)% 	
3.1.5. 	В поверхностных и подземных водах 	от 5·10 до 10 мг/дм 	±(380)%
(предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 предельно допустимой концентрации (ПДК) не должна превышать 1,2)	
3.1.6. 	В морских водах 	от 10 до 50 мг/дм 	±(380)%
(предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 ПДК не должна превышать 1,2)	
3.1.7. 	В сточных водах 	от 0,5·10 до 10 мг/дм 	±(580)% 	
3.2. 	Измерение массовой доли (концентрации) органических и неорганических веществ:			
3.2.1. 	В почвах, грунтах 	от 10 до 10 мг/кг	±(580)% 	
3.2.2. 	В отходах 	от 10 до 10 мг/кг	±(580)% 	
3.3. 	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения	от 10 до 10 Зв/ч 	±(2060)% 	
3.4. 	Измерение плотности выпадений радионуклидов из атмосферы на подстилающую поверхность за сутки, месяц, квартал, год:			
3.4.1. 	Суммарная бета-активность радиоактивных атмосферных выпадений	от 0,4 до 2·10 Бк/м сут. 	±(1560)% 	
3.4.2. 	Выпадения гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия)	от 0,15 до 10 Бк/(м сут.) 	±(1560)% 	
3.5. 	Измерение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах окружающей среды:			
3.5.1. 	В атмосферном воздухе:			
3.5.1.1. 	Суммарная объемная бета-активность радионуклидов	от 5·10 до 4·10 Бк/м 	±(1560)% 	
3.5.1.2. 	Объемная активность гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия)	от 2·10 до 10 Бк/м 	±(1560)% 	
3.5.1.3 	Объемная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония, радиоизотопный анализ)	от 10 до 10 Бк/м 	±(1550)% 	
3.5.1.4 	Объемная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от 1,0·10 до 10 Бк/м 	±(1550)% 	
3.5.2. 	В поверхностных и морских водах, в снеге (талая вода):			
3.5.2.1. 	Суммарная удельная альфа-активность	от 0,02 до 5·10 Бк/кг 	±(1550)% 	
3.5.2.2. 	Суммарная удельная бета-активность	от 0,1 до 5·10 Бк/кг 	±(1550)% 	
3.5.2.3. 	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	от 2·10 до 10 Бк/кг 	±(1540)% 	
3.5.2.4. 	Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от 0,02 до 10 Бк/кг 	±(1550)% 	
3.5.2.5. 	Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)	от 0,02 до 100 Бк/кг 	±(1560)% 	
3.5.2.6. 	Удельная активность трития (включая осадки) с изотопным обогащением	от 0,05 до 10 Бк/кг 	±(1260)% 	
3.5.3. 	В почве и донных отложениях:			
3.5.3.1. 	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	от 0,1 до 10 Бк/кг 	±(1560)% 	
3.5.3.2. 	Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от 0,02 до 10 Бк/кг 	±(1550)% 	
3.5.3.3. 	Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)	от 0,02 до 100 Бк/кг 	±(1560)% 	
3.5.4. 	В наземной и водной биоте (на килограмм сырой массы):			
3.5.4.1. 	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	от 0,2 до 10 Бк/кг 	±(2050)% 	
3.5.4.2. 	Удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония)	от 0,02 до 100 Бк/кг 	±(1560)% 	
3.5.4.3. 	Удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция)	от 0,02 до 10 Бк/кг 	±(1550)% 	
3.6. 	Измерение массы вещества 	от 10 до 10000 г	±(15)% 	
3.7. 	Измерение объемов пробы 	от 10 до 10 м	±5% 	
3.8. 	Измерение времени 	от 1 до 3·10 с	±2% 	
3.9. 	Измерение температуры: атмосферный воздух	от минус 50 до 60°С 	±1,0°С 	
	промышленные выбросы (сбросы), почвы	от минус 50 до 1300°С 	±(0,510)%

±(0,35)°С	
3.10. 	Измерение скорости газопылевых потоков	от 0,5 до 100 м/с 	±(425)% 	
3.11. 	Измерение скорости воздушных потоков технических устройств	от 0,1 до 25 м/с 	±(0,13) м/с 	
3.12. 	Измерение относительной влажности атмосферного воздуха	от 10 до 98% 	±(210)% 	
3.13. 	Измерение давления: атмосферного воздуха	от 600 до 1100 гПа 	±0,3 гПа 	
	промышленные выбросы 	от 40 до 110 кПа 	±(0,13) кПа
(при температуре от 0 до 60°С)

±1 кПа
(при температуре от минус 20 до 0°С)	
3.14. 	Измерение кислотности почв, воды (водородный показатель), атмосферных осадков	от 1 до 14 ед.рН 	±(0,050,2) ед.рН 	
3.15. 	Измерение удельной электропроводности (почв, воды, атмосферных осадков)	от 2 до 10000 мкСм/см 	±(520)% 	
3.16. 	Измерение влажности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов	от 0,05 до 99% 	±(510)% 	
3.17. 	Измерение скорости ветра 	от 0,1 до 60 м/с 	±(0,3+0,05·V),

где V - значение скорости, м/с	
3.18. 	Измерение направления ветра	от 0 до 360° 	±10° 	
3.19. 	Измерение зольности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов	от 1 до 100% 	±(15)% 	
3.20. 	Измерение шума: уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука)	от 18 до 150 дБ
отн. 20 мкПа 	±1,5 дБ 	
3.21. 	Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц)	от 0,01 до 100 кВ/м 	±(1020)% 	
4. Измерения при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда	
4.1. 	Измерение температуры воздуха при специальной оценке условий труда	от минус 30 до 50°С 	±1°С 	
4.2. 	Измерение относительной влажности воздуха при специальной оценке условий труда	от 5 до 90% 	±5% 	
4.3. 	Измерение скорости движения воздуха	от 0,05 до 1 м/с 	±0,1 м/с 	
4.4. 	Измерение интенсивности и экспозиционной дозы	от 10 до 500 Вт/м 	±(810)% 	
	инфракрасного излучения 	от 50 до 2000 Вт·ч	±(810)% 	
4.5. 	Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц)	от 0,05 до 25 кВ/м 	±20% 	
4.6. 	Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц)	от 80 до 6400 А/м 	±20% 	
4.7. 	Измерение напряженности электрического поля:			
	в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц	от 150 до 5000 В/м 	±30% 	
	в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц	от 5 до 500 В/м 	±30% 	
	в диапазоне частот от 3 до 30 МГц	от 3 до 300 В/м 	±30% 	
	в диапазоне частот от 30 до 50 МГц	от 1 до 80 В/м 	±30% 	
	в диапазоне частот от 50 до 300 МГц	от 1 до 80 В/м 	±30% 	
4.8. 	Измерение напряженности магнитного поля:			
	в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц	от 1,0 до 50 А/м 	±30% 	
	в диапазоне частот от 30 до 50 МГц	от 1,0 до 3 А/м 	±30% 	
4.9. 	Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц	от 1 до 5000 мкВт/см 	±(23) дБ 	
4.10. 	Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе	от 0,1 до 100 кВ/м 	±20% 	
4.11. 	Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля	от 1 до 1000 нс 	±20% 	
4.12. 	Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля	от 0,1 до 50 нс 	±20% 	
4.13. 	Измерение общего количества электромагнитных импульсов напряженности импульсного электрического поля в течение интервала рабочего времени	более одного импульса 	±1 импульс 	
4.14. 	Измерение напряженности электростатического поля	от 6 до 300 кВ/м 	±15% 	
4.15. 	Измерение напряженности постоянного магнитного поля/измерение индукции постоянного магнитного поля (в том числе для 	для постоянного магнитного поля
от 2,4 до 160 кА/м/
от 3 до 200 мТл 	±20% 	
	расчета коэффициента ослабления геомагнитного поля)	для геомагнитного поля
от 0,3 до 200 А/м/
от 0,375 до 250 мкТл 	±20% 	
4.16. 	Измерение интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 200 до 400 нм	от 0,001 до 200 Вт/м 	±10% 	
4.17. 	Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн:			
	от 400 до 315 нм (УФ-А) 	от 0,1 до 200 Вт/м	±10% 	
	от 315 до 280 нм (УФ-В) 	от 0,01 до 20 Вт/м	±10% 	
	от 280 до 200 нм (УФ-С) 	от 0,001 до 20 Вт/м	±10% 	
4.18. 	Измерение энергетической экспозиции лазерного излучения в диапазоне длин волн:			
	от 0,18 до 0,38 мкм 	от 10 до 1·10 Дж/м 	±25% 
(для излучений с известными параметрами)	
	от 0,38 до 1,4 мкм 	от 1·10 до 1 Дж/м 	±45%
(для излучений с неизвестными параметрами) 	
	от 1,4 до 20 мкм 	от 10 до 1·10 Дж/м		
4.19. 	Измерение облученности глаз и кожи при воздействии лазерного излучения в диапазоне длин волн:			
	от 0,18 до 0,38 мкм 	от 10 до 1·10 Вт/м 	±25%
(для излучений с известными параметрами)	
	от 0,38 до 1,4 мкм 	от 1·10 до 1·10 Вт/м 	±45%
(для излучений с неизвестными параметрами) 	
	от 1,4 до 20 мкм 	от 1·10 до 1·10 Вт/м		
4.20. 	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы:			
	фотонного излучения 	от 1·10 до 5 Зв/ч	±(1550)% 	
	нейтронного излучения	от 5·10 до 2 Зв/ч 	±(4080)% 	
4.21. 	Измерение индивидуального эквивалента дозы:			
	фотонного излучения 	от 1·10 до 1 Зв	±(3050)% 	
	нейтронного излучения 	от 1·10 до 1 Зв	±(5090)% 	
4.22. 	Измерение плотности потока альфа-излучения 	от 0,5 до 5·10 мин·см	±(2050)% 	
4.23. 	Измерение плотности потока бета-излучения	от 5 до 10 мин·см 	±(2050)% 	
4.24. 	Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды	от 1 до 10 Бк/кг 	±(1560)% 	
4.25. 	Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей	от 0,1 до 10 Бк/м 	±(3060)% 	
4.26. 	Измерение объемной активности радиоактивных 	от 10 до 10 Бк/м 	±(3060)% 	
	газов, в том числе радон и торон			
4.27. 	Измерение активности радионуклидов во всем теле, органах и тканях	от 40 до 10 Бк 	±(3060)% 	
4.28. 	Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	от 25 до 140 дБ 	±1 дБ 	
4.29. 	Измерение уровня звука	от 25 до 140 дБ 	±1 дБ 	
4.30. 	Измерение эквивалентного уровня звука	от 25 до 140 дБ 	±1 дБ 	
4.31. 	Измерение максимального уровня звука	от 25 до 140 дБ 	±1 дБ 	
4.32. 	Измерение общего уровня звукового давления инфразвука	от 50 до 120 дБ 	±1 дБ 	
4.33. 	Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука	от 50 до 120 дБ 	±1 дБ 	
4.34. 	Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц	от 50 до 120 дБ 	±1 дБ 	
4.35. 	Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного	от 70 до 120 дБ 	±1 дБ 	
4.36. 	Измерение средних квадратических значений виброускорения или 	от 0,1 до 300 м/с	±1% 	
	логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации	от 100 до 170 дБ 	±1 дБ 	
4.37. 	Измерение средних квадратических значений виброускорения или 	от 0,001 до 30 м/с 	±1% 	
	логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации	от 60 до 150 дБ 	±1 дБ 	
4.38. 	Измерение освещенности рабочей поверхности	от 1 до 20000 лк 	±15% 	
4.39. 	Измерение яркости 	от 1 до 200000 кд/м	±10% 	
4.40. 	Измерение коэффициента пульсации освещенности	от 1 до 100% 	±10% 	
4.41. 	Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды) 	от 5 до 380 В (для сетей переменного тока) 	±10% 	
		от 2,4 до 380 В (для сетей постоянного тока)	±10% 	
4.42. 	Измерение длительности интервалов времени	от 1 до 3600 с 	±(210)% 	
4.43. 	Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	должно быть обеспечено избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 ПДК, мг/м	±(1535)%
(при единичных измерениях, при однократном отборе проб) 	
4.44. 	Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны 	от 0,1 до значения, установленного в аттестованной методике измерений, дм/мин	±10% 	
4.45. 	Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны 	должно быть обеспечено измерение концентрации твердых веществ (общая пыль, РМ-10, РМ-2.5, РМ-1) на уровне 0,5 ПДК, мг/м	±25%
(при единичных измерениях, при однократном отборе проб) 	
4.46. 	Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении 	от 12 до 120 В 	±20% 	
	электробезопасности	от 0,25 до 500 мА 	±20% 	
4.47. 	Измерение напряжения и силы тока при контроле 	от 1000 до 7500 В 	±30% 	
	электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях	от 1 до 7,5 мА 	±30% 	
4.48. 	Измерение электрического сопротивления при контроле параметров:			
	заземления электроизоляции	от 0,05 до 300 Ом 	±30% 	
		не менее 0,5·10 Ом	±30% 	
4.49. 	Измерение напряжений прикосновения и токов 	от 0 до 50 В 	±20% 	
	короткого замыкания 	от 10 до 10 А	±20% 	
4.50. 	Измерение барометрического давления при специальной оценке условий труда	от 600 до 900 мм рт.ст.
от 80 до 120 кПа 	±0,2% 	
4.51. 	Измерение давления:			
	в пневматических системах	более 1 МПа 	±4% 	
	в гидравлических системах (за исключением технологических трубопроводов и оборудования для транспорта энергоресурсов)	более 10 МПа 	±4% 	
5. Измерения при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров	
5.1. При осуществлении торговли	
5.1.1. 	Измерение линейных размеров товаров в 	до 10 см вкл. 	±0,1 мм 	
	розничной торговле 	свыше 10 см до 1 м вкл.	±1 мм 	
		свыше 1 до 10 м вкл.	±2,2 мм 	
		свыше 10 м	±0,25% 	
5.1.2. 	Измерение массы (объема) при торговле и товарообменных операциях 	от 10 г (мл) до 100 г (мл) вкл. 	±0,2 г (мл) 	
		свыше 100 г (мл) до 500 г (мл) вкл.	±0,4 г (мл) 	
		свыше 500 г (мл) до 2000 г (мл) вкл.	±1 г (мл) 	
		свыше 2000 г (мл) до 10000 г (мл) вкл.	±5 г (мл) 	
		свыше 10000 г (мл) до 50000 г (мл) вкл.	±50 г (мл) 	
		свыше 50000 г (мл) до 100000 г (мл) вкл.	±100 г (мл) 	
5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров	
5.2.1. 	Измерение количества фасованных товаров с 	от 0 до 50 г (мл) вкл.	±1,8% 	
	одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах 	свыше 50 до 100 г (мл) вкл.	±0,9 г (мл) 	
	массы или объема 	свыше 100 до 200 г (мл) вкл.	±0,9% 	
		свыше 200 до 300 г (мл) вкл.	±1,8 г (мл) 	
		свыше 300 до 500 г (мл) вкл.	±0,6% 	
		свыше 500 до 1000 г (мл) вкл.	±3 г (мл) 	
		свыше 1000 до 10000 г (мл) вкл.	±0,3% 	
		свыше 10000 до 15000 г (мл) вкл.	±30 г (мл) 	
		свыше 15000 г (мл)	±0,2% 	
6. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов 	
6.1. 	Измерения количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):			
6.1.1. 	прямым и косвенным методами динамических измерений	без ограничений 	±0,25% (брутто)

±0,35% (нетто) 	
6.1.2. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений 	±0,4% (брутто)

±0,5% (нетто) 	
6.1.3. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах:			
6.1.3.1 	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:			
	для составов общей массой до 1000 тонн 	без ограничений 	±1% (брутто)

±1,1% (нетто)	
	для составов общей массой 1000 тонн и более 	без ограничений 	±2,5% (брутто)

±2,6% (нетто)	
6.1.3.2. 	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них 	без ограничений 	±1% (брутто)

±1,1% (нетто)	
6.1.4. 	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на 	от 200 т и более 	±0,5% (брутто)

±0,6% (нетто)	
	гидростатическом принципе 	до 200 т вкл. 	±0,65% (брутто)

±0,75% (нетто)	
6.2. 	Измерения количества нефтегазоводяной смеси (скважинной жидкости), поставленной и (или) принятой, не соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту, но отвечающей положениям договорных отношений между продавцом (поставщиком) и покупателем (получателем), при погрузке (передаче) для транспортировки трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):			
6.2.1. 	прямым и косвенным методами динамических измерений при вязкости нефти в пластовых условиях:			
	до 200 мПа·с	без ограничений 	±2,5% 	
	200 мПа·с и более	без ограничений 	±10% 	
6.2.2. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн при вязкости нефти в пластовых условиях:			
	до 200 мПа·с	без ограничений 	±0,40% 	
	200 мПа·с и более	без ограничений 	не регулируется 	
6.2.3. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них при вязкости нефти в пластовых условиях:			
	до 200 мПа·с	без ограничений 	±2,5% 	
	200 мПа·с и более	без ограничений 	не регулируется 	
6.2.4. 	косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе при вязкости нефти в пластовых условиях:			
	до 200 мПа·с	без ограничений 	±2,5% 	
	200 мПа·с и более	без ограничений 	не регулируется 	
6.3. 	Измерения массы (объема) нефтепродуктов при хранении, передаче на транспортировку, приеме по итогам транспортировки и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):			
6.3.1. 	прямым и косвенным методами динамических измерений	без ограничений 	±0,25% 	
6.3.2. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений 	±0,4% 	
6.3.3. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах:			
6.3.3.1 	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:			
	для составов общей массой до 1000 тонн	без ограничений 	±1% 	
	для составов общей массой 1000 тонн и более	без ограничений 	±2,5% 	
6.3.3.2 	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них	без ограничений 	±1% 	
6.3.4. 	прямым методом динамических измерений объема или массы при реализации на автозаправочных станциях через:			
	колонки топливораздаточные 	без ограничений 	±0,5% (до 01.01.2024)

±0,25% (с 01.01.2024)	
	колонки маслораздаточные 	без ограничений 	±0,5% (до 01.01.2024)

±0,25% (с 01.01.2024)	
6.3.5. 	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе	от 200 т 	±0,5% 	
		до 200 т 	±0,65%	
6.3.6. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах нерасцепленных вагонов-цистерн с остановкой	без ограничений 	±1% 	
6.4. 	Измерения массы вакуумного газойля прямым и косвенным методами динамических измерений (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):	без ограничений 	±0,5% 	
6.5. 	Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям, при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):	без ограничений 	±5% 	
6.6. 	Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к 	до 10 м/ч 	±4% 	
	стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении 	от 10 до 2·10 м/ч 	±2,5% 	
	и реализации (за исключением операций, проводимых в целях 	от 2·10 до 10 м/ч	±2% 	
	контроля технологических процессов):	от 10 м/ч 	±1,5% 	
6.7. 	Измерение количества газа горючего природного (природного газа) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):			
6.7.1. 	Измерение объема газа горючего природного (природного газа), 	от 10 м/ч 	±1,5% 	
	приведенного к стандартным условиям при добыче, переработке, 	от 2·10 до 10 м/ч
  	±2% 	
	транспортировке, хранении, реализации и потреблении (за исключением случаев, 	от 10 до 2·10 м/ч
  	±2,5% 	
	предусмотренных пунктом 6.7.2)	от 150 до 10 м/ч 	±3% 	
	
	до 150 м/ч 	±4% 	
6.7.2. 	Измерение объема газа горючего природного (природного газа) в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении	до 10 м/ч 	±4% 	
6.7.3. 	Измерение массы производимого, отгружаемого (разгружаемого) для транспортировки (по итогам транспортировки), хранимого, потребляемого сжиженного природного газа:			
	при прямом методе динамических измерений	без ограничений 	±1% 	
	при косвенном методе динамических измерений	без ограничений 	±1,5% 	
	при прямом методе статических измерений	без ограничений 	±0,75% 	
	при косвенном методе статических измерений	без ограничений 	±1% 	
6.8. 	Измерения массы газового конденсата стабильного (нестабильного), сжиженного углеводородного газа (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):			
6.8.1. 	Измерения массы газового конденсата стабильного при выпуске в обращение после получения, хранении, погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта, реализации:			
6.8.1.1. 	прямым и косвенным методами динамических измерений 	без ограничений 	±0,25% (брутто)

±0,35% (нетто)	
6.8.1.2. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений 	±0,4% (брутто)

±0,5% (нетто) 	
6.8.1.3. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах:			
6.8.1.3.1. 	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:			
	для составов общей массой до 1000 тонн 	без ограничений 	±1% (брутто)

±1,1% (нетто)	
	для составов общей массой 1000 тонн и более 	без ограничений 	±2,5% (брутто)

±2,6% (нетто)	
6.8.1.3.2. 	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них	без ограничений 	±1% (брутто)

±1,1% (нетто) 	
6.8.1.4. 	косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе	от 200 т и более 
	±0,5% (брутто)

±0,6% (нетто) 	
		до 200 т 	±0,65% (брутто)

±0,75% (нетто)	
6.8.2. 	Измерения массы нестабильных углеводородных сред при транспортировке, хранении и реализации (нестабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов):			
6.8.2.1. 	прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн	без ограничений 	±0,8% 	
6.8.2.2. 	при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах:			
6.8.2.2.1. 	движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них:			
	для составов общей массой до 1000 тонн	без ограничений 	±1% 	
	для составов общей массой 1000 тонн и более	без ограничений 	±2,5% 	
6.8.2.2.2. 	остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них	без ограничений 	±1% 	
6.8.2.3. 	при прямом методе динамических измерений	без ограничений 	±0,35% 	
6.8.2.4. 	при косвенном методе динамических измерений	без ограничений 	±0,5% 	
6.8.2.5. 	косвенным методом статических измерений, и 	от 200 т и более 	±0,5% 	
	косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе	до 200 т 	±0,65% 	
6.9. 	Измерение количества угля при транспортировке, хранении и реализации угля			
6.9.1. 	прямым методом статических измерений взвешиванием груженого вагона с остановкой и расцепкой на вагонных весах	без ограничений 	±0,6% 	
6.9.2. 	прямым методом статических измерений взвешиванием груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах	без ограничений 	±1% 	
6.10. 	Измерение количества угля (масса нетто) взвешиванием груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах (тара вагона по трафарету)	без ограничений 	±1% 	
6.11. 	Измерение количества угля (масса нетто) взвешиванием груженого вагона на ходу (тара вагона по трафарету):			
	для составов общей массой до 1000 т	без ограничений 	±1,54% 	
	для составов общей массой от 1000 т	без ограничений 	±2,5% 	
6.12. 	Измерение количества активной электрической энергии прибором учета, в кВт·ч 	без ограничений 	в соответствии с техническими требованиями к приборам учета активной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,2S до 2,0 	
6.13. 	Измерение количества реактивной электрической энергии прибором учета, в квар·ч 	без ограничений 	в соответствии с техническими требованиями к приборам учета реактивной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,5 до 3,0	
6.14. 	Измерение теплоты сгорания (высшей) твердого минерального топлива	от 10 до 35 МДж/кг 	±0,6% 	
6.15. 	Измерение теплоты сгорания (высшей) нефтепродукта, мазута, авиационного топлива	от 40 до 50 МДж/кг 	±0,6% 	
6.16. 	Измерение объемной теплоты сгорания (низшей) газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)	от 30 до 42 МДж/м 	±0,8% 	
6.17. 	Измерение теплоты сгорания (низшей) нефтяного попутного газа	от 39 до 60 МДж/м 	±1,5% 	
6.18. 	Измерение теплоты сгорания (низшей) доменного, коксового, генераторного газа, биогаза	от 4 до 25 МДж/м 	±1,5% 	
6.19. 	Измерение тепловой энергии, теплоносителя (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)			
6.19.1. 	Измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:			
	закрытые водяные системы теплоснабжения: при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014, класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе;	без ограничений 	±6,5% 	
	при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014), класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе;	без ограничений 	±7,5% 	
	открытые водяные системы теплоснабжения	без ограничений 	не регулируется 	
6.19.2. 	Измерение массы (объема) теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:			
	при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014, класса 1 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе;	без ограничений 	±3,5% 	
	при применении теплосчетчиков по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014, класса 2 и измерительных систем по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 на их основе	без ограничений 	±5% 	
6.19.3. 	Измерение тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:			
	перегретый пар 	менее 10% верхнего предела измерений массового расхода	не регулируется 	
		от 10 до 30% верхнего предела измерений массового расхода	±5% 	
		от 30 до 100% верхнего предела измерений массового расхода	±4% 	
	насыщенный пар	без ограничений	не регулируется 	
6.19.4. 	Измерение количества теплоносителя в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя:			
	масса перегретого пара 	менее 10% верхнего предела измерений массового расхода	не регулируется 	
		от 10 до 100% верхнего предела измерений массового расхода	±3% 	
	масса насыщенного пара	без ограничений 	не регулируется 	
	масса (объем) возвращаемого конденсата	без ограничений 	±3,5% 	
6.19.5. 	Измерение массы невозвращенного теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения	без ограничений 	не регулируется 	
7. Измерения при оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования	
7.1. Измерения, выполняемые при оказании услуг почтовой связи	
7.1.1. 	Измерение массы почтовых отправлений (за 	от 0,02 до 0,5 кг	±0,001 кг 	
	исключением почтовых карточек и простых писем) 	свыше 0,5 до 2 кг	±0,002 кг 	
		свыше 2 до 3 кг	±0,003 кг 	
		свыше 3 до 4 кг	±0,004 кг 	
		свыше 4 до 6 кг	±0,006 кг 	
		свыше 6 до 10 кг	±0,01 кг 	
		свыше 20 до 32 кг	±0,025 кг 	
		до 500 кг	±0,3 кг 	
7.2. Измерения, выполняемые при учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи	
7.2.1. 	Измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU)	от 1 до 3600 с 	±0,3 с 	
7.2.2. 	Измерение продолжительности:			
	телефонного соединения (за исключением таксофонного)	от 1 до 3600 с 	±1с 	
	сеанса передачи данных	от 1 до 3600 с 	±1 с 	
	телефонного соединения с использованием таксофона	от 1 до 100 с 	±1 с 	
		от 100 до 600 с 	±1% от длительности соединения	
7.2.3. 	Измерение количества переданной (принятой) 	К100 Кбайт	±10 байт 	
	информации (данных)	К>100 кбайт 	±1·10 К	
7.3. Измерения параметров сетей передачи данных в целях обеспечения целостности и  устойчивости функционирования сетей связи общего пользования	
7.3.1. 	Средняя задержка передачи пакетов данных (PD - Pocket Delay) 	от 0 до 10 мкс	±0,1 мкс 	
		от 10 до 1,5·10 мкс	±1% 	
7.3.2. 	Вариация задержки передачи пакетов данных 	от 0 до 10 мкс 	±0,1 мкс 	
	(PDV - Pocket Delay Variation) 	от 10 до 1·10 мкс	±1% 	
7.3.3. 	Коэффициент потерь пакетов данных (PL - Pocket Loss)	от 10 до 1 	±3·10 	
7.3.4. 	Пропускная способность канала передачи данных	свыше 10 кбит/с 	±1% 	
7.4. Измерения параметров сетей тактовой сетевой синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сетей связи общего пользования	
7.4.1. 	Ошибка временного интервала ОВИ (TIE - Time Interval Error), не 	от минус 1 с до 1 с 	0,05·ОВИ + 2,5 нс +
+ 0,0275 нс/с·

при 0,05 с1000 с

0,05·ОВИ + 29 нс +
+ 0,001 нс/с·
при >1000 с	
	где:

1) t - первоначальный момент наблюдения;

2) - интервал наблюдения;

3) ОВИ в течение времени наблюдения ():

7.4.2. 	Максимальная ошибка временного интервала МОВИ (MTIE - Maximum Time Interval Error), нс 	от 0 до 2 с 	0,07·МОВИ + 3 нс +
+ 0,033 нс/с·
при 0,05 с1000 с

0,07·МОВИ + 35 нс +
+ 0,0012 нс/с·
при >1000 с	
	где:

1) - интервал наблюдения, с;

2) МОВИ в течение времени наблюдения () для всех значений времени наблюдения, длительность которых находится в пределах периода измерения (Т):

7.4.3. 	Девиация временного интервала ДВИ (TDEV - Time DEViation), нс 	от 0 нс до 20 мкс 	0,07·ДВИ + 2,5 нс +
+ 0,088 нс/с·
при 0,05 с100 с

0,07·ДВИ + 2,5 нс +
+ 0,028 нс/с·
при 100 с<1000 с

0,07·ДВИ + 29 нс +
+ 0,6 нс/с·
при 1000 с<10000 с	
	где:

1) - интервал наблюдения, с;

2) погрешность измерений МОВИ/ДВИ учитывает погрешность измерения ОВИ и погрешность алгоритма вычисления МОВИ/ДВИ, реализуемого средством измерений;

3) ДВИ с интервалом выборки в течение интервала наблюдения ():
	
7.5. Измерения параметров временной синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сети связи общего пользования (ССОП)	
7.5.1. 	Максимальная абсолютная ошибка времени - МАОВ (Мах|ТЕ|), нс 	от 0 до 2 с 	0,07·МАОВ + 10 нс +
+ 0,033 нс/с·
при 2 с1000 с

0,07·МАОВ + 35 нс +
+ 0,0012 нс/с·
при >1000 с 	
	где:

1) - интервал наблюдения, с;

2) МАОВ соответствует максимальному абсолютному значению функции ОВ синхронизированных часов: ;

3) МАОВ контролируется для сигналов времени, выделенных из пакетов PTP/NTP или на интерфейсе 1PPS, с применением математического фильтра нижних частот с частотой среза 0,1 Гц при обработке измеренных значений ОВ.	
7.5.2. 	Ошибка времени - ОВ
(ТЕ - Time Error), нс 	от минус 1 с до 1 с 	0,05·ОВ+10 нс +
+ 0,0275 нс/с·
при 2 с1000 с

0,05·ОВ+29 нс+
+0,001 нс/с·
при >1000 с 	
	где:

1) - интервал наблюдения, с;

2) ОВ контролируется для сигналов времени x(t)=T(t)-Tref(t) (разность временного положения секундных меток проверяемых и опорных часов) на физическом интерфейсе 1PPS (1 Pulse Per Second - импульс начала отсчета новой секунды) или для секундных меток, выделенных из пакетов протоколов синхронизации времени РТР (Precision Time Protocol - протокол точного времени), NTP (Network Time Protocol - протокол сетевого времени);

3) ОВ - сумма составляющих: сТЕ (Constant Time Error - постоянной ОВ) и dTE (Dynamic Time Error - динамической OB): TE(t) = сТЕ + dTE(t);

4) погрешность измерений cTE/dTE/MAOB учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/MAOB, реализуемого средством измерений.	
7.5.3. 	Постоянная и динамическая ОВ (cTE и dTE) 	от минус 1 с до 1 с 	0,07·ОВ + 10 нс +
+ 0,033 нс/с·
при 2 с 1000 с

0,07·ОВ + 35 нс +
+ 0,0012 нс/с·
при >1000 с	
	где:

погрешность измерений cTE/dTE/MAOB учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/MAOB, реализуемого средством измерений.	
7.6. Измерения параметров цифровых стыков и синхронной цифровой иерархии (СЦИ)	
7.6.1. 	Коэффициент ошибок 	от 10 до 10
при скорости передачи от 64 кбит/с до 139264 кбит/с	±5% 	
		от 10 до 10
при скорости передачи от 155 Мбит/с до 2488 Мбит/с	±5% 	
7.6.2. 	Максимально допустимые фазовые дрожания (джиттер) потока Е1 при относительной 	от 0,01ЕИ до 1,5ЕИ для полосы частот от 20 Гц до 18 кГц 	±7% 	
	погрешности скорости передачи 2048 кбит/с, равной ±50·10	от 0,01ЕИ до 0,2ЕИ для полосы частот от 18 кГц до 100 кГц 	±7% 	
	где:

ЕИ - (Unit Interval - единичный интервал) период следования тактовых импульсов	
8. Измерения при осуществлении геодезической и картографической деятельности** 	
________________ 
** В обязательных метрологических требованиях к измерениям, установленных разделом 8 настоящего перечня, приведены значения средней квадратической погрешности. Погрешности измерений по пунктам 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8, 8.3.9 и подпунктам "а" - "в" пункта 8.3.10 настоящего перечня указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 50 процентов. Погрешности измерений по подпунктам "г" и "д" пунктов 8.3.8 и 8.3.10 настоящего перечня в части, касающейся топографической съемки масштабов 1:50000 и 1:100000, указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 100 процентов.

	
8.1. Измерения при определении параметров фигуры и внешнего гравитационного поля Земли	
8.1.1. 	Измерения высот квазигеоида на территории Российской Федерации при расстоянии между пунктами до 1000 км	±110 м 	0,5 м 	
8.1.2. 	Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети	от 9,75 до 9,85 м/с 	8·10 м/с 	
8.1.3. 	Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной гравиметрической сети I класса	от 9,75 до 9,85 м/с 	30·10 м/с 	
8.2. Измерения при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических, гравиметрических и нивелирных сетей	
8.2.1. 	Угловые измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей:			
	1 класса	от 0 до 360° 	0,7" 	
	2 класса	от 0 до 360° 	1,0" 	
	3 класса	от 0 до 360° 	1,5" 	
	4 класса	от 0 до 360° 	2,0" 	
8.2.2. 	Линейные измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей:			
	1 класса	до 30 км 	2,5·10·D мм	
	2 класса	от 7 до 20 км 	4·10·D мм 	
	3 класса	от 5 до 8 км 	5·10·D мм 	
	4 класса	от 2 до 5 км 	7·10·D мм 
(где D - расстояние между пунктами, мм) 	
8.2.3. 	Измерения превышений при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственной нивелирной сетей:			
	нивелирной сети I класса	без ограничений 	0,8 мм на 1 км 	
	нивелирной сети II класса	без ограничений 	2 мм на 1 км 	
	нивелирной сети III класса	без ограничений 	5 мм на 1 км 	
	нивелирной сети IV класса	без ограничений 	10 мм на 1 км 	
8.2.4. 	Определение геоцентрических координат на пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети	без ограничений 	0,1 м 	
8.2.5. 	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к фундаментальной астрономо-геодезической сети:			
	в плане	от 650 до 1000 км 	2 см 	
	по высоте	от 650 до 1000 км 	3 см 	
8.2.6. 	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к высокоточной геодезической сети:			
	в плане	от 150 до 300 км 	3+5·10·D мм 	
	по высоте 	от 150 до 300 км 	5+7·10·D мм 	
8.2.7. 	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к спутниковой сети 1 класса:			
	в плане 	от 25 до 35 км 	3+1·10·D мм 	
	по высоте 	от 25 до 35 км 	5+2·10·D мм 	
8.2.8. 	Измерения длин базисов:			
	2 разряда 	от 1 км 	1·10·D мм 	
	3 разряда 	от 1 км 	3·10·D мм  	
8.3. Измерения при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах	
8.3.1. 	Угловые измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения	от 0 до 360° 	5" 	
8.3.2. 	Угловые измерения в теодолитных ходах при производстве топографических съемок	от 0 до 360° 	(3060)" 	
8.3.3. 	Линейные измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения	без ограничений 	1·10·D мм 	
8.3.4. 	Измерения положения точек плановой съемочной геодезической сети относительно пунктов государственной геодезической сети	без ограничений 	0,125·М мм
(где М - знаменатель масштаба топографической съемки) 	
8.3.5. 	Измерения планового положения объектов и контуров местности относительно пунктов государственной геодезической сети	без ограничений 	0,625·М мм 	
8.3.6. 	Измерения планового положения контуров растительного покрова и грунтов относительно пунктов государственной геодезической сети	без ограничений 	1,00·М мм 	
8.3.7. 	Измерения планового положения точек фотограмметрических сетей сгущения (при создании и обновлении топографических планов и карт масштабов 1:500-1:25000	без ограничений 	0,375·М мм 	
8.3.8. 	Измерения высот точек высотной съемочной геодезической сети относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей при:			
	топографической съемке масштабов 1:500-1:25000 	без ограничений	0,125·h
(где h - высота сечения рельефа при топографической съемке)	
	топографической съемке масштаба 1:50000	без ограничений 	0,1·h	
	топографической съемке масштаба 1:100000	без ограничений 	0,094·h	
8.3.9. 	Измерения высот точек фотограмметрических сетей сгущения при создании и обновлении топографических планов и карт масштабов 1:500-1:25000 при:			
	съемках с высотой сечения рельефа 1,0 м и 0,5 м (для масштабов 1:500 и 1:1000)	без ограничений 	0,25·h	
	съемках с высотой сечения рельефа 2,5 м и 0,5 м (для масштабов 1:2000 и 1:5000)	без ограничений 	0,312·h	
	съемках с высотой сечения рельефа 5 и 10 м	без ограничений 	0,438·h	
8.3.10. 	Измерения высот горизонталей относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей в равнинных и всхолмленных районах для:			
	а) планов масштабов 1:500-1:5000	без ограничений 	0,412·h	
	б) карт масштаба 1:10000	без ограничений 	0,415·h	
	в) карт масштаба 1:25000	без ограничений 	0,5·h	
	г) карт масштаба 1:50000	без ограничений 	0,5·h	
	д) карт масштаба 1:100000	без ограничений 	0,5·h	
8.3.11. 	Измерения глубин на акваториях океанов, морей в пределах континентального шельфа и внутренних водоемов	от 0 до 250 м 	0,5 м 	
8.3.12. 	измерения значений колебаний уровня моря	от 0 до 12 м 	1% 	
8.4. Измерения при геодинамических исследованиях	
8.4.1. 	Угловые измерения	от 0 до 360° 	0,7" 	
8.4.2. 	Линейные измерения 	без ограничений 	1·10·D мм 	
8.4.3. 	Измерения превышений 	без ограничений 	0,5 мм/1 км	
8.4.4. 	Измерения ускорения силы тяжести	от 9,75 до 9,85 м/с 	8·10 м/с	
8.4.5. 	Измерения приращений ускорения силы тяжести	без ограничений 	5·10 м/с	
8.4.6. 	Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к деформационным сетям геодинамических полигонов:	без ограничений 		
	в плане 	от 25 до 200 км 	3+7·10·D мм 	
	по высоте 	от 25 до 200 км 	5+10·10·D мм	
8.5. Геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ	
8.5.1. 	Угловые измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка	от 0 до 360° 	5" 	
8.5.2. 	Линейные измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка	без ограничений 	2+2·10 D мм
(где D - расстояние в мм) 	
8.5.3. 	Измерения длин с использованием спутниковой геодезической аппаратуры при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка:			
	- в статическом режиме 	без ограничений 	5+0,5·10 D мм	
	- в кинематическом режиме 	без ограничений 	10+1·10 D мм	
	- в дифференциальном режиме 	без ограничений 	500+1·10 D мм
(где D - расстояние в мм)	
8.5.4. 	Определение координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка с использованием спутниковой геодезической аппаратуры в абсолютном режиме:			
	- в плане 	без ограничений 	1,2 м 	
	- по высоте 	без ограничений 	1,8 м 	
8.6. Измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок	
8.6.1. 	Угловые измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок:			
	горизонтальный угол	от 0 до 360° 	60" 	
	вертикальный угол	от 0 до 180° 	60" 	
8.6.2. 	Линейные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок:			
	масштабов 1:5000	от 1 до 300 м 	1,84 м 	
	масштабов 1:2000	от 1 до 200 м 	1,12 м 	
	масштабов 1:1000	от 1 до 150 м 	0,65 м 	
	масштабов 1:500	1 до 100 м 	0,35 м 	
8.6.3. 	Высотные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок при сечении рельефа:			
	0,5 м	без ограничений 	0,28 м 	
	1 м	без ограничений 	0,35 м 	
	2 м	без ограничений 	0,4 м 	
	5 м	без ограничений 	0,5 м 	
8.7. Измерения, производимые лазерным сканером	
8.7.1. 	Угловые измерения, производимые лазерным сканером:			
	горизонтальный угол	без ограничений 	12" 	
	вертикальный угол	без ограничений 	12" 	
8.7.2. 	Линейные измерения, производимые лазерным сканером	без ограничений 	6 мм 	
9. Измерения при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды	
9.1. 	Измерение скорости ветра (V) 	от 1 до 55 м/с 	±0,5 м/с для V5 м/с	
			±10% для V>5 м/с	
9.2. 	Измерение направления ветра	от 0 до 360° 	±10° 	
9.3. 	Измерение атмосферного давления	от 600 до 1070 гПа 	±0,5 гПа 	
9.4. 	Измерение температуры воздуха, t 	от минус 60 до 55°С 	±0,4°С
для tминус 30°С

±0,5°С
для t<минус 30°С	
9.5. 	Измерение относительной влажности воздуха 	от 10 до 98% 	±5% для tминус 10°С

±10% для t<минус 10°С	
9.6. 	Измерение температуры подстилающей поверхности почвы	от минус 60 до 70°С 	±0,5°С 	
9.7. 	Измерение температуры почвы на различных глубинах:			
	на оголенном участке	от минус 10 до 50°С 	±0,5°С 	
	под естественным покровом	от минус 20 до 30°С 	±0,2°С 	
9.8. 	Измерение количества атмосферных осадков, X	от 0,2 до 200 мм 	±0,2 мм для X1,0 мм

±5% для X>1,0 мм	
9.9. 	Измерение высоты снежного покрова	от 0 до 1000 см 	±1 см 	
9.10. 	Измерение продолжительности солнечного сияния	от 0 до 24 ч 	±0,1 ч 	
9.11. 	Измерение высоты нижней границы облаков (ВНГО) 	от 15 до 2000 м 	±10 м для ВНГО100 м

±10% для ВНГО>100 м	
9.12. 	Измерение метеорологической дальности видимости (МДВ):			
	для авиаметеорологических наблюдений 	от 20 до 6000 м 	=±15% для МОД250 м;

=±10% для 250 м<МОД3000 м;	
	для наземных метеорологических наблюдений	от 50 до 50000 м 	=±20% для МДВ>3000 м 	
9.13. 	Измерение прямой солнечной радиации	от 0,04 до 1,10 кВт/м 	±4% 	
9.14. 	Измерение ультрафиолетовой солнечной радиации	от 5 до 20 Вт/м 	±25% 	
9.15. 	Измерение суммарной, рассеянной, отраженной солнечной радиации	от 0,01 до 1,6 кВт/м 	±16% 	
9.16. 	Измерение радиационного баланса	от 0,01 до 1,1 кВт/м 	±20% 	
9.17. 	Измерения температуры на глубине узла кущения	от минус 30 до 50°С 	±0,5°С 	
9.18. 	Измерение температуры пахотного слоя почвы	от 0 до 50°С 	±0,5°С 	
9.19. 	Измерение влажности почвы	от 3 до 45% 	±3% 	
9.20. 	Измерение массы:			
	растительной	от 0,005 до 10 кг 	±(0,0010,005) кг 	
	почвы	от 0,005 до 0,5 кг 	±0,001 кг 	
9.21. 	Измерение температуры воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы 	от минус 90 до 50°С 	±1,25°С (от поверхности Земли до уровня 100 гПа)

±2,5°С (на уровнях выше 100 гПа)	
9.22. 	Измерение относительной влажности воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы	от 0 до 98% 	±15% (от поверхности Земли до уровня тропопаузы) 	
9.23. 	Измерение скорости водного потока	от 0,01 до 5,0 м/с 	±(0,3530)% 	
9.24. 	Измерение температуры воды на водотоках	от минус 2 до 30°С 	±0,2°С 	
9.25. 	Измерение уровня воды на водотоках	от 0 до 20 м 	±0,07 м 	
9.26. 	Измерение температуры моря	от минус 2 до 45°С 	±0,2°С 	
9.27. 	Измерение скорости морских течений (V)	от 0,01 до 6,00 м/с 	±0,01 при V<1,00 м/с

±0,05 при V>1,00 м/с	
9.28. 	Соленость морской воды, ПЕС	от 2 до 42 	±(0,010,05) 	
	Измерение относительной электрической проводимости морской воды (ОЭП), отн.ед.	от 0,07 до 1,5 	±(1,78,6)·10 	
	Измерение удельной электрической проводимости морской воды (УЭП), См/м (мСм/см)	от 0,3 до 6,4 (от 3 до 64) 1,5 отн.ед. ОЭП соответствует 6,4 См/м 	±(от 0,0007 до 0,0037)

±(от 0,007 до 0,037) 	
9.29. 	Измерение гидростатического давления (Р)	от 0 до 60 МПа 	±(0,050,2)% 	
9.30. 	Измерение уровня моря	от 0 до 20 м 	±(0,010,07) м 	
9.31. 	Измерение высоты волн (Н) 	от 0,1 до 14 м 	±0,25 м при Н1,5 м

±0,5 м при 1,5<Н4 м

±1 м при Н>4 м	
9.32. 	Измерение периода следования волн	от 0 до 100 с 	±0,1 с 	
9.33. 	Измерение плотности потока протонов в околоземном космическом пространстве для Ер=(0,1 кэВ 600 МэВ)	от 10 до 10 см·с 	±40% 	
9.34. 	Измерение плотности потока электронов в околоземном космическим пространстве для Ее=(0,1 кэВ 10 МэВ)	от 10 до 10 см·с 	±40% 	
9.35. 	Измерение потока энергии рентгеновского излучения Солнца для Er=(110 кэВ)	от 10 до 10 Вт/м 	±25% 	
9.36. 	Измерение магнитной индукции на земной поверхности	от 10 до 10 нТл 	±2 нТл 	
9.37. 	Измерение магнитной индукции в околоземном космическом пространстве	±65000 нТл 	±15 нТл 	
9.38. 	Измерение критической частоты слоя F2 ионосферы	от 1 до 20 МГц 	±0,1 МГц 	
9.39. 	Измерение минимальной действующей высоты области F	от 200 до 500 км 	±10 км 	
9.40. 	Измерение предельной частоты слоя Es ионосферы	от 1 до 20 МГц 	±0,1 МГц 	
9.41. 	Измерение полного электронного содержания ионосферы	10 до 10 м 	±10 м 	
9.42. 	Измерение потока энергии ультрафиолетового излучения Солнца для нм	от 5·10 до 2·10 Вт/м 	±5% 	
9.43. 	Измерение набега приведенной разности фаз двух когерентных сигналов для f от 150 до 400 МГц	от 0° до 360° 	±2,4° 	
9.44. 	Измерение уровней подводного шума в особо охраняемых арктических зонах Российской Федерации	от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа 	±4 дБ 	
9.45. 	Измерение уровней подводного шума, излучаемого коммерческими судами	от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа 	±3 дБ 	
9.46. 	Измерение подводного шума при сооружении и эксплуатации морских стационарных объектов	от 80 до 200 дБ отн. 1 мкПа 	±4 дБ 	
10. Измерения при проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля	
10.1. 	Измерение линейных размеров товара 	от 0 до 300 мм вкл. 	±0,1 мм 	
		свыше 300 до 650 мм вкл.	±1 мм 	
		свыше 650 до 800 мм вкл.	±2 мм 	
		свыше 800 до 1000 мм вкл.	±0,4 мм 	
		свыше 1 до 2 м вкл.	±0,6 мм 	
		свыше 2 до 3 м вкл.	±0,8 мм 	
		свыше 3 до 5 м вкл.	±1,2 мм 	
		свыше 5 до 10 м вкл.	±2,2 мм 	
		свыше 10 до 50 м вкл.	±10,2 мм 	
		свыше 50 до 100 м вкл.	±20,2 мм 	
10.2. 	Измерение площади товара, м	без ограничений 	±0,25% 	
10.3. 	Измерение объема товара, м 	без ограничений 	±(121)%
(пределы допускаемой погрешности измерений конкретного товара определяются соответствующей аттестованной методикой измерений)	
10.4. 	Измерение массы товара 	до 1,5 кг вкл.	±1,5 г 	
		свыше 1,5 до 3 кг вкл.	±3 г 	
		свыше 3 до 6 кг вкл.	±6 г 	
		свыше 6 до 15 кг вкл.	±15 г 	
		свыше 15 до 30 кг вкл.	±30 г 	
		свыше 30 до 60 кг вкл.	±60 г 	
		свыше 60 до 200 кг вкл.	±150 г 	
		свыше 200 до 300 кг вкл.	±300 г 	
		свыше 300 до 600 кг вкл.	±600 г 	
		свыше 600 до 1000 кг вкл.	±750 г 	
		свыше 1000 до 1500 кг вкл.	±1,5 кг 	
		свыше 1500 до 2000 кг вкл.	±2 кг 	
		свыше 2000 до 3000 кг вкл.	±3 кг 	
		свыше 3000 до 5000 кг вкл.	±6 кг 	
		свыше 5000 до 10000 кг вкл. 	±10 кг (крановые) 	
			±40 кг (автомобильные)	
		свыше 10000 до 15000 кг вкл.	±15 кг 	
		свыше 15000 до 30000 кг вкл.	±30 кг 	
		свыше 30000 до 60000 кг вкл.	±60 кг 	
		свыше 60000 до 100000 кг вкл.	±100 кг 	
		свыше 150000 кг вкл.	±150 кг 	
10.5. 	Измерение вместимости товара, л	без ограничений 	±0,6% 	
10.6. 	Измерение активности радионуклида, КИ	без ограничений 	±50% 	
11. Измерения при проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса	
11.1. 	Измерение времени 	до 60 мин	±0,01 с 	
		свыше 60 мин	±0,1 с 	
11.2. 	Измерение длины 	до 100 мм	±0,05 мм 	
		до 1000 мм	±0,15 мм 	
		свыше 1 до 100 м	±1 мм 	
		до 1000 м	±0,1 м 	
11.3. 	Измерение массы 	до 50 кг	±0,02 кг 	
		до 200 кг	±0,05 кг 	
		до 500 кг	±0,2 кг 	
12. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения	
12.1. 	Измерение скорости движения транспортных средств:			
12.1.1. 	Для доплеровских измерителей скорости (включая доплеровские 	нижний предел - не более 20 км/ч 	±3 км/ч (до 100 км/ч) 	
	измерители скорости, определяющие координаты ТС)	верхний предел - не менее 250 км/ч 	±3% (св. 100 км/ч) 	
12.1.2. 	Для недоплеровских измерителей скорости:			
	с использованием видеокадров 	нижний предел - не более 5 км/ч;

верхний предел - не менее 250 км/ч	±3 км/ч (до 100 км/ч) 	
	с использованием лазерных методов 	нижний предел - не более 20 км/ч;

верхний предел - не менее 250 км/ч	±3% (св. 100 км/ч) 	
12.1.3. 	С использованием зонального контроля на протяженных участках дорог 	нижний предел - не более 5 км/ч;

верхний предел - не менее 250 км/ч	±3% 	
12.1.4. 	Тахографом на основе импульсов, получаемых от датчика движения 	нижний предел - не более 20 км/ч;

верхний предел - не менее 180 км/ч;	±2 км/ч (инструментальная погрешность по уровню вероятности 0,95) 	
12.2. 	Измерение массовой концентрации паров 	от 0 до 0,5 мг/л 	±0,05 мг/л 	
	этанола в выдыхаемом воздухе	от 0,5 до 0,95 мг/л 	±10% 	
12.3. 	Измерение нагрузки на ось (группу осей) автотранспортного средства:			
12.3.1. 	На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:			
12.3.1.1. 	В статическом состоянии:			
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±2% 	
	при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства 	от 1500·N до 20000·N и свыше кг
(N - количество осей автотранспортного средства)	±2% 	
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±2% 	
	при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства, входящих в группу осей, на одной весовой платформе 	от 1500·G до 20000·G и свыше кг
(G - количество осей входящих в группу осей автотранспортного средства)	±2% 	
12.3.1.2. 	В динамическом состоянии:		±2% 	
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)	от 1500 до 20000 и свыше кг 		
	при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±2% 	
12.3.2. 	На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения 	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±11% 	
	от 20 до 140 км/ч) 	от 1500·N до 20000·N и свыше кг	±11% 	
		от 1500·G до 20000·G и свыше кг 	±11% 	
12.4. 	Измерение массы автотранспортного средства:			
12.4.1. 	На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:			
12.4.1.1. 	В статическом состоянии: при последовательном взвешивании осей или 	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±2% 	
	групп осей транспортного средства 	от 1500·G до 20000·G и свыше кг	±2% 	
		от 1500·N до 20000·N и свыше кг	±2% 	
	при одновременном взвешивании всех осей или групп осей транспортного средства 	от 1500·G·k до 20000·G·k и свыше кг 
(k - количество групп осей)	±2% 	
	при взвешивании всего транспортного средства в целом на одной весовой платформе	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±2% 	
12.4.1.2. 	В динамическом состоянии при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч)	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±2% 	
12.4.2. 	На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения 	от 1500 до 20000 и свыше кг 	±5% 	
	от 20 до 140 км/ч) 	от 1500·N до 20000·N и свыше кг	±5% 	
		от 1500·G до 20000·G и свыше кг	±5% 	
		от 1500·G·k до 20000·G·k и свыше кг	±5% 	
12.5. 	Измерение силы света внешних световых приборов транспортного средства	от 200 до 125000 кд 	±15% 	
12.6. 	Измерение удельной тормозной силы тормозной системы автотранспортных средств	от 0 до 3·10 Н 	±3% 	
12.7. 	Измерение высоты рисунка протектора колес автотранспортных средств	от 0 до 100 мм 	±0,05 мм 	
12.8. 	Измерение уровня шума автотранспортных средств	от 70 до 100 дБ 	±1 дБ 	
12.9. 	Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств	от 10 до 100% 	±2% 	
12.10. 	Измерение уровня дымности автотранспортных средств 	коэффициент поглощения света, М
0 - бесконечность
(0-10, при k>10
k=бесконечность) 	±0,05 при k=1,61,8 	
12.11. 	Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств с двигателями с искровым зажиганием:			
12.11.1. 	Измерение уровня содержания оксида углерода (CO)	от 0 до 5% 	±3% 	
12.11.2. 	Измерение уровня содержания диоксида углерода ()	от 0 до 16% 	±4% 	
12.11.3. 	Измерение уровня содержания кислорода ()	от 0 до 21% 	±3% 	
12.11.4. 	Измерение уровня содержания углеводородов ()	от 0 до 2000 млн 	±5% 	
12.12. 	Измерение геометрических параметров автомобильных дорог:			
12.12.1. 	Протяженность участков	до 1000 м 	±0,1 м	
		от 1000 м 	±1 м	
12.12.2. 	Уклон участков 	±120‰ 	±3‰	
12.12.3. 	Угол поворота 	±180°	±1° 	
12.12.4. 	Радиус поворота 	от 1 до 3000 м	±10% 	
12.12.5. 	Ровность покрытия 	от 0 до 800 см/км	±10% 	
12.12.6. 	Микропрофиль покрытия 	от 0,001 до 0,15 м	±10% 	
12.12.7. 	Колея покрытия 	от 0,003 до 0,3 м	±0,002 м 	
12.12.8. 	Упругий прогиб покрытия 	от 0,2 до 1,5 мм	±5% 	
12.12.9. 	Толщина покрытия	от 0,05 до 0,5 м 	±0,02 м 	
12.13. 	Измерение геометрических параметров обочин 	от 0 до 100 м 	±0,01 м 	
	автомобильных дорог	от 100 до 10000 м 	±1 м 	
12.14. 	Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием	от 0,1 до 0,7 	±0,05 	
12.15. 	Измерение дальности видимости дорожных знаков	от 0,3 до 150 м 	±20 мм 	
12.16. 	Измерение уровня освещенности дорожного покрытия	от 10 до 2·10 лк 	±8% 	
12.17. 	Измерение уровня яркости дорожного покрытия	от 10 до 2·10 кд/м 	±10% 	
12.18. 	Измерение коэффициента яркости дорожных знаков	от 0 до 100% 	±2% 	
12.19. 	Измерение коэффициента яркости дорожных разметок	от 0 до 100% 	±2% 	
12.20. 	Измерение поперечных уклонов дорожного полотна	от минус 56 до 120‰ 	±2‰ 	
12.21. 	Измерение продольных уклонов дорожного полотна	от минус 56 до 120‰ 	±2‰ 	
12.22. 	Измерение ровности дорожного покрытия	от минус 56 до 120‰ 	±2‰ 	
12.23. 	Измерение высоты инженерных сооружений	от 0 до 100 м 	±20 мм 	
12.24. 	Измерение суммарного люфта рулевого управления	от 0 до 45° 	±0,5° 	
12.25. 	Измерение тормозного пути	от 0 до 50 м 	±5% 	
12.26. 	Измерение усилия на органе управления	от 200 до 800 Н 	±7% 	
12.27. 	Измерение установившегося замедления	от 0 до 10 м/с 	±4% 	
12.28. 	Измерение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе	от 0 до 20 МПа 	±5% 	
12.29. 	Измерение усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных инерционным тормозом	от 50 до 3700 Н 	±5% 	
12.30. 	Измерение продольного уклона площадки для выполнения торможений	от 0 до 40% 	±1% 	
12.31. 	Измерение времени срабатывания тормозной системы	от 0 до 3 с 	±0,1 с 	
12.32. 	Измерение времени запаздывания тормозной системы	от 0 до 3 с 	±0,1 с 	
12.33. 	Измерение времени нарастания замедления	от 0 до 3 с 	±0,1 с 	
12.34. 	Измерение давления на контрольном выводе регулятора уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской	от 0 до 20 МПа 	±5% 	
12.35. 	Измерение давления воздуха в шинах автотранспортных средств	от 0,1 до 2 МПа 	±(0,010,2) МПа 	
12.36. 	Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления автотранспортных средств	от 0 до 1000 Н 	±7% 	
12.37. 	Измерение коэффициента световозвращения дорожной разметки	от 0 до 2000) мкд/м лк 	±10% 	
12.38. 	Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков	от 0 до 2000) мкд/м лк 	±10% 	
12.39. 	Измерение координат цветности дорожных знаков 	х: от 0,004 до 0,735 	±0,01 	
	и разметки	у: от 0,005 до 0,834 	±0,02 	
12.40. 	Измерение координат цветности светофоров 	х: от 0,004 до 0,735 	±0,01 	
	дорожных	у: от 0,005 до 0,834 	±0,01 	
12.41. 	Измерение силы света светофоров дорожных	от 0 до 200000 лк 	±8% 	
12.42. 	Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем:			
12.42.1. 	Определение координат в плане		±10 м 	
12.42.2. 	Определение значений текущего времени	от 0 до 24 ч 	±3 с (относительно шкалы времени UTC(SU)) 	
12.42.3. 	Определение скорости	от 0 до 100 м/с 	±0,1 м/с 	
12.42.4. 	Измерение координат, времени, скорости с использованием блока СКЗИ тахографа:			
12.42.4.1. 	Определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям 	широта ±90° 	±15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3	
		долгота ±180° 	±3 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3 (инструментальная погрешность)	
12.42.4.2. 	Синхронизация внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC(SU) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS Синхронизация шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS	от 0 до 3600 с 	±2 с (по уровню вероятности 0,95) 	
12.42.4.3 	Определение скорости движения транспортного средства в плане 	нижний предел - не более 20 км/ч;

верхний предел - не менее 180 км/ч 	±2 км/ч (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3	
12.42.5. 	Определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям навигационной аппаратурой потребителя (НАП, АСН, С(У)ВЭОС, НКМ, и т.д.), установленной на транспортные средства	широта ±90°

долгота ±180° 	±15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP3 	
12.43. 	Измерение длительности интервалов времени	от 6 с до 86400 с 	±6 с 	
12.44. 	Измерения линейных расстояний:			
12.44.1. 	Во время движения контролируемых транспортных средств:			
	линейная дальность от технического средства измерения до транспортного средства	от 5 до 50 и свыше м 	±1 м 	
	дистанция между измеряемым транспортным средством и предыдущим транспортным средством	от 2 до 30 и свыше м 	±2 м 	
12.44.2. 	Во время движения транспортного средства, оснащенного специальным измерительным оборудованием:			
	линейная дальность от технического средства измерения до измеряемого объекта	от 2 до 15 и свыше м 	±2 м 	
	расстояние (путь) от реперной точки до измеряемого транспортного средства (например, от дорожного знака с известными параметрами)	от2 до 150 и свыше м 	±2 м 	
	расстояние (путь) между двумя произвольными фиксированными точками (например, между двух опор для зонального контроля скорости)	от 5 до 1000 и свыше м 	±(1 м + 0,2% от измеренного расстояния) 	
12.44.3. 	С помощью технических средств для измерения линейных расстояний	от 0 до 50 и свыше м 	±3 мм 	
12.44.4. 	При проведении практического экзамена на автоматизированном автодроме	от 0 до 5 см 	±2,5 см 	
12.44.5. 	Измерение блоком СКЗИ тахографа пройденного пути транспортного средства 	от 1 до 9999999,9 км 	±1% (инструментальная погрешность) (по уровню вероятности 0,95) для участка пройденного пути протяженностью не менее 1000 м 	
12.45. 	Измерение габаритных размеров автотранспортных средств:			
12.45.1 	В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний	от 1600 до 30000 и свыше мм 	±3 мм 	
12.45.2 	В динамическом состоянии посредством автоматических пунктов габаритного контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч):***			
________________ 
*** Допускается измерение при значениях скорости движения транспортных средств от 1 км/ч при условии соответствия погрешности такого измерения предельно допустимой погрешности, установленной настоящим перечнем.

	
	1) длина 	от 3 до 30 и свыше м 	±0,6 м 	
	2) ширина 	от 1,6 до 5 и свыше м
  	±0,1 м 	
	3) высота 	от 1,6 до 5 и свыше м
  	±0,06 м 	
12.46. 	Измерение межосевых расстояний автотранспортных средств			
12.46.1. 	На стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля:			
12.46.1.1. 	В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний	от 0,5 до 12,0 и свыше м 	±3 мм 	
12.46.1.2. 	В динамическом состоянии (при скорости движения от 1 	от 0,5 до 2,5 вкл. м 	±0,05 м	
	до 5 км/ч) 	свыше 2,5 до 12,5 и свыше м	±0,1 м 	
12.46.2. 	На автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч)***	от 0,5 до 30 и свыше м 	±0,03 м 	
________________ 
*** Допускается измерение при значениях скорости движения транспортных средств от 1 км/ч при условии соответствия погрешности такого измерения предельно допустимой погрешности, установленной настоящим перечнем. 

12.47 	Измерение координат цветности источников света, 	х: от 0,0039 до 0,7347 	±(0,00300,01) 	
	устройств освещения (фар) и световой сигнализации транспортных средств 	у: от 0,0048 до 0,8338 	±(0,00300,01)