ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2013 года N 986

О классификации гидротехнических сооружений 
___________________________________________________________

Утратило силу с 1 января 2021 года на основании 
постановления Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2020 года N 1086
___________________________________________________________
 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 
1. Установить, что гидротехнические сооружения подразделяются на следующие классы:

I класс - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности;

II класс - гидротехнические сооружения высокой опасности;

III класс - гидротехнические сооружения средней опасности;

IV класс - гидротехнические сооружения низкой опасности.

2. Утвердить прилагаемые критерии классификации гидротехнических сооружений.

3. Установить, что если гидротехническое сооружение в соответствии с критериями, утвержденными настоящим постановлением, может быть отнесено к разным классам, такое гидротехническое сооружение относится к наиболее высокому из них.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
      
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 ноября 2013 года N 986 

     
Критерии классификации гидротехнических сооружений 
1. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и типа грунта оснований:

Гидротехническое сооружение 	Тип грунта основа-
ния 	Высота гидротехнического сооружения (метров) 	
		I класс 	II класс 	III класс 	IV класс 	
1. Плотины из грунтовых материалов 	А	более 80 	от 50 до 80 	от 20 до 50 	менее 20 	
	Б	более 65 	от 35 до 65 	от 15 до 35 	менее 15 	
	В	более 50 	от 25 до 50 	от 15 до 25 	менее 15 	
2. Плотины бетонные, железобетонные; 	А	более 100 	от 60 до 100 	от 25 до 60 	менее 25 	
подводные конструкции зданий 	Б 	более 50 	от 25 до 50 	от 10 до 25 	менее 10 	
гидростанций; судоходные шлюзы; судоподъемники и другие сооружения, участвующие в создании напорного фронта	В 	более 25 	от 20 до 25 	от 10 до 20 	менее 10 	
3. Подпорные стены 	А	более 40 	от 25 до 40 	от 15 до 25 	менее 15 	
	Б	более 30 	от 20 до 30 	от 12 до 20 	менее 12 	
	В	более 25 	от 18 до 25 	от 10 до 18 	менее 10 	
4. Морские
причальные
сооружения
основного
назначения	А, Б, В 	более 25 	от 20 до 25 	менее 20 	- 	
5. Морские
внутрипортовые
оградительные
сооружения;
береговые
укрепления;
струенаправляющие
и наносоудержи-
вающие дамбы
и другие	А, Б, В 	- 	более 15 	15 и менее 	- 	
6. Ограждающие сооружения хранилищ жидких отходов	А, Б, В 	более 50 	от 20 до 50 	от 10 до 20 	менее 10 	
7. Оградительные сооружения; ледозащитные сооружения	А, Б, В 	более 25 	от 5 до 25 	менее 5 	- 	
8. Сухие и наливные доки; 	А 	- 	более 15 	15 и менее 	- 	
наливные док-камеры 	Б, В 	- 	более 10 	10 и менее 	- 	

Примечания: 1. Грунты подразделяются на: А - скальные; Б - песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии; В - глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии.

2. Высота гидротехнического сооружения и оценка его основания определяются по данным проектной документации.

3. В позициях 4 и 7 вместо высоты гидротехнического сооружения принимается глубина основания гидротехнического сооружения.

2. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от их назначения и условий эксплуатации:

Гидротехническое сооружение 	Класс
гидротехнического
сооружения 	
1. Подпорные гидротехнические сооружения мелиоративных гидроузлов при объеме водохранилища, млн.куб.м:		
свыше 1000	I 	
от 200 до 1000	II 	
от 50 до 200	III 	
50 и менее	IV 	
2. Гидротехнические сооружения гидравлических, гидроаккумулирующих, приливных и тепловых электростанций установленной мощностью, МВт:		
более 1000	I 	
от 300 до 1000	II 	
от 10 до 300	III 	
10 и менее	IV 	
3. Гидротехнические сооружения атомных электростанций независимо от мощности	I 	
4. Гидротехнические сооружения и судоходные каналы на внутренних водных путях (кроме гидротехнических сооружений речных портов):		
сверхмагистральных	II 	
магистральных и местного значения	III 	
5. Гидротехнические сооружения мелиоративных систем при площади орошения и осушения, обслуживаемой сооружениями, тыс.га:		
свыше 300	I 	
от 100 до 300	II 	
от 50 до 100	III 	
50 и менее	IV 	
6. Каналы комплексного водохозяйственного назначения и гидротехнические сооружения на них при суммарном годовом объеме водоподачи, млн.куб.м:		
свыше 200	I 	
от 100 до 200	II 	
от 20 до 100	III 	
менее 20	IV 	
7. Морские оградительные гидротехнические сооружения и гидротехнические сооружения морских каналов, морских портов при объеме грузооборота и числе судозаходов в навигацию:		
свыше 6 млн. тонн сухогрузов (свыше 12 млн. тонн наливных) и свыше 800 судозаходов	I 	
от 1,5 до 6 млн. тонн сухогрузов (от 6 до 12 млн. тонн наливных) и от 600 до 800 судозаходов	II 	
менее 1,5 млн. тонн сухогрузов (менее 6 млн. тонн наливных) и менее 600 судозаходов	III 	
8. Морские оградительные гидротехнические сооружения и гидротехнические сооружения морских судостроительных и судоремонтных предприятий и баз в зависимости от класса предприятия	II, III 	
9. Оградительные гидротехнические сооружения речных портов, судостроительных и судоремонтных предприятий	III 	
10. Гидротехнические сооружения речных портов при среднесуточном грузообороте (усл. тонн) и пассажирообороте (усл. пассажиров):		
свыше 15000 усл. тонн и свыше
2000 усл. пассажиров (1 категория порта)	III 	
3501-15000 усл. тонн и 501-2000 усл. пассажиров (2 категория порта)	III 	
751-3500 усл. тонн и 201-500 усл. пассажиров (3 категория порта)	III 	
750 и менее усл. тонн и 200 и менее усл. пассажиров (4 категория порта)	IV 	
11. Морские причальные гидротехнические сооружения, гидротехнические сооружения железнодорожных переправ, лихтеровозной системы при грузообороте, млн. тонн:		
свыше 0,5	II 	
0,5 и менее	III 	
12. Причальные гидротехнические сооружения для отстоя, межрейсового ремонта и снабжения судов	III 	
13. Причальные гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий для судов с водоизмещением порожним, тыс. тонн:		
свыше 3,5	II 	
3,5 и менее	III 	
14. Строительные и подъемно-спусковые гидротехнические сооружения для судов со спусковой массой, тыс. тонн:		
свыше 30	I 	
от 3,5 до 30	II 	
3,5 и менее	III 	
15. Стационарные гидротехнические сооружения средств навигационного оборудования	I 	
16. Временные гидротехнические сооружения, используемые на стадиях строительства, реконструкции и капитального ремонта постоянных гидротехнических сооружений	IV 	
17. Берегоукрепительные гидротехнические сооружения 	III 	

Примечания: 1. Класс гидротехнических сооружений гидравлических и тепловых электростанций установленной мощностью менее 1000 МВт, указанных в позиции 2, повышается на единицу в случае, если электростанции изолированы от энергетических систем. 

2. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 6, повышается на единицу для каналов, транспортирующих воду в засушливые регионы в условиях сложного гористого рельефа.

3. Класс гидротехнических сооружений участка канала от головного водозабора до первого регулирующего водохранилища, а также участков канала между регулирующими водохранилищами, предусмотренных позицией 6, понижается на единицу в случае, если водоподача основному водопотребителю в период ликвидации последствий аварии на канале может быть обеспечена за счет регулирующей емкости водохранилищ или других источников.

4. Класс гидротехнических сооружений речных портов, указанных в позиции 10, повышается на единицу в случае, если повреждения гидротехнических сооружений речных портов могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера.

5. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позициях 13 и 14, повышается на единицу в зависимости от сложности строящихся или ремонтируемых судов.

6. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 16, повышается на единицу в случае, если повреждения таких гидротехнических сооружений могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

7. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 17, повышается на единицу в случае, если повреждения берегоукрепительных гидротехнических сооружений могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера.

3. Классы защитных гидротехнических сооружений в зависимости от максимального напора на водоподпорное сооружение:

Защищаемые территории 	Максимальный расчетный напор (метров) 	
и объекты 	I класс 	II класс 	III класс 	IV класс 	
1. Селитебные территории
(населенные пункты)
с плотностью жилого фонда
на территории возможного
частичного или полного
разрушения при аварии
на водоподпорном сооружении,
1 кв.м на 1 га:					
свыше 2500	свыше 5 	от 3 до 5 	до 3 	- 	
от 2100 до 2500	свыше 8 	от 5 до 8 	от 2 до 5 	до 2 	
от 1800 до 2100	свыше 10 	от 8 до 10 	от 5 до 8 	до 5 	
менее 1800 	свыше 15 	от 10 до 15	от 8 до 10 	до 8 	
2. Объекты оздоровительно-
рекреационного и санитарного назначения (не попадающие в позицию 1)	- 	свыше 15 	от 10 до 15 	менее 10 	
3. Объекты с суммарным годовым объемом производства и (или) стоимостью единовременно хранящейся продукции, млрд. рублей:					
свыше 5	свыше 5 	от 2 до 5 	до 2 	- 	
от 1 до 5	свыше 8 	от 3 до 8 	от 2 до 3 	до 2 	
менее 1	свыше 8 	от 5 до 8 	от 3 до 5 	до 3 	
4. Памятники культуры и природы 	свыше 3 	до 3 	- 	- 	

4. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий:

Класс гидротех-
нического сооруже-
ния 	Число
постоянно
проживающих
людей, которые могут пострадать от аварии гидротехничес-
кого сооружения (человек) 	Число людей, условия жизнедеятель-
ности которых могут быть нарушены при аварии гидротехничес-
кого сооружения (человек) 	Размер
возможного
материального
ущерба без учета убытков владельца гидротехничес-
кого сооружения (млн. рублей) 	Характеристика территории распространения чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии
гидротехнического
сооружения 	
I 	более 3000 	более 20000 	более 5000 	в пределах территории двух и более субъектов Российской Федерации	
II 	от 500 до 3000 	от 2000 	от 1000 	в пределах 	
		до 20000 	до 5000 	территории одного
субъекта
Российской
Федерации
(двух и более
муниципальных
образований)	
III 	до 500 	до 2000 	от 100 до 1000 	в пределах территории одного муниципального образования	
IV 	- 	- 	менее 100 	в пределах территории одного хозяйствующего субъекта