**Форма**

**журнала испытания абразивного и эльборового инструмента**

Приложение 3

к РД 34.03.204 "Правила безопасности при

работе с инструментом и приспособлениями"

###  *Заглавный лист*

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### наименование организации, структурное подразделение

**Журнал
испытания абразивного и эльборового инструмента**

###  Начат «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

### Окончен «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

### *Последующие листы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номериспытания | Датаиспытания | Предприятие-изготовитель | Номер партии | Обозначение типоразмера  круга,   стандартаили ТУ | Характеристика круга и отметка охимической обработке  или механической переделке | Рабочаяскорость(Vр ),    указанная в   маркировке   круга,  м/с | Частота  вращения круга при испытании,мин-1 | Результаты   испытания | Подписьлица,   ответственного за испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. В графе «Результаты испытания» в случае разрыва круга должна указываться скорость, при которой произошел разрыв